---
generated_at: 2026-02-22 10:40:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：49-UDPバインド

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 750-752行目 - uv_udp_bind() API宣言
- E-02: `include/uv.h` 656-711行目 - uv_udp_flags列挙型
- E-03: `src/uv-common.c` 375-391行目 - uv_udp_bind()共通実装
- E-04: `src/unix/udp.c` 440-511行目 - uv__udp_bind() Unix実装
- E-05: `src/unix/udp.c` 379-415行目 - uv__sock_reuseaddr()実装
- E-06: `src/unix/udp.c` 423-437行目 - uv__set_recverr()実装
- E-07: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_udp_bind()は3つの引数(handle, addr, flags)を取る | E-01 | ○ |
| C-02 | handle->type != UV_UDPの場合UV_EINVALを返す | E-03 (380-381行目) | ○ |
| C-03 | AF_INET/AF_INET6のみサポート | E-03 (383-388行目) | ○ |
| C-04 | 不正フラグチェックが行われる | E-04 (449-451行目) | ○ |
| C-05 | IPv6Only + 非IPv6の組み合わせはUV_EINVAL | E-04 (454-455行目) | ○ |
| C-06 | ソケット未作成時にuv__socket()で自動作成 | E-04 (458-464行目) | ○ |
| C-07 | UV_UDP_LINUX_RECVERRでIP_RECVERR/IPV6_RECVERRが設定される | E-04 (466-470行目), E-06 | ○ |
| C-08 | UV_UDP_REUSEADDRでuv__sock_reuseaddr()が呼ばれる | E-04 (472-476行目) | ○ |
| C-09 | UV_UDP_REUSEPORTでuv__sock_reuseport()が呼ばれる | E-04 (478-482行目) | ○ |
| C-10 | UV_UDP_IPV6ONLYでIPV6_V6ONLYが設定される | E-04 (484-495行目) | ○ |
| C-11 | bind()システムコールが呼ばれる | E-04 (497行目) | ○ |
| C-12 | EAFNOSUPPORTはUV_EINVALに変換される | E-04 (499-502行目) | ○ |
| C-13 | 成功時にUV_HANDLE_BOUNDフラグが設定される | E-04 (509行目) | ○ |
| C-14 | IPv6の場合UV_HANDLE_IPV6フラグが設定される | E-04 (506-507行目) | ○ |
| C-15 | BSD系ではSO_REUSEPORTがSO_REUSEADDRの代わりに使用される | E-05 (404-408行目) | ○ |
| C-16 | 画面No.21(UDP)が主機能として関連 | E-07 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版のバインド実装との差異を確認
- [ ] SO_REUSEPORT/SO_REUSEADDRのプラットフォーム差異を確認
- [ ] LINUX_RECVERRの非Linux環境での挙動を確認
