---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：7-CPU情報一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 1203-1215行目 - uv_cpu_times_s/uv_cpu_info_s構造体定義
- E-02: `include/uv.h` 1355行目 - uv_cpu_info() API宣言
- E-03: `include/uv.h` 1356行目 - uv_free_cpu_info() API宣言
- E-04: `src/unix/darwin.c` 190-245行目 - macOS版uv_cpu_info()実装
- E-05: `src/unix/darwin.c` 202-206行目 - sysctlbynameでのモデル名取得
- E-06: `src/unix/darwin.c` 208-214行目 - cpufrequency取得とデフォルト値
- E-07: `src/unix/darwin.c` 216-220行目 - host_processor_info呼び出し
- E-08: `src/unix/darwin.c` 230-241行目 - CPU時間変換ループ
- E-09: `src/unix/linux.c` 1695行目 - Linux版uv_cpu_info()定義
- E-10: `src/unix/freebsd.c` 182行目 - FreeBSD版uv_cpu_info()定義
- E-11: `src/uv-common.c` 952-964行目 - uv_free_cpu_info()実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_cpu_info_tにmodel, speed, cpu_timesメンバがある | E-01 | ○ |
| C-02 | cpu_timesにuser, nice, sys, idle, irqの5フィールドがある | E-01 | ○ |
| C-03 | cpu_timesの各値はuint64_tでミリ秒単位 | E-01 | ○ |
| C-04 | macOSではsysctlbynameでモデル名を取得する | E-05 | ○ |
| C-05 | macOSではhw.cpufrequencyが0の場合2.4GHzがデフォルトになる | E-06 | ○ |
| C-06 | macOSではhost_processor_info(PROCESSOR_CPU_LOAD_INFO)を使用する | E-07 | ○ |
| C-07 | multiplierは1000/sysconf(_SC_CLK_TCK)で計算される | E-04 | ○ |
| C-08 | cpu_ticks[0]がuser, [1]がsys, [2]がidle, [3]がnice | E-08 | ○ |
| C-09 | macOSではirqは0に設定される | E-08 | ○ |
| C-10 | speedはcpufrequency/1000000で計算される（MHz単位） | E-08 | ○ |
| C-11 | Linux版は/proc/cpuinfoを解析する | E-09 | ○ |
| C-12 | FreeBSD版はsysctlを使用する | E-10 | ○ |
| C-13 | uv_free_cpu_info()でメモリ解放が必要 | E-03, E-11 | ○ |
| C-14 | Linuxではmodelのメモリが一括確保される | E-11 | ○ |
| C-15 | メモリ確保失敗時はUV_ENOMEMが返される | E-04 | ○ |
| C-16 | プロセッサ情報取得失敗時はUV_EINVALが返される | E-04 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] cpu_ticks[0-3]のインデックスとuser/nice/sys/idleの対応がドキュメント記載と一致するか確認
- [ ] multiplierの計算式が正しいか確認
- [ ] デフォルトCPU周波数値が実装と一致するか確認
