---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.93
---

# 根拠レポート：16-ファイル統計情報

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.93**
  - 根拠あり：14 / 15、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **Windows実装の詳細**：src/win/fs.cの詳細実装を確認していない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 384-401行目 - uv_stat_t構造体定義
- E-02: `include/uv.h` 363-366行目 - uv_timespec_t構造体定義
- E-03: `include/uv.h` 1558行目 - uv_fs_stat()宣言
- E-04: `include/uv.h` 1562行目 - uv_fs_fstat()宣言
- E-05: `include/uv.h` 1621行目 - uv_fs_lstat()宣言
- E-06: `include/uv.h` 1458行目 - uv_fs_t.statbufフィールド
- E-07: `src/unix/fs.c` 2157-2164行目 - uv_fs_stat() Unix実装
- E-08: `src/unix/fs.c` 1938-1945行目 - uv_fs_lstat() Unix実装
- E-09: `src/unix/fs.c` 1876-1883行目 - uv_fs_fstat() Unix実装
- E-10: `src/unix/fs.c` 1574-1619行目 - 内部stat/lstat/fstat実装
- E-11: `docs/code-to-docs/帳票一覧/帳票一覧.csv` - 帳票一覧定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_stat_tは16フィールドで構成される | E-01 | ○ |
| C-02 | uv_timespec_tはtv_secとtv_nsecで構成される | E-02 | ○ |
| C-03 | uv_fs_stat()はパスで指定されたファイルの情報を返す | E-03, E-07 | ○ |
| C-04 | uv_fs_lstat()はシンボリックリンク自体の情報を返す | E-05, E-08 | ○ |
| C-05 | uv_fs_fstat()はFDで指定されたファイルの情報を返す | E-04, E-09 | ○ |
| C-06 | 結果はuv_fs_t.statbufに格納される | E-06 | ○ |
| C-07 | cbがNULLの場合は同期実行される | E-07 | ○ |
| C-08 | LinuxではstatxをPOST stat()より優先する | E-10 | ○ |
| C-09 | statxがENOSYSの場合はstat/lstatにフォールバックする | E-10 | ○ |
| C-10 | uv_stat_tの全フィールドはuint64_t型に統一されている | E-01 | ○ |
| C-11 | 非同期実行時はスレッドプール上で実行される | E-07 | ○ |
| C-12 | io_uringでのstatx実行にも対応している | E-07 | ○ |
| C-13 | デフォルトスレッドプールサイズは4である | **根拠なし** | △ |
| C-14 | uv_fs_req_cleanup()でリクエストをクリーンアップする必要がある | E-03 | ○ |
| C-15 | カテゴリは「ファイルシステム情報」である | E-11 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-13のスレッドプールデフォルトサイズについて：一般的に知られている値だが、本分析範囲のソースコードからは直接確認していない
  - 候補：src/threadpool.c / UV_THREADPOOL_SIZE環境変数

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: 中リスク - Windows実装（src/win/fs.c）の詳細確認が未実施

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_stat_t構造体の16フィールドが正確に列挙されているか確認
- [ ] stat/lstat/fstatの差異説明が正確か確認
- [ ] 同期/非同期の分岐条件が正確か確認
- [ ] Windows実装での差異があれば補完
