---
generated_at: 2026-02-22 10:45:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：50-UDP接続

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 753行目 - uv_udp_connect() API宣言
- E-02: `src/uv-common.c` 414-439行目 - uv_udp_connect()共通実装
- E-03: `src/unix/udp.c` 551-571行目 - uv__udp_connect() Unix実装
- E-04: `src/unix/udp.c` 604-645行目 - uv__udp_disconnect() Unix実装
- E-05: `src/unix/udp.c` 514-548行目 - uv__udp_maybe_deferred_bind()実装
- E-06: `src/uv-common.c` 442-453行目 - uv__udp_is_connected()実装
- E-07: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_udp_connect()は2つの引数(handle, addr)を取る | E-01 | ○ |
| C-02 | handle->type != UV_UDPの場合UV_EINVALを返す | E-02 (417-418行目) | ○ |
| C-03 | addr == NULLで切断処理を行う | E-02 (421行目) | ○ |
| C-04 | 未接続で切断するとUV_ENOTCONNを返す | E-02 (422-423行目) | ○ |
| C-05 | uv__udp_disconnect()が呼ばれる | E-02 (425行目) | ○ |
| C-06 | アドレスファミリからaddrlenを算出する | E-02 (428-433行目) | ○ |
| C-07 | 既接続でconnectするとUV_EISCONNを返す | E-02 (435-436行目) | ○ |
| C-08 | uv__udp_connect()が呼ばれる | E-02 (438行目) | ○ |
| C-09 | 遅延バインドが行われる | E-03 (556-558行目) | ○ |
| C-10 | connect()はEINTRでリトライされる | E-03 (560-563行目) | ○ |
| C-11 | UV_HANDLE_UDP_CONNECTEDフラグが設定される | E-03 (568行目) | ○ |
| C-12 | 切断時はAF_UNSPECアドレスでconnect()する | E-04 (617, 630行目) | ○ |
| C-13 | IBMi/PASEではNULLアドレスでconnect()する | E-04 (628行目) | ○ |
| C-14 | BSDではEAFNOSUPPORT/EINVALを許容する | E-04 (635-637行目) | ○ |
| C-15 | 切断時にUV_HANDLE_UDP_CONNECTEDフラグがクリアされる | E-04 (643行目) | ○ |
| C-16 | 画面No.21(UDP)が主機能として関連 | E-07 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版のUDP接続/切断実装との差異を確認
- [ ] 各プラットフォームでの切断動作の互換性テストを確認
- [ ] uv__udp_is_connected()の判定ロジックを確認
