---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：1-イベントループ初期化

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `include/uv.h` L291 - uv_loop_init()のAPI宣言
- E-02: `src/unix/loop.c` L30-132 - uv_loop_init()の実装
- E-03: `include/uv.h` L1941-1956 - uv_loop_s構造体の定義
- E-04: `src/unix/internal.h` L467-471 - uv__update_time()の実装
- E-05: `src/uv-common.c` L850-859 - uv_default_loop()の実装
- E-06: `src/uv-common.c` L878-905 - uv_loop_close()の実装
- E-07: `include/uv.h` L261-266 - uv_loop_option列挙型
- E-08: `src/uv-common.c` L75-100 - uv__malloc/uv__free/uv__calloc/uv__realloc実装
- E-09: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面機能マッピング
- E-10: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` L2 - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_loop_init()はuv_loop_t構造体を初期化しイベントループとして使用可能にする | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | loop->dataフィールドはゼロクリア時に退避・復元される | E-02 (L35-37) | ○ |
| C-03 | 内部フィールドはuv__calloc()で確保される | E-02 (L39-42) | ○ |
| C-04 | メトリクス用ミューテックスが初期化される | E-02 (L44-49) | ○ |
| C-05 | タイマーヒープと各種キューが初期化される | E-02 (L51-57) | ○ |
| C-06 | uv__update_time()で内部時刻キャッシュが更新される | E-02 (L68), E-04 | ○ |
| C-07 | uv__platform_loop_init()でプラットフォームバックエンドが初期化される | E-02 (L79-81) | ○ |
| C-08 | シグナル処理とプロセス管理が初期化される | E-02 (L83-87) | ○ |
| C-09 | cloexecロック・wqミューテックスが初期化される | E-02 (L89-95) | ○ |
| C-10 | wq_async非同期ハンドルがuv__work_doneコールバックで初期化される | E-02 (L97-99) | ○ |
| C-11 | wq_asyncの参照が解除されUV_HANDLE_INTERNALフラグが設定される | E-02 (L101-102) | ○ |
| C-12 | メモリ確保失敗時にUV_ENOMEMが返される | E-02 (L40-41) | ○ |
| C-13 | 段階的クリーンアップがgotoで実装されている | E-02 (L106-131) | ○ |
| C-14 | 入力パラメータはuv_loop_t*のみ | E-01, E-02 | ○ |
| C-15 | 戻り値は成功時0、失敗時負のエラーコード | E-02 (L104, L131) | ○ |
| C-16 | uv__update_time()はuv__hrtime(UV_CLOCK_FAST)/1000000でloop->timeに格納 | E-04 (L470) | ○ |
| C-17 | uv_loop_new()は非推奨（DEPRECATED） | E-01 (include/uv.h L293-298) | ○ |
| C-18 | 画面No.6がイベントループの主機能画面である | E-09 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。全主張がソースコードに基づいて検証済み。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_loop_init()の段階的クリーンアップ処理のエラーパスが正確に記載されているか確認
- [ ] プラットフォーム固有のバックエンド初期化（kqueue/epoll/iocp）の記載が環境と一致するか確認
- [ ] 関連画面マッピングが画面機能マッピング.csvと整合しているか確認
