---
generated_at: 2026-02-22 12:00:00
metrics:
  claims_total: 60
  claims_with_evidence: 56
  claims_without_evidence: 4
confidence_derived: 0.93
---

# 根拠レポート：受入テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された受入テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.93**
  - 根拠あり：56 / 60、根拠なし：4
- 優先レビュー（高）
  1. **UAT-054（E2E HTTPサーバー模擬）**：libuvにHTTPプロトコル実装はないため、TCPレベルの模擬シナリオ
  2. **UAT-055（ファイル監視→通知フロー）**：複数モジュールを組み合わせたE2Eシナリオのため、個別テストからの推測を含む
  3. **UAT-058（高負荷テスト）**：具体的な閾値はプロジェクト固有の要件に依存
  4. **UAT-011（UDPマルチキャスト）**：テスト環境のネットワーク構成に依存

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` — 公開API宣言（318関数）
- E-02: `test/test-default-loop-close.c` — デフォルトループテスト
- E-03: `test/test-loop-handles.c` — ループハンドルテスト
- E-04: `test/test-loop-stop.c` — ループ停止テスト
- E-05: `test/test-tcp-connect.c` — TCP接続テスト
- E-06: `test/test-tcp-read-stop.c` — TCP読み取り停止テスト
- E-07: `test/test-tcp-connect-error.c` — TCP接続エラーテスト
- E-08: `test/test-tcp-write-queue-size.c` — TCP書き込みキューテスト
- E-09: `test/test-tcp-flags.c` — TCPフラグテスト
- E-10: `test/test-udp-send-and-recv.c` — UDP送受信テスト
- E-11: `test/test-udp-multicast-join.c` — UDPマルチキャストテスト
- E-12: `test/test-udp-options.c` — UDPオプションテスト
- E-13: `test/test-fs.c` — ファイルシステムテスト
- E-14: `test/test-fs-copyfile.c` — ファイルコピーテスト
- E-15: `test/test-fs-event.c` — ファイルシステムイベントテスト
- E-16: `test/test-fs-poll.c` — ファイルシステムポーリングテスト
- E-17: `test/test-pipe-connect-prepare.c` — パイプ接続テスト
- E-18: `test/test-ipc.c` — IPCテスト
- E-19: `test/test-spawn.c` — プロセススポーンテスト
- E-20: `test/test-timer.c` — タイマーテスト
- E-21: `test/test-timer-again.c` — タイマー再起動テスト
- E-22: `test/test-signal.c` — シグナルテスト
- E-23: `test/test-async.c` — 非同期テスト
- E-24: `test/test-getaddrinfo.c` — DNS解決テスト
- E-25: `test/test-getnameinfo.c` — 逆引きDNSテスト
- E-26: `test/test-threadpool.c` — スレッドプールテスト
- E-27: `test/test-threadpool-cancel.c` — スレッドプールキャンセルテスト
- E-28: `test/test-thread.c` — スレッドテスト
- E-29: `test/test-mutex.c` — ミューテックステスト
- E-30: `test/test-rwlock.c` — RWロックテスト
- E-31: `test/test-semaphore.c` — セマフォテスト
- E-32: `test/test-condvar.c` — 条件変数テスト
- E-33: `test/test-barrier.c` — バリアテスト
- E-34: `test/test-tty.c` — TTYテスト
- E-35: `test/test-ref.c` — ハンドルref/unrefテスト
- E-36: `test/test-walk-handles.c` — ハンドルウォークテスト
- E-37: `test/test-poll.c` — ポーリングテスト
- E-38: `test/test-callback-order.c` — コールバック順序テスト
- E-39: `test/test-error.c` — エラー処理テスト
- E-40: `test/test-platform-output.c` — プラットフォーム情報テスト
- E-41: `test/test-random.c` — 乱数テスト
- E-42: `test/test-dlerror.c` — 動的ライブラリテスト
- E-43: `CMakeLists.txt` — ビルド構成
- E-44: `test/test-tcp-writealot.c` — TCP大量データ送信テスト
- E-45: `test/test-close-order.c` — クローズ順序テスト
- E-46: `test/test-env-vars.c` — 環境変数テスト
- E-47: `test/test-cwd-and-chdir.c` — カレントディレクトリテスト
- E-48: `docs/src/` — 公式ドキュメント（33個のRSTファイル）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | UAT-001: デフォルトイベントループの初期化と実行が正常動作 | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | UAT-002: カスタムイベントループの初期化と破棄が正常動作 | E-01, E-03 | ○ |
| C-03 | UAT-003: uv_stop()によるループ停止が正常動作 | E-01, E-04 | ○ |
| C-04 | UAT-004: TCPサーバー起動とクライアント接続が正常動作 | E-01, E-05 | ○ |
| C-05 | UAT-005: TCPデータ送受信が正常動作 | E-01, E-06 | ○ |
| C-06 | UAT-006: TCP接続エラーハンドリングが正常動作 | E-01, E-07 | ○ |
| C-07 | UAT-007: TCP同時接続処理が正常動作 | E-01, E-08 | ○ |
| C-08 | UAT-008: TCP KeepAlive設定が正常動作 | E-01, E-09 | ○ |
| C-09 | UAT-009: TCP NoDelay設定が正常動作 | E-01, E-09 | ○ |
| C-10 | UAT-010: UDP送受信が正常動作 | E-01, E-10 | ○ |
| C-11 | UAT-011: UDPマルチキャストが正常動作 | E-01, E-11 | ○ |
| C-12 | UAT-012: UDPブロードキャストが正常動作 | E-01, E-12 | ○ |
| C-13 | UAT-013: 非同期ファイル作成・読み書き・削除が正常動作 | E-01, E-13 | ○ |
| C-14 | UAT-014: ディレクトリ操作が正常動作 | E-01, E-13 | ○ |
| C-15 | UAT-015: ファイル統計情報の取得が正常動作 | E-01, E-13 | ○ |
| C-16 | UAT-016: ファイルコピーが正常動作 | E-01, E-14 | ○ |
| C-17 | UAT-017: 同期的ファイル操作が正常動作 | E-01, E-13 | ○ |
| C-18 | UAT-018: ファイル変更の検知が正常動作 | E-01, E-15 | ○ |
| C-19 | UAT-019: ファイル名変更の検知が正常動作 | E-01, E-15 | ○ |
| C-20 | UAT-020: ポーリングによるファイル変更検知が正常動作 | E-01, E-16 | ○ |
| C-21 | UAT-021: 名前付きパイプによるIPC通信が正常動作 | E-01, E-17 | ○ |
| C-22 | UAT-022: IPCによるハンドル受け渡しが正常動作 | E-01, E-18 | ○ |
| C-23 | UAT-023: 子プロセスのスポーンと終了待ちが正常動作 | E-01, E-19 | ○ |
| C-24 | UAT-024: 子プロセスのstdioリダイレクトが正常動作 | E-01, E-19 | ○ |
| C-25 | UAT-025: プロセスへのシグナル送信が正常動作 | E-01, E-19 | ○ |
| C-26 | UAT-026: ワンショットタイマーが正常動作 | E-01, E-20 | ○ |
| C-27 | UAT-027: リピートタイマーが正常動作 | E-01, E-20 | ○ |
| C-28 | UAT-028: タイマーの再起動と間隔変更が正常動作 | E-01, E-21 | ○ |
| C-29 | UAT-029: シグナルハンドラーの登録と受信が正常動作 | E-01, E-22 | ○ |
| C-30 | UAT-030: ワンショットシグナルハンドラーが正常動作 | E-01, E-22 | ○ |
| C-31 | UAT-031: スレッド間の非同期通知が正常動作 | E-01, E-23 | ○ |
| C-32 | UAT-032: ホスト名のDNS解決が正常動作 | E-01, E-24 | ○ |
| C-33 | UAT-033: IPアドレスの逆引き解決が正常動作 | E-01, E-25 | ○ |
| C-34 | UAT-034: スレッドプールでの作業実行が正常動作 | E-01, E-26 | ○ |
| C-35 | UAT-035: スレッドプール作業のキャンセルが正常動作 | E-01, E-27 | ○ |
| C-36 | UAT-036: スレッドの作成と結合が正常動作 | E-01, E-28 | ○ |
| C-37 | UAT-037: スレッドローカルストレージが正常動作 | E-01, E-28 | ○ |
| C-38 | UAT-038: Mutexによる排他制御が正常動作 | E-01, E-29 | ○ |
| C-39 | UAT-039: 読み書きロックが正常動作 | E-01, E-30 | ○ |
| C-40 | UAT-040: セマフォによる同期が正常動作 | E-01, E-31 | ○ |
| C-41 | UAT-041: 条件変数による待機・通知が正常動作 | E-01, E-32 | ○ |
| C-42 | UAT-042: バリアによる同期ポイントが正常動作 | E-01, E-33 | ○ |
| C-43 | UAT-043: TTYハンドルの初期化とウィンドウサイズ取得が正常動作 | E-01, E-34 | ○ |
| C-44 | UAT-044: ハンドルのref/unref制御が正常動作 | E-01, E-35 | ○ |
| C-45 | UAT-045: 全ハンドルのウォークが正常動作 | E-01, E-36 | ○ |
| C-46 | UAT-046: ファイルディスクリプタのポーリングが正常動作 | E-01, E-37 | ○ |
| C-47 | UAT-047: ループフェーズごとのウォッチャー実行順序が正しい | E-01, E-38 | ○ |
| C-48 | UAT-048: エラーコードとメッセージの変換が正常動作 | E-01, E-39 | ○ |
| C-49 | UAT-049: CPU・メモリ・ネットワーク情報の取得が正常動作 | E-01, E-40 | ○ |
| C-50 | UAT-050: 暗号学的乱数の生成が正常動作 | E-01, E-41 | ○ |
| C-51 | UAT-051: 共有ライブラリのロードとシンボル解決が正常動作 | E-01, E-42 | ○ |
| C-52 | UAT-052: CMakeによるビルドと全テスト実行が正常動作 | E-43 | ○ |
| C-53 | UAT-053: 共有/静的ライブラリの生成が正常動作 | E-43 | ○ |
| C-54 | UAT-054: TCPベースのリクエスト・レスポンスフローが正常動作 | E-44 | △ |
| C-55 | UAT-055: ファイル監視→非同期通知フローが正常動作 | E-15, E-23 | △ |
| C-56 | UAT-056: 子プロセス管理の全フローが正常動作 | E-01, E-19 | ○ |
| C-57 | UAT-057: リソースリーク検出が正常動作 | E-01, E-45 | ○ |
| C-58 | UAT-058: 大量データ送受信の安定性が確保される | E-44 | △ |
| C-59 | UAT-059: 環境変数操作が正常動作 | E-01, E-46 | ○ |
| C-60 | UAT-060: パス操作が正常動作 | E-01, E-47 | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **UAT-054（HTTPサーバー模擬）**: libuvにはHTTPプロトコルの実装がないため、「HTTPサーバー模擬」はTCPレベルのリクエスト・レスポンスパターンの推測に基づく。実際のHTTP処理はアプリケーション層で実装する必要がある。
  - 候補：http-parser / llhttp / アプリケーション固有のプロトコル実装
- **UAT-055（ファイル監視→通知フロー）**: 個別のfs_eventテストとasyncテストは存在するが、両者を組み合わせたE2Eシナリオテストは明示的には存在しない。
  - 候補：統合テストの追加 / アプリケーションレベルのE2Eテスト
- **UAT-058（高負荷テスト）**: test-tcp-writealot.cは大量データ送信のテストだが、メモリ使用量の監視やスループット閾値は明示的に定義されていない。
  - 候補：ベンチマークテスト (benchmark-tcp-pump.c) / パフォーマンス要件定義
- **UAT-060（パス操作）**: test-cwd-and-chdir.cは存在するが、uv_exepath()のテストは別ファイルに分散している可能性がある。
  - 候補：test-get-currentexe.c / test-platform-output.c

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0（低リスク）**: UAT-001〜003, UAT-026〜028, UAT-036〜042, UAT-043〜050, UAT-059〜060 — 単一APIの基本動作確認。テストコードが直接対応。
- **1（中リスク）**: UAT-004〜012, UAT-013〜020, UAT-021〜025, UAT-029〜035, UAT-051〜053 — 複数APIの組み合わせやプラットフォーム依存の要素がある。
- **2（高リスク）**: UAT-054, UAT-055, UAT-058 — E2Eシナリオや高負荷テストで、直接対応するテストコードが不完全。環境依存性が高い。

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 全60テストケースが主要なlibuv機能領域（イベントループ、TCP、UDP、ファイルシステム、プロセス、スレッド、同期プリミティブ等）を網羅しているか
- [ ] 各テストケースの前提条件が実現可能で、テスト環境で準備できるか
- [ ] テスト手順が具体的で再現可能な記述になっているか
- [ ] 期待結果が検証可能な形式で記述されているか
- [ ] プラットフォーム固有のテストケース（Unix系のみ対象等）が明示されているか
- [ ] △（根拠不足）の4項目について、実際のユースケースに照らして妥当性を確認したか
- [ ] 優先度の割り当て（高/中/低）がプロジェクトの重要度と一致しているか
- [ ] libuvのバージョン（1.x系）に含まれないAPIを参照していないか
