---
generated_at: 2026-02-22 12:00:00
metrics:
  claims_total: 50
  claims_with_evidence: 47
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：結合テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された結合テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：47 / 50、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **IT-044 動的ライブラリロード連携テスト**：テスト手順の詳細はtest-dlerror.cに部分的にしか記載がなく、完全なロード・シンボル検索の連携テストの根拠が不足
  2. **IT-048 TTYハンドル連携テスト**：TTYテストは環境依存が強く、test-tty.cの構造から推定した部分がある
  3. **IT-046 メトリクス情報取得テスト**：test-metrics.cの内容から推定したが、UV_METRICS_IDLE_TIMEの有効化手順の詳細根拠が不足

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` -- libuv公開APIヘッダ（全ハンドル型・関数宣言）
- E-02: `test/test-ping-pong.c` -- TCP/Pipe Ping-Pongテスト実装
- E-03: `test/test-ipc-send-recv.c` -- IPC経由ハンドル送受信テスト実装
- E-04: `test/test-udp-send-and-recv.c` -- UDP送受信テスト実装
- E-05: `test/test-shutdown-eof.c` -- TCP Shutdown-EOFテスト実装
- E-06: `test/test-tcp-close-reset.c` -- TCP Close Resetテスト実装
- E-07: `test/test-stdio-over-pipes.c` -- 標準入出力パイプテスト実装
- E-08: `test/test-spawn.c` -- プロセス生成テスト実装
- E-09: `test/test-threadpool.c` -- スレッドプールテスト実装
- E-10: `test/test-threadpool-cancel.c` -- スレッドプールキャンセルテスト実装
- E-11: `test/test-async.c` -- 非同期通知テスト実装
- E-12: `test/test-getaddrinfo.c` -- DNS解決テスト実装
- E-13: `test/test-fs.c` -- ファイルシステム操作テスト実装
- E-14: `test/test-fs-poll.c` -- ファイルポーリングテスト実装
- E-15: `test/test-fs-event.c` -- ファイルイベント監視テスト実装
- E-16: `test/test-signal.c` -- シグナルハンドリングテスト実装
- E-17: `test/test-udp-multicast-join.c` -- UDPマルチキャストテスト実装
- E-18: `src/threadpool.c` -- スレッドプール実装（ワーカー・キュー機構）
- E-19: `src/unix/stream.c` -- Unixストリーム実装
- E-20: `src/unix/tcp.c` -- Unix TCP実装
- E-21: `test/test-timer-again.c` -- タイマー再スタートテスト
- E-22: `test/test-condvar.c` -- 条件変数テスト
- E-23: `test/test-semaphore.c` -- セマフォテスト
- E-24: `test/test-barrier.c` -- バリアテスト
- E-25: `test/test-dlerror.c` -- 動的ライブラリエラーテスト
- E-26: `test/test-random.c` -- 乱数生成テスト
- E-27: `test/test-metrics.c` -- メトリクステスト
- E-28: `test/test-ref.c` -- ハンドル参照カウントテスト
- E-29: `test/test-tty.c` -- TTYテスト
- E-30: `test/test-pipe-connect-multiple.c` -- Pipe複数接続テスト
- E-31: `test/test-watcher-cross-stop.c` -- ウォッチャークロスストップテスト
- E-32: `test/test-tcp-bind-error.c` -- TCPバインドエラーテスト
- E-33: `test/test-pipe-bind-error.c` -- Pipeバインドエラーテスト
- E-34: `test/test-pipe-connect-error.c` -- Pipe接続エラーテスト
- E-35: `test/test-tcp-connect-timeout.c` -- TCP接続タイムアウトテスト
- E-36: `test/test-tcp-write-after-connect.c` -- TCP書き込み後接続テスト
- E-37: `test/test-walk-handles.c` -- ハンドルウォークテスト
- E-38: `test/test-loop-alive.c` -- ループaliveテスト
- E-39: `test/test-loop-close.c` -- ループクローズテスト
- E-40: `test/test-tcp-reuseport.c` -- TCP ReusePortテスト
- E-41: `test/test-udp-connect.c` -- UDP接続モードテスト
- E-42: `test/test-fs-copyfile.c` -- ファイルコピーテスト
- E-43: `test/test-poll.c` -- Pollハンドルテスト
- E-44: `test/test-signal-multiple-loops.c` -- 複数ループシグナルテスト

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | IT-001: TCP Ping-Pong通信（IPv4）でuv_tcp_init/connect/write/read_startを使い1000回往復する | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | IT-002: ベクタ書き込み（vectored_writes=1）での複数バッファ送信 | E-02 | ○ |
| C-03 | IT-003: IPv6アドレス(::1)でのTCP Ping-Pong | E-01, E-02 | ○ |
| C-04 | IT-004: Pipe経由のPing-Pong通信 | E-02 | ○ |
| C-05 | IT-005: uv_socketpair経由のPing-Pong通信 | E-02 | ○ |
| C-06 | IT-006: uv_pipe（パイプペア）経由のPing通信 | E-02 | ○ |
| C-07 | IT-007: IPC経由でパイプハンドルをuv_write2で送受信する | E-01, E-03 | ○ |
| C-08 | IT-008: IPC経由でTCPハンドルをuv_write2で送受信する | E-01, E-03 | ○ |
| C-09 | IT-009: インプロセスでスレッド間IPC通信を行う | E-03 | ○ |
| C-10 | IT-010: UDPのPING/PONG送受信（cl_send/recv、sv_send/recv各1回） | E-01, E-04 | ○ |
| C-11 | IT-011: UDPマルチキャスト(239.255.0.1)への参加と送受信 | E-01, E-17 | ○ |
| C-12 | IT-012: TCP接続のshutdown後にEOFを受信しクローズ順序を検証する | E-01, E-05 | ○ |
| C-13 | IT-013: uv_tcp_close_resetによるRSTクローズ | E-01, E-06 | ○ |
| C-14 | IT-014: uv_spawnでプロセスを生成しstdioパイプ経由でデータ通信する | E-01, E-07 | ○ |
| C-15 | IT-015: uv_process_killでSIGTERMを送信しプロセスを終了させる | E-01, E-08 | ○ |
| C-16 | IT-016: uv_queue_workでスレッドプールにタスクを投入しコールバックで結果を受け取る | E-01, E-09, E-18 | ○ |
| C-17 | IT-017: スレッドプール飽和時のuv_cancelによるタスクキャンセル | E-01, E-10, E-18 | ○ |
| C-18 | IT-018: uv_async_sendによるスレッド間非同期通知（3回発火） | E-01, E-11 | ○ |
| C-19 | IT-019: uv_getaddrinfoの非同期DNS解決 | E-01, E-12 | ○ |
| C-20 | IT-020: 10個のgetaddrinfoリクエストの並行処理 | E-12 | ○ |
| C-21 | IT-021: 存在しないドメインのgetaddrinfo失敗テスト | E-12 | ○ |
| C-22 | IT-022: uv_fs_open/write/read/closeの非同期FS操作連携 | E-01, E-13 | ○ |
| C-23 | IT-023: uv_fs_pollとタイマーによるファイル変更検知 | E-01, E-14 | ○ |
| C-24 | IT-024: uv_fs_eventによるファイルシステムイベント監視 | E-01, E-15 | ○ |
| C-25 | IT-025: タイマーリピートの連携テスト | E-01 | ○ |
| C-26 | IT-026: uv_timer_againによるタイマーリセット | E-01, E-21 | ○ |
| C-27 | IT-027: uv_signalによるシグナルハンドリング | E-01, E-16 | ○ |
| C-28 | IT-028: 複数ループでのシグナルハンドリング | E-44 | ○ |
| C-29 | IT-029: TCPバインドエラーハンドリング | E-01, E-32 | ○ |
| C-30 | IT-030: TCP接続タイムアウト検証 | E-01, E-35 | ○ |
| C-31 | IT-031: TCP書き込み後のクローズ処理 | E-01, E-36 | ○ |
| C-32 | IT-032: Pipeバインドエラーハンドリング | E-01, E-33 | ○ |
| C-33 | IT-033: Pipe接続エラーハンドリング | E-01, E-34 | ○ |
| C-34 | IT-034: uv_walkによるハンドル列挙 | E-01, E-37 | ○ |
| C-35 | IT-035: uv_loop_aliveによるアクティブ判定 | E-01, E-38 | ○ |
| C-36 | IT-036: uv_loop_closeの正常終了とEBUSYエラー | E-01, E-39 | ○ |
| C-37 | IT-037: Mutex+条件変数によるスレッド同期 | E-01, E-22 | ○ |
| C-38 | IT-038: セマフォによるスレッド間同期 | E-01, E-23 | ○ |
| C-39 | IT-039: バリアによる複数スレッド同期 | E-01, E-24 | ○ |
| C-40 | IT-040: TCP ReusePortによる複数バインド | E-01, E-40 | ○ |
| C-41 | IT-041: UDP接続モードでのアドレス省略送信 | E-01, E-41 | ○ |
| C-42 | IT-042: uv_fs_copyfileとEXCLフラグの検証 | E-01, E-42 | ○ |
| C-43 | IT-043: uv_pollによるソケットイベント監視 | E-01, E-43 | ○ |
| C-44 | IT-044: uv_dlopen/dlsym/dlcloseによる動的ライブラリ連携 | E-25 | △ |
| C-45 | IT-045: uv_randomの非同期乱数生成 | E-01, E-26 | ○ |
| C-46 | IT-046: uv_metrics_idle_time/info取得 | E-27 | △ |
| C-47 | IT-047: uv_ref/unrefによるループ終了制御 | E-01, E-28 | ○ |
| C-48 | IT-048: uv_ttyの初期化・モード設定・サイズ取得 | E-29 | △ |
| C-49 | IT-049: Pipe複数クライアント同時接続のaccept処理 | E-01, E-30 | ○ |
| C-50 | IT-050: ハンドルコールバック内からの他ハンドル停止 | E-01, E-31 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- IT-044（動的ライブラリロード連携テスト）：test-dlerror.cはエラー処理テストが中心であり、正常なロード・シンボル検索・アンロードの完全な連携フローのテストコードが明示的に確認できなかった
  - 候補：test/test-dlerror.c の追加確認 / 別テストファイルの調査 / ドキュメント参照
- IT-046（メトリクス情報取得テスト）：test-metrics.cの構造は確認したが、UV_METRICS_IDLE_TIMEの有効化とidle_time取得の具体的な手順の詳細根拠が部分的
  - 候補：test/test-metrics.c の完全な内容確認 / ソースコード src/uv-common.c の確認
- IT-048（TTYハンドル連携テスト）：test-tty.cは環境依存テストであり、CI環境では実行されない場合がある。テスト手順は推定を含む
  - 候補：test/test-tty.c の完全な内容確認 / プラットフォーム別の動作確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク -- 大部分のテストケース（47/50）はソースコードの既存テスト実装と公開APIヘッダーから直接根拠を特定できた
- 1: 中リスク -- IT-044、IT-046、IT-048はテストファイルの内容確認が部分的であり、テスト手順に推定を含む
- 0: 低リスク -- libuvはC言語ライブラリのため「データベース連携」「外部サービス連携」カテゴリは該当なし。DNS解決（getaddrinfo）はOS標準APIの呼び出しとして分類した

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] テストケースの対象機能がlibuvの主要コンポーネント間連携を網羅しているか（TCP/UDP/Pipe/IPC/Thread/FS/Signal/Timer/DNS/Process）
- [ ] 各テストケースの前提条件が実行環境で満たせるか（IPv6対応、マルチキャスト対応、TTYデバイス有無等）
- [ ] テスト手順がlibuvの既存テストコード（test/ディレクトリ）と整合しているか
- [ ] 期待結果の数値（コールバック回数等）がソースコードのASSERT文と一致しているか
- [ ] △ 印のIT-044、IT-046、IT-048について、実際のテストコードを確認し手順を補完する
- [ ] プラットフォーム固有の動作（Windows/Linux/macOS）に関する注記が必要な箇所を確認する
