---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：121-アドレス解決

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：18 / 18、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全件根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L993-1008 - uv_getaddrinfo_t構造体とAPI宣言
- E-02: `src/unix/getaddrinfo.c` L138-222 - uv_getaddrinfo()関数実装
- E-03: `src/unix/getaddrinfo.c` L96-103 - uv__getaddrinfo_work()実装
- E-04: `src/unix/getaddrinfo.c` L106-135 - uv__getaddrinfo_done()実装
- E-05: `src/unix/getaddrinfo.c` L39-93 - エラーコード変換
- E-06: `src/unix/getaddrinfo.c` L225-228 - uv_freeaddrinfo()実装
- E-07: `src/threadpool.c` L276-286 - uv__work_submit()実装
- E-08: `src/threadpool.c` L143-161 - post()関数（SLOW_IO処理）
- E-09: `src/threadpool.c` L45-47 - slow_work_thread_threshold()
- E-10: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面関連情報
- E-11: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` L122 - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_getaddrinfo()はホスト名からアドレスを非同期で解決する | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | req==NULLまたはhostname/service両方NULLの場合UV_EINVAL | E-02 (L152-153) | ○ |
| C-03 | loop==NULL && cb!=NULLの場合UV_EINVAL | E-02 (L154-155) | ○ |
| C-04 | IDNA変換がhostname指定時に行われる | E-02 (L163-171) | ○ |
| C-05 | hostname_len + service_len + hints_lenの連続メモリを確保 | E-02 (L174-180) | ○ |
| C-06 | hints→service→hostnameの順でバッファにコピー | E-02 (L197-208) | ○ |
| C-07 | 非同期時はSLOW_IO種別でスレッドプールに投入 | E-02 (L211-215), E-07 | ○ |
| C-08 | 同期時はインラインでwork/done関数を呼び出す | E-02 (L217-221) | ○ |
| C-09 | ワーカースレッドでgetaddrinfo()システムコールを呼び出す | E-03 (L101) | ○ |
| C-10 | EAIエラーコードをUV_EAI_*に変換する | E-03 (L102), E-05 | ○ |
| C-11 | done関数でメモリ解放とコールバック呼び出し | E-04 (L115-134) | ○ |
| C-12 | キャンセル時にretcodeをUV_EAI_CANCELEDに設定 | E-04 (L128-131) | ○ |
| C-13 | z/OS環境ではIDNA変換が無効 | E-02 (L160-162) | ○ |
| C-14 | slow_work_thread_thresholdは(nthreads+1)/2 | E-09 (L45-47) | ○ |
| C-15 | メモリ確保失敗時にUV_ENOMEM | E-02 (L179-180) | ○ |
| C-16 | 関連画面がDNS画面（画面No.26） | E-10 | ○ |
| C-17 | uv_freeaddrinfo()はfreeaddrinfo()を呼ぶラッパー | E-06 (L225-228) | ○ |
| C-18 | リクエスト型はUV_GETADDRINFOで初期化される | E-02 (L182) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードにより直接裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版実装（src/win/getaddrinfo.c）との差異がないか確認
- [ ] IDNA変換のエラーハンドリングが適切に記載されているか確認
- [ ] スレッドプールのSLOW_IOスロットリング説明が正確か確認
