---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：81-タイマー停止

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/timer.c` 97-109行目（uv_timer_stop実装）
- E-02: `src/heap-inl.h` 150-237行目（heap_remove実装）
- E-03: `include/uv.h` 981行目（uv_timer_stop宣言）
- E-04: `include/uv.h` 971-974行目（uv_timer_s構造体）
- E-05: `src/timer.c` 37-54行目（timer_less_than比較関数）
- E-06: `src/timer.c` 67-94行目（uv_timer_start内でのuv_timer_stop呼び出し）
- E-07: `src/timer.c` 197-199行目（uv__timer_close内でのuv_timer_stop呼び出し）
- E-08: `src/timer.c` 164-194行目（uv__run_timers内でのuv_timer_stop呼び出し）
- E-09: `src/heap-inl.h` 27-43行目（heap_node/heap構造体）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_timer_stop()は実行中のタイマーハンドルを停止する | E-01 | ○ |
| C-02 | 戻り値は常に0 | E-01 (108行目: return 0) | ○ |
| C-03 | アクティブな場合、heap_remove()でヒープから除去する | E-01 (99-101行目) | ○ |
| C-04 | アクティブな場合、uv__handle_stop()で非アクティブ化する | E-01 (102行目) | ○ |
| C-05 | 非アクティブの場合、uv__queue_remove()でキューから除去する | E-01 (104行目) | ○ |
| C-06 | キューノードをuv__queue_init()で再初期化する | E-01 (107行目) | ○ |
| C-07 | timer_less_thanはtimeoutで比較し、同じならstart_idで比較 | E-05 (45-53行目) | ○ |
| C-08 | ヒープ除去の計算量はO(log n) | E-02 (ヒープ操作のアルゴリズム特性) | ○ |
| C-09 | uv_timer_start内でuv_timer_stopが呼ばれる | E-06 (76行目) | ○ |
| C-10 | uv__timer_close内でuv_timer_stopが呼ばれる | E-07 (198行目) | ○ |
| C-11 | uv__run_timers内でuv_timer_stopが呼ばれる | E-08 (181行目) | ○ |
| C-12 | uv_timer_s構造体はUV_HANDLE_FIELDSとUV_TIMER_PRIVATE_FIELDSで構成 | E-04 | ○ |
| C-13 | heap_node構造体はleft/right/parentで構成 | E-09 (27-31行目) | ○ |
| C-14 | 冪等性が保証される（既停止のタイマーに対しても安全） | E-01 (98行目の分岐、104行目のキュー除去) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張にソースコードの根拠がある

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_timer_stop()が常に0を返すことの確認
- [ ] 非アクティブ時のキュー除去処理が正しく記載されているか
- [ ] ヒープ除去の計算量O(log n)の妥当性
