---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 23
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.96
---

# 根拠レポート：13-ポーリング通知

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.96**
  - 根拠あり：22 / 23、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **利用例（C-23）**：データベースクライアント、D-Bus、GPIOデバイスの具体例はlibuv外の知識

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` 226行目 - uv_poll_t型定義
- E-02: `include/uv.h` 334行目 - uv_poll_cb型定義
- E-03: `include/uv.h` 904-908行目 - uv_poll_s構造体定義
- E-04: `include/uv.h` 910-915行目 - uv_poll_event列挙型
- E-05: `include/uv.h` 917行目 - uv_poll_init() API宣言
- E-06: `include/uv.h` 918-920行目 - uv_poll_init_socket() API宣言
- E-07: `include/uv.h` 921行目 - uv_poll_start() API宣言
- E-08: `include/uv.h` 922行目 - uv_poll_stop() API宣言
- E-09: `include/uv/unix.h` 90-98行目 - uv__io_s構造体定義
- E-10: `include/uv/unix.h` 309-310行目 - UV_POLL_PRIVATE_FIELDS定義
- E-11: `src/unix/internal.h` 264-276行目 - uv__io_cb_t列挙型
- E-12: `src/unix/internal.h` 271行目 - UV__POLL_IO定義
- E-13: `src/unix/internal.h` 290行目 - uv__poll_io()関数宣言
- E-14: `src/unix/poll.c` 29-64行目 - uv__poll_io()関数実装
- E-15: `src/unix/poll.c` 33行目 - container_of変換
- E-16: `src/unix/poll.c` 46-51行目 - POLLERR処理
- E-17: `src/unix/poll.c` 53-63行目 - イベントマスク変換とコールバック呼び出し
- E-18: `src/unix/poll.c` 67-93行目 - uv_poll_init()関数実装
- E-19: `src/unix/poll.c` 70行目 - uv__fd_exists()による重複チェック
- E-20: `src/unix/poll.c` 80-84行目 - 非ブロッキング設定
- E-21: `src/unix/poll.c` 90行目 - uv__io_init()呼び出し（UV__POLL_IO）
- E-22: `src/unix/poll.c` 96-98行目 - uv_poll_init_socket()実装
- E-23: `src/unix/poll.c` 102-108行目 - uv__poll_stop()関数実装
- E-24: `src/unix/poll.c` 107行目 - uv__platform_invalidate_fd()呼び出し
- E-25: `src/unix/poll.c` 111-115行目 - uv_poll_stop()関数実装
- E-26: `src/unix/poll.c` 118-154行目 - uv_poll_start()関数実装
- E-27: `src/unix/poll.c` 130-132行目 - ウォッチャー重複チェック
- E-28: `src/unix/poll.c` 134行目 - uv__poll_stop()による既存監視停止
- E-29: `src/unix/poll.c` 136-137行目 - pevents==0のチェック
- E-30: `src/unix/poll.c` 139-147行目 - イベントマスク変換
- E-31: `src/unix/poll.c` 149行目 - uv__io_start()呼び出し
- E-32: `src/unix/poll.c` 151行目 - poll_cbの保存
- E-33: `src/unix/poll.c` 157-159行目 - uv__poll_close()関数実装
- E-34: `src/unix/core.c` 460行目 - uv_run()内のuv__io_poll()呼び出し
- E-35: `src/unix/core.c` 923-924行目 - uv__io_cb()内のUV__POLL_IO分岐

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_poll_cbのシグネチャはvoid (*)(uv_poll_t*, int, int) | E-02 | ○ |
| C-02 | uv_poll_s構造体はUV_HANDLE_FIELDS, poll_cb, UV_POLL_PRIVATE_FIELDSを持つ | E-03 | ○ |
| C-03 | UV_POLL_PRIVATE_FIELDSはuv__io_t io_watcherである | E-10 | ○ |
| C-04 | uv_poll_event列挙型: UV_READABLE=1, UV_WRITABLE=2, UV_DISCONNECT=4, UV_PRIORITIZED=8 | E-04 | ○ |
| C-05 | uv_poll_init()はfdの存在チェック、有効性検証、非ブロッキング設定を行う | E-18, E-19, E-20 | ○ |
| C-06 | uv_poll_init()でuv__io_initにUV__POLL_IOを指定する | E-21 | ○ |
| C-07 | uv_poll_init_socket()はUnixではuv_poll_init()と同等 | E-22 | ○ |
| C-08 | uv_poll_start()は既存の監視を停止してから再登録する | E-28 | ○ |
| C-09 | pevents==0の場合監視は開始されない | E-29 | ○ |
| C-10 | イベントマスク変換: UV_READABLE<->POLLIN, UV_WRITABLE<->POLLOUT, UV_DISCONNECT<->UV__POLLRDHUP, UV_PRIORITIZED<->UV__POLLPRI | E-30, E-17 | ○ |
| C-11 | poll_cbはuv_poll_t構造体のpoll_cbフィールドに保存される | E-32 | ○ |
| C-12 | uv__poll_io()でcontainer_of()を使用してuv_poll_tを取得する | E-15 | ○ |
| C-13 | POLLERRかつPOLLPRIなしの場合、I/O監視停止しUV_EBADFでコールバック | E-16 | ○ |
| C-14 | 正常時はstatus=0, events=変換後イベントマスクでコールバック | E-17 | ○ |
| C-15 | uv__poll_stop()はuv__io_stop, uv__handle_stop, uv__platform_invalidate_fdを呼ぶ | E-23 | ○ |
| C-16 | uv__poll_close()はuv__poll_stop()を呼ぶ | E-33 | ○ |
| C-17 | 同一fdを複数のuv_pollハンドルで監視するとUV_EEXIST | E-19, E-27 | ○ |
| C-18 | ioctl(FIONBIO)がENOTTYを返す場合fcntlにフォールバック | E-20 | ○ |
| C-19 | uv__io_poll()はuv_run()内で呼ばれる | E-34 | ○ |
| C-20 | uv__io_cb()がUV__POLL_IOに基づきuv__poll_io()をディスパッチ | E-35 | ○ |
| C-21 | POLLERRとPOLLPRIの同時発生はsysfsポーリング時に起こり得る | E-16 (コメント参照) | ○ |
| C-22 | uv_poll_stop()はassert(!uv__is_closing(handle))で保護されている | E-25 | ○ |
| C-23 | データベースクライアント、D-Bus、GPIOデバイスが利用例 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-23: 具体的な利用例（データベースクライアント、D-Bus、GPIOデバイス）はlibuv自体のソースコードには含まれない外部知識に基づく
  - 候補：libuv公式ドキュメント / Node.js公式ドキュメント / libuv利用プロジェクトのソースコード

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - ポーリング通知の中核ロジック（uv__poll_io, uv_poll_start, uv_poll_init）は全てソースコードで裏付けられている
- 0: 低リスク - イベントマスク変換の対応関係は双方向（start時とio時）で検証済み
- 0: 低リスク - エラー処理（POLLERR、UV_EEXIST）の動作はソースコードで確認済み
- 1: 中リスク - 具体的な利用例はlibuv外の知識であり、正確性の個別確認が望ましい

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_poll_cbのシグネチャがinclude/uv.h 334行目と一致するか
- [ ] uv_poll_event列挙型の値（1,2,4,8）がinclude/uv.h 910-915行目と一致するか
- [ ] イベントマスク変換（UV_READABLE<->POLLIN等）がsrc/unix/poll.c 139-147行目および53-61行目で整合するか
- [ ] POLLERR処理がsrc/unix/poll.c 46-51行目と一致するか
- [ ] uv_poll_init()の非ブロッキング設定とfcntlフォールバックがsrc/unix/poll.c 80-84行目と一致するか
- [ ] 具体的な利用例（データベースクライアント等）の記述が正確かどうか（外部情報源で要確認）
