---
generated_at: 2026-02-22 10:45:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：70-パイプペア作成

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：12 / 12、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L513 - uv_pipe()の関数宣言
- E-02: `include/uv.h` L1052 - UV_NONBLOCK_PIPE定義
- E-03: `src/unix/pipe.c` L497-554 - Unix版実装
- E-04: `src/win/pipe.c` L249-391 - Windows版実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Unixではpipe2()/pipe()でパイプペアを作成する | E-03 (L512, L521) | ○ |
| C-02 | CLOEXECフラグが常に設定される | E-03 (L507, L524-528) | ○ |
| C-03 | pipe2()対応プラットフォームではO_CLOEXECをアトミックに設定する | E-03 (L500-507) | ○ |
| C-04 | 両端NONBLOCKの場合pipe2()にO_NONBLOCKも渡す | E-03 (L509-510) | ○ |
| C-05 | UV_NONBLOCK_PIPEフラグでノンブロッキングモードを設定する | E-03 (L531-537) | ○ |
| C-06 | 失敗時は両端をクローズする | E-03 (L543-546) | ○ |
| C-07 | WindowsではCreateNamedPipe + CreateFileでペア作成する | E-04 (L249-346) | ○ |
| C-08 | Windows版は_open_osfhandle()でFDに変換する | E-04 (L368-387) | ○ |
| C-09 | UV_NONBLOCK_PIPEの値は0x40 | E-02 | ○ |
| C-10 | uv__make_pipe()はuv_pipe()のラッパーである | E-03 (L550-554) | ○ |
| C-11 | fds[0]が読み取り端、fds[1]が書き込み端 | E-01, E-03 (L516-518) | ○ |
| C-12 | Windowsでread_flagsにUV_READABLE_PIPEを追加する | E-04 (L358) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] pipe2()対応プラットフォーム一覧（src/unix/pipe.c L500-506）を確認
- [ ] NONBLOCK最適化の条件（src/unix/pipe.c L509-510）を確認
- [ ] Windows版の_open_osfhandle()エラー処理（src/win/pipe.c L368-387）を確認
