---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：21-UDP

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全項目に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/udp.rst` - UDPページのSphinxソースファイル
- E-02: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面一覧.csv` - 画面一覧定義
- E-03: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 機能マッピング定義
- E-04: `docs/code-to-docs/画面一覧/画面遷移図.md` - 画面遷移図
- E-05: `src/uv-common.c` - 共通UDP初期化実装
- E-06: `src/unix/udp.c` - Unix系UDP実装
- E-07: `src/win/udp.c` - Windows系UDP実装
- E-08: `include/uv.h` - 公開ヘッダファイル

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | UDPハンドルはクライアント・サーバー双方のUDP通信をカプセル化する | E-01 (1-8行目) | ○ |
| C-02 | uv_udp_init()は内部でuv_udp_init_ex()にAF_UNSPECを渡して委譲する | E-05 (370行目) | ○ |
| C-03 | uv_udp_init()では実際のソケットは遅延作成される | E-01 (159行目) | ○ |
| C-04 | UV_UDP_RECVMMSGフラグによりrecvmmsg(2)が有効化される | E-01 (170-174行目) | ○ |
| C-05 | uv_udp_open_ex()はv1.52.0で追加された | E-01 (190行目) | ○ |
| C-06 | uv_udp_bind()でUV_UDP_REUSEPORTフラグはLinux 3.9+等で利用可能 | E-01 (230-239行目) | ○ |
| C-07 | uv_udp_connect()で既に接続済みの場合UV_EISCONNエラーが返る | E-01 (246-247行目) | ○ |
| C-08 | 接続済みUDPハンドルではsend時にaddrをNULLにする必要がある | E-01 (405-406行目) | ○ |
| C-09 | 未接続UDPハンドルではaddr=NULLでUV_EDESTADDRREQ | E-01 (408-409行目) | ○ |
| C-10 | uv_udp_try_send2()はsendmmsg(2)の軽量抽象化でv1.50.0追加 | E-01 (449-461行目) | ○ |
| C-11 | recvmmsg使用時にUV_UDP_MMSG_CHUNKフラグが設定される | E-01 (109-114行目) | ○ |
| C-12 | UV_UDP_MMSG_FREEフラグはv1.40.0で追加 | E-01 (116行目) | ○ |
| C-13 | マルチキャストメンバーシップ設定はUV_JOIN_GROUP/UV_LEAVE_GROUPを使用 | E-01 (129-132行目) | ○ |
| C-14 | send_queue_sizeはキューに入っているバイト数を示す | E-01 (138-141行目) | ○ |
| C-15 | send_queue_countは処理待ちの送信リクエスト数を示す | E-01 (143-145行目) | ○ |
| C-16 | uv_udp_using_recvmmsg()はv1.39.0で追加 | E-01 (498行目) | ○ |
| C-17 | 関連機能No.48-61がUDPページに対応する | E-03 | ○ |
| C-18 | 画面遷移はAPIドキュメント一覧からUDPへのリンク | E-04 | ○ |
| C-19 | Unix系実装はsrc/unix/udp.cに存在する | E-06 | ○ |
| C-20 | Windows系実装はsrc/win/udp.cに存在する | E-07 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張にソースコードまたはドキュメントの根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_udp_flags列挙型の全フラグ値が正確に記載されているか確認
- [ ] 各APIのバージョン注記が最新のソースと一致しているか確認
- [ ] プラットフォーム固有の制約事項が網羅されているか確認
