---
generated_at: 2026-02-01 22:40:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：89-clang-linker-wrapper

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし - 全ての主張がソースコードで確認済み

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `clang/tools/clang-linker-wrapper/ClangLinkerWrapper.cpp` - mainエントリーポイント、主要ロジック
- E-02: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | clang-linker-wrapperはホストリンカのラッパーとして動作 | E-01 (9-14行目コメント) | ○ |
| C-02 | .llvm.offloadingセクションからデバイスコードを抽出 | E-01 (10-12行目コメント) | ○ |
| C-03 | --linker-pathでホストリンカを指定 | E-01 (344-346行目) | ○ |
| C-04 | --save-tempsで一時ファイルを保存 | E-01 (1311行目, 233-234行目) | ○ |
| C-05 | --dry-runでコマンド表示のみ | E-01 (1310行目, 247-248行目) | ○ |
| C-06 | --verboseで詳細出力 | E-01 (1309行目, 247行目) | ○ |
| C-07 | --wrapper-jobsで並列度を制御 | E-01 (1324-1337行目) | ○ |
| C-08 | getDeviceInputでデバイス入力を抽出 | E-01 (1138-1256行目) | ○ |
| C-09 | linkDeviceでデバイスリンクを実行 | E-01 (589-611行目) | ○ |
| C-10 | generic::clangで汎用デバイスリンク | E-01 (468-586行目) | ○ |
| C-11 | nvptx::fatbinaryでCUDA fatbinary作成 | E-01 (375-408行目) | ○ |
| C-12 | amdgcn::fatbinaryでHIP hipfb作成 | E-01 (411-466行目) | ○ |
| C-13 | bundleLinkedOutputでバンドル処理 | E-01 (841-858行目) | ○ |
| C-14 | wrapDeviceImagesでラッピング | E-01 (691-757行目) | ○ |
| C-15 | runLinkerでホストリンカを実行 | E-01 (339-369行目) | ○ |
| C-16 | parallelForEachErrorで並列処理 | E-01 (968行目) | ○ |
| C-17 | SYCLは他オフロード種別との混合不可 | E-01 (989-992行目) | ○ |
| C-18 | --emit-fatbin-onlyでfat binaryのみ出力 | E-01 (1356行目, 1061-1077行目) | ○ |
| C-19 | TimeTraceでプロファイリング | E-01 (1339-1344行目, 1372-1376行目) | ○ |
| C-20 | relocateOffloadSectionで再配置可能リンク処理 | E-01 (288-336行目, 365-366行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードで確認済み
- 1: 複雑度高 - 並列処理と複数のオフロード種別をサポート

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] サポートターゲット一覧（nvptx/amdgcn/x86/spirv64等）の動作を確認
- [ ] オフロード種別（OpenMP/CUDA/HIP/SYCL）のラッピング処理を確認
- [ ] 並列処理時のスレッドセーフティを確認
