---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 18
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.90
---

# 根拠レポート：16-IOファイル書き込み

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.90**
  - 根拠あり：18 / 20、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **io_hal.hの役割と内容**：HAL層の具体的な実装内容が未確認
  2. **IO#<<演算子の詳細実装**：io_lshift関数の実装詳細が未確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - IO書き込みメソッド実装全体
- E-02: `mrbgems/mruby-io/include/mruby/io.h` - mrb_io構造体定義(行34-46)、mrb_io_buf定義(行28-32)
- E-03: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - io_write(行954-976)、io_puts(行1020-1052)、io_print(行1062-1082)、io_putc(行1092-1119)
- E-04: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - fd_write(行914-934)、io_prepare_write(行936-952)
- E-05: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - io_modestr_to_flags(行130-171)
- E-06: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - メソッド登録テーブル(行2200-2237)
- E-07: `mrbgems/mruby-io/src/io.c` - io_get_open_fptr(行84-94)
- E-08: `mrbgems/mruby-io/mrbgem.rake` - HAVE_MRUBY_IO_GEMマクロ定義
- E-09: `mrbgems/mruby-io/src/mruby_io_gem.c` - gem初期化

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | mrb_io構造体はfd/fd2/pid/readable/writableを持つ | E-02(行34-46) | ○ |
| C-02 | mrb_io_bufは4096バイトのバッファを持つ | E-02(行26, 28-32) | ○ |
| C-03 | fd2が-1でなければfd2が書き込み先になる | E-01(io_get_write_fd関数) | ○ |
| C-04 | io_writeは可変長引数をfd_writeで書き込む | E-03(行954-976) | ○ |
| C-05 | io_putsは改行を自動付加する | E-03(行978-994) | ○ |
| C-06 | io_putsはArray引数をio_puts_aryで再帰展開する | E-03(行996-1018, 1043-1044) | ○ |
| C-07 | io_printは改行なしで引数を連結出力する | E-03(行1062-1082) | ○ |
| C-08 | io_putcはInteger引数を& 0xffでバイト変換 | E-03(行1103-1104) | ○ |
| C-09 | fd_writeはEINTRを自動リトライする | E-04(行925-932) | ○ |
| C-10 | io_prepare_writeはlseekでバッファ状態を調整する | E-04(行940-950) | ○ |
| C-11 | io_get_open_fptrは未初期化時に"uninitialized stream"を発生 | E-07(行88) | ○ |
| C-12 | io_get_open_fptrはfd<0で"closed stream"を発生 | E-07(行91) | ○ |
| C-13 | "r"/"w"/"a"モードがO_RDONLY/O_WRONLY/O_WRONLY|CREATに対応 | E-05(行136-147) | ○ |
| C-14 | "+"モードでO_RDWRに変更される | E-05(行160-161) | ○ |
| C-15 | MRB_NO_STDIO定義時はビルドエラーになる | E-02(行10-12) | ○ |
| C-16 | ISO 15.2.20.5.20がIO#writeの規格番号 | E-06(行2228) | ○ |
| C-17 | IO#<<演算子(io_lshift)がサポートされている | E-06(行2232) | ○ |
| C-18 | pread/pwriteはMRB_USE_IO_PREAD_PWRITEで制御される | E-02(行18-24) | ○ |
| C-19 | io_hal.hはHAL層を提供する | **根拠なし** | △ |
| C-20 | IO#<<の内部実装詳細 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-19: io_hal.hの実際の内容と役割が未確認。HAL(Hardware Abstraction Layer)として何を抽象化しているかの詳細が不明
  - 候補：mrbgems/mruby-io/src/io_hal.h の内容確認
- C-20: io_lshift(IO#<<)の実装詳細が未確認。io_writeとの内部実装の違いがあるかどうか不明
  - 候補：io.c内のio_lshift関数の実装コード確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 書き込みメソッドのコアロジック(明確にコードで確認可能)
- 1: 中リスク - HAL層の詳細と移植性への影響
- 0: 低リスク - エラーハンドリング(mrb_sys_failの呼び出しが明確)
- 1: 中リスク - io_puts_aryの再帰深度制限の有無

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] io_hal.hの内容を確認し、HAL層の役割を把握
- [ ] io_lshift(IO#<<)の実装がio_writeと同等であることを確認
- [ ] io_puts_aryの再帰深度制限がない場合の深いネスト配列への対応を確認
- [ ] fd_writeのEINTR以外のerrno(EAGAIN等)への対応を確認
- [ ] pwrite/preadの動作環境(Unix/macOS限定)を確認
