---
generated_at: 2026-03-01 17:00:00
metrics:
  claims_total: 25
  claims_with_evidence: 25
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：66-ビット演算

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：25 / 25、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし。すべての主張に根拠あり。

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/mod.rs` - モジュール定義・共通関数
- E-02: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/bits_.rs` - 親コマンド
- E-03: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/and.rs` - bits and 実装
- E-04: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/or.rs` - bits or 実装
- E-05: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/xor.rs` - bits xor 実装
- E-06: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/not.rs` - bits not 実装
- E-07: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/shift_left.rs` - bits shl 実装
- E-08: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/shift_right.rs` - bits shr 実装
- E-09: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/rotate_left.rs` - bits rol 実装
- E-10: `crates/nu-cmd-extra/src/extra/bits/rotate_right.rs` - bits ror 実装
- E-11: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 8つのサブコマンドを提供 | E-01 (11-19行目 pub use) | ○ |
| C-02 | bits and は l & r を実行 | E-03 (81行目 `l & r`) | ○ |
| C-03 | bits or は l \| r を実行 | E-04 (82行目 `l \| r`) | ○ |
| C-04 | bits xor は l ^ r を実行 | E-05 (82行目 `l ^ r`) | ○ |
| C-05 | bits not は !val を実行 | E-06 (144行目, 168行目) | ○ |
| C-06 | bits shl は val << bits を実行 | E-07 (160-186行目) | ○ |
| C-07 | bits shr は val >> bits を実行 | E-08 (146-155行目) | ○ |
| C-08 | bits rol は rotate_left を使用 | E-09 (145-168行目) | ○ |
| C-09 | bits ror は rotate_right を使用 | E-10 (148-173行目) | ○ |
| C-10 | --endian フラグで native/little/big を指定 | E-03 (31-36行目, 60-73行目) | ○ |
| C-11 | --signed フラグで符号付き扱い | E-06 (40-44行目), E-07 (44-48行目) | ○ |
| C-12 | --number-bytes で 1,2,4,8 を指定 | E-01 (68-80行目), E-06 (45-50行目) | ○ |
| C-13 | NumberBytes 列挙型でワードサイズ管理 | E-01 (24-31行目) | ○ |
| C-14 | InputNumType でサイズを自動判定 | E-01 (83-121行目) | ○ |
| C-15 | binary_op で二項演算を汎用実行 | E-01 (123-184行目) | ○ |
| C-16 | Int と Binary の混在はエラー | E-01 (160-171行目 OnlySupportsThisInputType) | ○ |
| C-17 | Binary 長が異なる場合パディング | E-01 (133-149行目 pad) | ○ |
| C-18 | シフト上限チェックでエラー | E-07 (146-158行目 IncorrectValue) | ○ |
| C-19 | is_permitted_bit_shift で上限判定 | E-01 (59-61行目) | ○ |
| C-20 | 空パイプラインは PipelineEmpty エラー | E-03 (76-78行目) | ○ |
| C-21 | Category は Bits | E-03 (37行目), E-06 (51行目) | ○ |
| C-22 | 親コマンドはヘルプ表示のみ | E-02 (31-33行目 get_full_help) | ○ |
| C-23 | バイナリシフトはバイト・ビット分離処理 | E-07 (191-213行目 byte_shift, bit_shift) | ○ |
| C-24 | ローテーションもバイト・ビット分離処理 | E-09 (188-195行目) | ○ |
| C-25 | operate() で各値に action を適用 | E-06 (85行目), E-07 (93行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし。すべての主張に対してソースコードからの根拠が確認できた。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 標準的なビット演算の実装

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] すべての8コマンドが正しく動作するか確認
- [ ] エンディアン指定時のパディング方向が正しいか確認
- [ ] シフト・ローテーションの上限チェックが適切か確認
- [ ] 符号付き/符号なしの扱いが意図通りか確認
