# 画面設計書 46-アーキテクチャ切り替え（served/switchArchType）

## 概要

本ドキュメントは、serve-d LSPサーバーにおけるアーキテクチャ切り替え機能（`served/switchArchType`）の画面設計書である。クライアントからのカスタムリクエストにより、アクティブなDUBプロジェクトのビルドアーキテクチャを指定されたアーキテクチャタイプに切り替える。

### 本画面の処理概要

本機能は、DUBプロジェクトのビルドアーキテクチャを指定されたタイプに切り替えるカスタムLSPメソッドハンドラである。

**業務上の目的・背景**：DUBビルドシステムでは、x86やx86_64などのターゲットアーキテクチャを指定してビルドできる。クロスコンパイルや32bit/64bit切り替えなどの場面で、エディタ上から直接アーキテクチャを切り替えることで、ビルド結果やコード解析の対象を変更できる。設定切り替え（No.43）と同様のパターンだが、対象がビルド設定ではなくアーキテクチャである点が異なる。

**画面へのアクセス方法**：エディタのコマンドパレットやステータスバーからアーキテクチャ選択UIを操作し、`served/switchArchType`リクエストをserve-dに送信する。通常、No.45（アーキテクチャ一覧取得）で取得した一覧から選択した値を送信する。

**主要な操作・処理内容**：
1. クライアントから`served/switchArchType`リクエストを受信する（アーキテクチャ名をパラメータとして受け取る）
2. activeInstanceの存在とDubComponentの有無を確認する
3. DubComponentのsetArchTypeメソッドでアーキテクチャを切り替える
4. 成功/失敗をbool値で返却する

**画面遷移**：
- 遷移元：No.45 アーキテクチャ一覧取得（served/listArchTypes）でのアーキテクチャ選択後
- 遷移先：設定反映後、ビルド・リント等の各機能に影響
- 関連画面：No.47 アーキテクチャ取得（served/getArchType）

**権限による表示制御**：LSPプロトコル上の権限制御は存在しない。アクティブなDUBプロジェクトが存在しない場合はfalseが返却される。

## 関連機能

| 機能No | 機能名 | 関連種別 | 関連する操作・処理 |
|--------|--------|----------|------------------|
| 45 | アーキテクチャ切り替え (served/switchArchType) | 主機能 | DUBのビルドアーキテクチャを切り替える |

## 画面種別

カスタムLSPリクエストハンドラ（protocolMethod）- 設定変更

## URL/ルーティング

LSPカスタムメソッド: `served/switchArchType`

## 入出力項目

### 入力パラメータ

| 項目名 | 型 | 必須 | 説明 |
|--------|-----|------|------|
| value | string | はい | 切り替え先のアーキテクチャ名。SwitchArchTypeParamsとして送信。直接文字列または`{"value": "アーキテクチャ名"}`の形式で送信可能 |

### 出力パラメータ

| 項目名 | 型 | 説明 |
|--------|-----|------|
| （戻り値） | bool | 切り替え成功時true、失敗時false |

## 表示項目

本機能自体はバックエンド処理であり、表示項目はクライアント側で管理される。

## イベント仕様

### 1-switchArchType リクエスト受信

クライアントから`served/switchArchType`リクエストを受信すると、以下の処理が実行される。

1. `activeInstance`がnullでないか確認する
2. `activeInstance.has!DubComponent`でDUBコンポーネントの有無を確認する
3. 上記いずれかがfalseの場合、`false`を返却する
4. `activeInstance.get!DubComponent.setArchType(value)`でアーキテクチャを切り替える
5. setArchTypeの結果（bool）をそのまま返却する

### パラメータのデシリアライズ

`SwitchArchTypeParams`は`SingleValueParams!string`ミックスインを使用しており、JSON文字列直接またはオブジェクト形式でパラメータを受け取れる。

## データベース更新仕様

### 操作別データベース影響一覧

本機能はデータベースへのアクセスを行わない。

| 操作（イベント） | 対象テーブル | 操作種別 | 概要 |
|----------------|-------------|---------|------|
| - | - | - | データベースアクセスなし |

## メッセージ仕様

| メッセージID | 種別 | 表示条件 | メッセージ内容 |
|-------------|------|---------|--------------|
| - | - | - | 本リクエストは特にメッセージを送信しない |

## 例外処理

- activeInstanceがnullの場合：falseを返却
- DubComponentが存在しない場合：falseを返却
- 無効なアーキテクチャ名を指定した場合：DubComponent.setArchTypeがfalseを返却する可能性がある

## 備考

- No.43（switchConfig）、No.49（switchBuildType）と同じパターンで実装されている
- DUB設定管理フロー（画面遷移図参照）では、listArchTypes -> switchArchType の順で呼び出される
- アーキテクチャ切り替え後、ビルドコマンドの`-a`フラグに反映される

---

## コードリーディングガイド

本画面を理解するために参照すべきファイルと、推奨する読み解き順序を以下に示す。

### 推奨読解順序

#### Step 1: データ構造を理解する

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 1-1 | protoext.d | `source/served/lsp/protoext.d` | 507-511行目のSwitchArchTypeParams構造体。SingleValueParams!stringミックスインにより文字列を直接受け取れる |

**読解のコツ**: SwitchArchTypeParamsはSwitchConfigParams（490行目）と全く同じパターンで、SingleValueParams!stringを使用している。

#### Step 2: エントリーポイントを理解する

| 順序 | ファイル | パス | 読解ポイント |
|-----|---------|------|-------------|
| 2-1 | dub.d | `source/served/commands/dub.d` | 76-82行目のswitchArchType関数。`@protocolMethod("served/switchArchType")`でLSPメソッドハンドラとして登録 |

**主要処理フロー**:
1. **76行目**: `@protocolMethod("served/switchArchType")`デコレータ
2. **77行目**: `bool switchArchType(SwitchArchTypeParams value)`関数定義
3. **79行目**: `if (!activeInstance || !activeInstance.has!DubComponent)` でガード条件チェック
4. **80行目**: ガード条件に該当した場合`return false`
5. **81行目**: `return activeInstance.get!DubComponent.setArchType(value)` でアーキテクチャを切り替え

### プログラム呼び出し階層図

```
served/switchArchType (LSPリクエスト)
    │
    └─ switchArchType(SwitchArchTypeParams) [dub.d:77]
           │
           ├─ activeInstance チェック [null判定]
           │
           ├─ activeInstance.has!DubComponent [存在確認]
           │
           └─ activeInstance.get!DubComponent.setArchType(value) [アーキテクチャ切り替え]
```

### データフロー図

```
[入力]                            [処理]                              [出力]

served/switchArchType         ──▶ switchArchType()             ──▶ bool
SwitchArchTypeParams              │                                 成功/失敗
  value: string                   ├─ activeInstance確認
  (アーキテクチャ名)              │
                                  └─ DubComponent.setArchType(value)
```

### 関連ファイル一覧

| ファイル | パス | 種別 | 役割 |
|---------|------|------|------|
| dub.d | `source/served/commands/dub.d` | ソース | switchArchType関数の実装（76-82行目） |
| protoext.d | `source/served/lsp/protoext.d` | ソース | SwitchArchTypeParams構造体の定義（507-511行目） |
| extension.d | `source/served/extension.d` | ソース | dub.dモジュールのpublic import・LSPルーター登録 |
| types.d | `source/served/types.d` | ソース | activeInstanceの定義（463-474行目） |
