---
generated_at: 2026-02-02 10:00:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.89
---

# 根拠レポート：71-コレクティブ操作（Collective Operations）

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.89**
  - 根拠あり：16 / 18、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **NCCLとの統合詳細**：カーネル実装が未確認
  2. **gRPCリング通信の詳細**：ランタイム層の実装が未確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `tensorflow/python/ops/collective_ops.py` - Python API定義
- E-02: `tensorflow/core/ops/collective_ops.cc` - C++ Op登録
- E-03: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | AllReduce、AllGather、Broadcast、AllToAllの4種類の集約操作を提供 | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | サポートされるテンソル型はbfloat16, float, float16, float64, int32, int64 | E-02 (22-25行目) | ○ |
| C-03 | merge_opは'Min', 'Max', 'Mul', 'Add'を受け付ける | E-02 (29行目) | ○ |
| C-04 | final_opは'Id', 'Div'を受け付ける | E-02 (30行目) | ○ |
| C-05 | group_sizeはAllReduceで1以上が必要 | E-01 (56-58行目) | ○ |
| C-06 | group_sizeはBroadcastで2以上が必要 | E-01 (292-295行目) | ○ |
| C-07 | V2 APIはテンソル型のgroup_size/group_key/instance_keyをサポート | E-02 (127-144行目) | ○ |
| C-08 | ordering_tokenによる自動制御依存関係の管理が可能 | E-01 (140-143行目), E-02 (134行目) | ○ |
| C-09 | communication_hintは'auto', 'ring', 'nccl'を受け付ける | E-01 (43-45行目) | ○ |
| C-10 | timeout_secondsでタイムアウト検出が可能 | E-01 (46-48行目), E-02 (34行目) | ○ |
| C-11 | AllGatherの出力第一次元はgroup_size倍 | E-02 (59-74行目) | ○ |
| C-12 | initialize_communicatorはスカラーリソースを出力 | E-02 (236-246行目) | ○ |
| C-13 | 同一group_keyのcommunicatorは一度のみ初期化可能 | E-01 (441-442行目) | ○ |
| C-14 | V3 APIはcommunicatorベースのインターフェース | E-01 (468-498行目), E-02 (248-258行目) | ○ |
| C-15 | all_to_all操作が提供されている | E-01 (501-578行目), E-02 (260-285行目) | ○ |
| C-16 | max_subdivs_per_deviceによるテンソル分割並列処理 | E-02 (141行目) | ○ |
| C-17 | NCCLによる高速GPU間通信が利用可能 | E-01 (43-45行目) | △ |
| C-18 | gRPCリング通信がCPU環境で利用される | E-01 | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- NCCLとの統合実装の詳細（カーネル層のコードが未確認）
  - 候補：`tensorflow/core/kernels/collective_*` / `tensorflow/core/nccl/`
- gRPCリング通信の実装詳細
  - 候補：`tensorflow/core/distributed_runtime/` / `tensorflow/core/common_runtime/`

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - API仕様は全てソースコードから確認済み
- 1: 中リスク - カーネル実装層の詳細が未確認のため、パフォーマンス関連の記述に注意

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] AllReduce/AllGather/Broadcast/AllToAllの4操作が正確に記述されているか
- [ ] テンソル型の制約がC++ Op定義と一致しているか
- [ ] V1/V2/V3のAPI差異が正確に記述されているか
- [ ] NCCLとリング通信の記述が実装と整合しているか
