---
generated_at: 2026-02-03 12:15:00
metrics:
  claims_total: 65
  claims_with_evidence: 65
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：lite-types.csv

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：65 / 65、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. **なし**：すべてのテストケースにソースコードの根拠あり

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `tensorflow/lite/types/bit_cast.h` - bit_castテンプレート関数定義（26-32行目）
- E-02: `tensorflow/lite/types/fp16.h` - fp32_from_bits関数定義（39-45行目）
- E-03: `tensorflow/lite/types/fp16.h` - fp32_to_bits関数定義（47-53行目）
- E-04: `tensorflow/lite/types/fp16.h` - fp16_ieee_to_fp32_value関数定義（64-188行目）
- E-05: `tensorflow/lite/types/fp16.h` - fp16_ieee_from_fp32_value関数定義（199-226行目）
- E-06: `tensorflow/lite/types/half.h` - halfクラス定義（TFLITE_ARCH_FLOAT16=1版、71-107行目）
- E-07: `tensorflow/lite/types/half.h` - halfクラス定義（TFLITE_ARCH_FLOAT16=0版、117-163行目）
- E-08: `tensorflow/lite/types/BUILD` - ライブラリ依存関係定義（24-35行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

### bit_cast関数関連（UT-LTY-001〜007）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | bit_cast<To, From>テンプレート関数が存在する | E-01 | ○ |
| C-02 | bit_castはsizeof(To)==sizeof(From)を静的アサートする | E-01（28行目：static_assert） | ○ |
| C-03 | bit_castはmemcpyを使用してビットパターンをコピーする | E-01（30行目：memcpy） | ○ |
| C-04 | bit_castはuint32_t→float、float→uint32_t間で動作する | E-01, E-02, E-03 | ○ |

### fp32_from_bits/fp32_to_bits関連（UT-LTY-008〜014）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-05 | fp32_from_bitsはunionを使用してビット→float変換する | E-02（40-44行目） | ○ |
| C-06 | fp32_to_bitsはunionを使用してfloat→ビット変換する | E-03（48-52行目） | ○ |
| C-07 | 両関数はstatic inline関数として定義される | E-02, E-03 | ○ |

### fp16_ieee_to_fp32_value関連（UT-LTY-015〜024）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-08 | fp16_ieee_to_fp32_valueは16ビット→32ビット浮動小数点変換を行う | E-04（64-188行目） | ○ |
| C-09 | 正規化数と非正規化数を区別して処理する | E-04（136-137行目：normalized_value、172-173行目：denormalized_value） | ○ |
| C-10 | 符号ビットを保持する | E-04（85行目：sign extraction） | ○ |
| C-11 | 指数バイアス調整を行う（0x7F - 0xF = 0x70） | E-04（108-119行目コメント） | ○ |
| C-12 | 無限大とNaNを正しく処理する | E-04（112-124行目コメント） | ○ |

### fp16_ieee_from_fp32_value関連（UT-LTY-025〜034）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-13 | fp16_ieee_from_fp32_valueは32ビット→16ビット浮動小数点変換を行う | E-05（199-226行目） | ○ |
| C-14 | スケーリングによるオーバーフロー/アンダーフロー処理を行う | E-05（202-203行目：scale_to_inf, scale_to_zero） | ○ |
| C-15 | NaN値は0x7E00として返却される | E-05（225行目：0x7E00） | ○ |
| C-16 | 符号ビットを保持する | E-05（213行目：sign extraction、224行目：sign >> 16） | ○ |

### halfクラス関連（UT-LTY-035〜065）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-17 | halfクラスはfloatからのコンストラクタを持つ | E-06（74行目）, E-07（125行目） | ○ |
| C-18 | halfクラスはintからのコンストラクタを持つ | E-06（75-76行目）, E-07（126-127行目） | ○ |
| C-19 | halfクラスはfloatへの変換演算子を持つ | E-06（78行目）, E-07（129行目） | ○ |
| C-20 | from_bits静的メソッドはuint16_tからhalfを生成する | E-06（80-84行目）, E-07（131-135行目） | ○ |
| C-21 | to_bitsメソッドはuint16_tを返却する | E-06（86行目）, E-07（137行目） | ○ |
| C-22 | is_zeroメソッドはゼロ判定を行う | E-06（88行目）, E-07（139-143行目） | ○ |
| C-23 | epsilon()は2^-10（0.0009765625）を返却する | E-06（93行目）, E-07（145-146行目：0x1400） | ○ |
| C-24 | infinity()は正の無限大を返却する | E-06（94行目）, E-07（148行目：0x7c00） | ○ |
| C-25 | min()は-65504.0を返却する | E-06（95行目）, E-07（149行目：0xfbff） | ○ |
| C-26 | max()は65504.0を返却する | E-06（96行目）, E-07（150行目：0x7bff） | ○ |
| C-27 | smallest_normal()は2^-14を返却する | E-06（97行目）, E-07（151-152行目：0x0400） | ○ |
| C-28 | min_identity()は正の無限大を返却する | E-06（98行目）, E-07（154行目：0x7c00） | ○ |
| C-29 | max_identity()は負の無限大を返却する | E-06（99行目）, E-07（155行目：0xfc00） | ○ |
| C-30 | sum_identity()はゼロを返却する | E-06（100行目）, E-07（156行目：from_bits(0)） | ○ |
| C-31 | TFLITE_ARCH_FLOAT16マクロにより2つの実装が切り替わる | E-06, E-07（63行目、111行目のifdef） | ○ |
| C-32 | デフォルトコンストラクタが存在する | E-06（73行目）, E-07（124行目） | ○ |

### 条件付きコンパイル関連
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-33 | TFLITE_ARCH_FLOAT16はx86+SSE2+F16C+Clang15以上で1になる | E-06（39-44行目） | ○ |
| C-34 | TFLITE_ARCH_FLOAT16はARM+FP16スカラー演算サポートで1になる | E-06（46-51行目） | ○ |
| C-35 | TFLITE_ARCH_FLOAT16はRISC-V+zvfh+Clang16以上で1になる | E-06（53-55行目） | ○ |
| C-36 | FP16_HまたはFP16_BITCASTS_Hが定義済みの場合、fp16.hの関数は定義されない | E-04（37行目のifndef） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし：すべてのテストケースにソースコードの根拠が存在する

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべてのテストケースがソースコードに直接対応している

**補足事項:**
- lite-typesモジュールはヘッダーファイルのみで構成されており、すべての関数・メソッドがインラインまたはテンプレートとして定義されている
- halfクラスは条件付きコンパイル（TFLITE_ARCH_FLOAT16）により2つの異なる実装を持つため、両方の実装に対するテストが必要
- FP16変換関数は外部ライブラリ（@FP16）との互換性を考慮した条件付き定義を持つ

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] bit_cast関数のサイズ一致アサーションが適切にテストされているか
- [ ] FP16⇔FP32変換の境界値（ゼロ、無限大、NaN、最大値、最小正規化数、非正規化数）が網羅されているか
- [ ] halfクラスの2つの実装（TFLITE_ARCH_FLOAT16=0/1）に対するテストが考慮されているか
- [ ] is_zero()の負のゼロ判定ロジック（bits_ * 2 == 0）が正しくテストされているか
- [ ] 定数メソッド（epsilon, infinity, min, max等）の返却値がIEEE 754仕様と一致しているか
- [ ] オーバーフロー/アンダーフロー時の挙動が適切にテストされているか
