---
generated_at: 2026-02-03 10:30:00
metrics:
  claims_total: 75
  claims_with_evidence: 72
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.96
---

# 根拠レポート：lite-async 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.96**
  - 根拠あり：72 / 75、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-LAS-046**：タスクがready状態でない場合の動作 - 明示的なドキュメントなし
  2. **UT-LAS-055**：同一タスクに対するFinish重複呼出しの動作 - 仕様書に明記なし
  3. **UT-LAS-075**：スレッドセーフ性の検証方法 - 具体的な実装詳細なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `tensorflow/lite/async/backend_async_kernel_interface.h` - BackendAsyncKernelInterfaceクラス定義
- E-02: `tensorflow/lite/async/backend_async_kernel_interface.cc` - 実装コード
- E-03: `tensorflow/lite/core/async/c/async_kernel.h` - C API定義とドキュメント
- E-04: `tensorflow/lite/core/async/c/types.h` - TfLiteIoType列挙型定義
- E-05: `tensorflow/lite/core/async/c/task.h` - TfLiteExecutionTask API定義
- E-06: `tensorflow/lite/core/async/c/async_signature_runner.h` - AsyncSignatureRunner API定義
- E-07: `tensorflow/lite/async/testing/mock_async_kernel.h` - モッククラス定義
- E-08: `tensorflow/lite/async/interop/c/types.h` - interop型定義ヘッダ
- E-09: `tensorflow/lite/async/interop/c/constants.h` - interop定数定義ヘッダ
- E-10: `tensorflow/lite/async/interop/c/attribute_map.h` - AttributeMap API定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | コンストラクタでkernel_が初期化される | E-02 (174-195行目) | ○ |
| C-02 | 13種類のコールバックが設定される | E-02 (176-194行目) | ○ |
| C-03 | デストラクタでTfLiteAsyncKernelDeleteが呼ばれる | E-01 (34行目) | ○ |
| C-04 | kernel()メソッドがkernel_を返却する | E-01 (38行目) | ○ |
| C-05 | RegisterBufferはTfLiteStatusを返却する | E-03 (79-84行目) | ○ |
| C-06 | 出力バッファもio_type指定で登録可能 | E-01 (67-68行目), E-03 | ○ |
| C-07 | nullptrコンテキストでのエラー処理 | E-02 (32-34行目) reinterpret_cast使用 | ○ |
| C-08 | nullptrバッファでのエラー処理 | E-03 (70-74行目) attrs not null記載 | ○ |
| C-09 | nullptr属性でのエラー処理 | E-03 (70-71行目) attrs guaranteed not null | ○ |
| C-10 | ハンドル値0での登録 | E-03 コード上特別な制限なし | ○ |
| C-11 | バッファスライス登録の基本機能 | E-01 (81-84行目), E-03 (86-106行目) | ○ |
| C-12 | 未登録バッファプールでのエラー | E-01 (80行目) handle not recognized | ○ |
| C-13 | ネストスライス禁止 | E-01 (76-78行目), E-03 (96-97行目) | ○ |
| C-14 | 不正オフセット/サイズでのエラー | E-01 (79行目), E-03 (98-99行目) | ○ |
| C-15 | UnregisterBufferの基本機能 | E-01 (86-93行目), E-02 (51-57行目) | ○ |
| C-16 | 未登録ハンドルでのエラー | E-01 (88行目) If handle not recognized | ○ |
| C-17 | 解除後もバッファオブジェクトは残る | E-01 (89-91行目) does not mean deallocating | ○ |
| C-18 | SupportedBufferTypesの動作 | E-02 (63-72行目), E-03 (128-132行目) | ○ |
| C-19 | 出力用バッファタイプ取得 | E-03 io_type指定可能 | ○ |
| C-20 | nullptr typesでの早期リターン | E-02 (66行目) if条件チェック | ○ |
| C-21 | nullptr n_typesでの早期リターン | E-02 (66行目) if条件チェック | ○ |
| C-22 | SupportedSynchronizationsの動作 | E-02 (74-83行目), E-03 (136-141行目) | ○ |
| C-23 | SupportedSynchronizations nullptr処理 | E-02 (77行目) if条件チェック | ○ |
| C-24 | ReconcileRestrictionsの基本機能 | E-01 (118-121行目), E-02 (89-99行目) | ○ |
| C-25 | 競合なし時のconflict | E-01 (110-117行目) | ○ |
| C-26 | 認識できない属性タイプでエラー | E-01 (113-114行目) | ○ |
| C-27 | 競合時のconflict設定 | E-01 (111行目) conflict provided | ○ |
| C-28 | 認識できない属性のスキップ | E-01 (115-116行目) skip this attribute | ○ |
| C-29 | SetAttributesの基本機能 | E-01 (129-131行目), E-02 (106-112行目) | ○ |
| C-30 | 要件不足属性でのエラー | E-01 (128行目) covers all requirements | ○ |
| C-31 | tensor_index=0での動作 | E-02 コード上制限なし | ○ |
| C-32 | 負のtensor_indexでのエラー | E-03 valid tensor index記載 | ○ |
| C-33 | SetBufferAttributesの基本機能 | E-01 (136-137行目), E-02 (156-162行目) | ○ |
| C-34 | 未登録バッファでのエラー | E-03 (191-192行目) needs to be registered | ○ |
| C-35 | nullptr バッファでのエラー | E-03 (190行目) should not be nullptr | ○ |
| C-36 | nullptr属性でのエラー | E-03 (190行目) should not be nullptr | ○ |
| C-37 | GetBufferAttributesの基本機能 | E-01 (144-145行目), E-02 (164-170行目) | ○ |
| C-38 | GetBufferAttributes未登録バッファ | E-03 (210-211行目) needs to be registered | ○ |
| C-39 | attrsの上書き動作 | E-01 (142-143行目) will be overwritten | ○ |
| C-40 | Prepareの基本機能 | E-01 (149-150行目), E-02 (116-121行目) | ○ |
| C-41 | Prepare属性未設定時のエラー | E-01 (147-148行目) using information from | ○ |
| C-42 | Evalの基本機能 | E-01 (184-186行目), E-02 (133-138行目) | ○ |
| C-43 | 入力sync nullptr時のready扱い | E-01 (166-168行目), E-03 (244-245行目) | ○ |
| C-44 | 入力sync有効時のシグナル待ち | E-01 (169-171行目) | ○ |
| C-45 | 出力sync要求時の提供 | E-01 (174-180行目), E-03 (251-258行目) | ○ |
| C-46 | タスクがready状態でない場合 | E-01 (162-164行目) guarantees ready state | △ |
| C-47 | Waitの基本機能 | E-01 (196-197行目), E-02 (141-146行目) | ○ |
| C-48 | マルチスレッドWait | E-01 (192-195行目) multiple threads | ○ |
| C-49 | 完了済みタスクの即時返却 | E-01 (195-196行目) w/ or w/o blocking | ○ |
| C-50 | バックエンド失敗時のエラー伝播 | E-01 (193-195行目) return same status | ○ |
| C-51 | Finishの基本機能 | E-01 (204-205行目), E-02 (149-154行目) | ○ |
| C-52 | 実行中タスクのFinish待機 | E-01 (200行目) May block | ○ |
| C-53 | タスクリソース解放 | E-01 (199行目) clean up allocated resources | ○ |
| C-54 | エラー時のリソース解放 | E-01 (202-203行目) regardless there's error | ○ |
| C-55 | Finish重複呼出し | E-01 (201行目) once and only once | △ |
| C-56 | kTfLiteIoTypeInput値 | E-04 (35行目) = 1 | ○ |
| C-57 | kTfLiteIoTypeOutput値 | E-04 (36行目) = 2 | ○ |
| C-58 | kTfLiteIoTypeUnknown値 | E-04 (34行目) = 0 | ○ |
| C-59 | MockAsyncKernel作成 | E-07 (30行目) class定義 | ○ |
| C-60 | MockAsyncKernel SupportedBufferTypes | E-07 (66-69行目) | ○ |
| C-61 | MockAsyncKernel SupportedSynchronizations | E-07 (70-73行目) | ○ |
| C-62-74 | 純粋仮想関数の定義 | E-01 (64-205行目) = 0 指定 | ○ |
| C-75 | スレッドセーフ性 | E-01 (30行目) must be thread safe | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **タスク状態遷移図**: ready/running/completedの状態遷移が明示的に図示されていない
  - 候補：TensorFlow Lite設計ドキュメント / 内部仕様書 / コメントの補足
- **Finish重複呼出し時の具体的な動作**: once and only onceの記述はあるが、違反時の動作が明記されていない
  - 候補：ランタイムの内部実装 / テストコード
- **スレッドセーフ性の実装詳細**: どのようなロック機構を使用するかの情報が不足
  - 候補：派生クラスの実装例 / ベストプラクティスドキュメント

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0: 低リスク** - 列挙型値の確認（UT-LAS-056〜058）
- **0: 低リスク** - モッククラスのテスト（UT-LAS-059〜061）
- **1: 中リスク** - インターフェース定義の確認（UT-LAS-062〜074）
- **1: 中リスク** - 境界値テスト（UT-LAS-010, 031）
- **2: 高リスク** - マルチスレッド関連（UT-LAS-048, 075）- 並行処理のテストは困難
- **2: 高リスク** - エラーハンドリング（UT-LAS-046, 050, 054）- 実行時の異常系は再現が困難

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] BackendAsyncKernelInterfaceの純粋仮想関数がすべてテスト対象になっているか
- [ ] バッファ登録/解除のライフサイクルテストが網羅されているか
- [ ] 同期オブジェクト（TfLiteSynchronization）の入出力両方向のテストがあるか
- [ ] マルチスレッドテスト（UT-LAS-048, 075）の実現可能性を確認
- [ ] エラーケースのテストが再現可能な形で記述されているか
- [ ] TfLiteIoType列挙型のすべての値（Unknown, Input, Output）がテスト対象になっているか
