---
generated_at: 2026-01-27 12:36:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：142-ColorManagement.md

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `src/math/ColorManagement.js` - ColorManagement本体実装（216行）
- E-02: `src/math/ColorManagement.js:5-9` - LINEAR_REC709_TO_XYZ行列
- E-03: `src/math/ColorManagement.js:11-15` - XYZ_TO_LINEAR_REC709行列
- E-04: `src/math/ColorManagement.js:21` - enabled フラグ
- E-05: `src/math/ColorManagement.js:23` - workingColorSpace定義
- E-06: `src/math/ColorManagement.js:45-78` - convert関数
- E-07: `src/math/ColorManagement.js:170-172` - REC709原色点・輝度係数・D65定義
- E-08: `src/math/ColorManagement.js:176-185` - LinearSRGBColorSpace定義
- E-09: `src/math/ColorManagement.js:187-195` - SRGBColorSpace定義
- E-10: `src/math/ColorManagement.js:205-209` - SRGBToLinear関数
- E-11: `src/math/ColorManagement.js:211-215` - LinearToSRGB関数
- E-12: `src/math/ColorManagement.js:148-162` - 非推奨メソッドとwarnOnce

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | デフォルト作業カラースペースはLinearSRGBColorSpace | E-05 | ○ |
| C-02 | enabledフラグで機能有効/無効切り替え | E-04 | ○ |
| C-03 | sRGB変換閾値は0.04045 | E-10 | ○ |
| C-04 | Linear変換閾値は0.0031308 | E-11 | ○ |
| C-05 | REC709輝度係数は[0.2126, 0.7152, 0.0722] | E-07 | ○ |
| C-06 | convert関数でカラースペース変換を実行 | E-06 | ○ |
| C-07 | 同一カラースペースの場合は変換スキップ | E-06 (47行目) | ○ |
| C-08 | sRGB転送関数の場合SRGBToLinear適用 | E-06 (53-59行目) | ○ |
| C-09 | 原色点が異なる場合XYZ経由で変換 | E-06 (61-66行目) | ○ |
| C-10 | LINEAR_REC709_TO_XYZ行列の値が正確 | E-02 | ○ |
| C-11 | XYZ_TO_LINEAR_REC709行列の値が正確 | E-03 | ○ |
| C-12 | D65白色点は[0.3127, 0.3290] | E-07 | ○ |
| C-13 | fromWorkingColorSpaceはr177で非推奨 | E-12 | ○ |
| C-14 | toWorkingColorSpaceはr177で非推奨 | E-12 | ○ |
| C-15 | LinearSRGBColorSpaceの転送関数はLinearTransfer | E-08 | ○ |
| C-16 | SRGBColorSpaceの転送関数はSRGBTransfer | E-09 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードで検証済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] SRGBToLinear/LinearToSRGB変換式の数学的正確性確認
- [ ] XYZ変換行列の値がIEC 61966-2-1規格と一致することを確認
- [ ] REC709輝度係数がITU-R BT.709と一致することを確認
- [ ] カスタムカラースペース追加時のdefine()動作確認
