---
generated_at: 2026-02-18 10:40:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：133-Get-DbaMsdtc

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（すべての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 2-82行目 - コメントベースヘルプ
- E-02: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 84-90行目 - パラメータ定義
- E-03: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 93行目 - WMIクエリ定義
- E-04: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 94-99行目 - DTCセキュリティスクリプトブロック
- E-05: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 100-105行目 - DTC CIDスクリプトブロック
- E-06: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 111-115行目 - Test-PSRemoting呼び出し
- E-07: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 119行目 - Get-CimInstance (WSMan)
- E-08: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 126行目 - Invoke-Command2 (セキュリティ)
- E-09: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 135行目 - Invoke-Command2 (CID)
- E-10: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 152-154行目 - DCom経由のCIM取得
- E-11: `public/Get-DbaMsdtc.ps1` 160-179行目 - PSCustomObject出力
- E-12: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 134行目 - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | MSDTCサービス情報をWin32_Serviceから取得 | E-03, E-07 | ○ |
| C-02 | セキュリティ設定をレジストリから取得 | E-04, E-08 | ○ |
| C-03 | CID情報をレジストリから取得 | E-05, E-09 | ○ |
| C-04 | PSRemoting有効時はWSMan経由 | E-06, E-07 | ○ |
| C-05 | PSRemoting無効時はDCom経由 | E-10 | ○ |
| C-06 | 出力に18項目を含む | E-11 | ○ |
| C-07 | ComputerNameのデフォルトはローカル | E-02 (87行目) | ○ |
| C-08 | パイプライン入力をサポート | E-02 (85行目) | ○ |
| C-09 | エイリアスcn, host, Serverをサポート | E-02 (86行目) | ○ |
| C-10 | CID情報はハッシュテーブルに格納 | E-11 (140-142行目), E-05 | ○ |
| C-11 | サービス未取得時は出力なし | E-11 (159行目 if条件) | ○ |
| C-12 | レジストリアクセス失敗時は警告出力 | E-08 (128行目), E-09 (137行目) | ○ |
| C-13 | CIM接続失敗時は警告出力 | E-07 (120-122行目) | ○ |
| C-14 | DCom接続失敗時はStop-Function | E-10 (155-157行目) | ○ |
| C-15 | Test-PSRemotingで接続方式判定 | E-06 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - すべての主張に根拠があり、ソースコードと整合性が確認できる

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 出力プロパティの説明がPSCustomObject定義と一致しているか確認
- [ ] レジストリパスの記載が実際のコードと一致しているか確認
- [ ] エラー処理の説明がコードの実際の動作と一致しているか確認
