---
generated_at: 2026-02-01 10:40:00
metrics:
  claims_total: 18
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.89
---

# 根拠レポート：19-FUSE

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.89**
  - 根拠あり：16 / 18、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **FUSEプロトコルバージョン7.xの記述**：実装バージョンの確認が必要
  2. **Linux FUSEプロトコル互換性の詳細**：互換性の範囲確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sys/fs/fuse/fuse_vfsops.c` - VFS操作（115-116, 123-124, 296, 480行目）
- E-02: `sys/fs/fuse/` - ソースディレクトリ一覧
- E-03: `sys/fs/fuse/fuse_kernel.h` - FUSEプロトコル定義
- E-04: `sys/fs/fuse/fuse_ipc.c` - IPC通信
- E-05: `sys/fs/fuse/fuse_device.c` - /dev/fuseデバイス
- E-06: `sbin/mount_fusefs/mount_fusefs.c` - mountコマンド

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | fuse_vfsop_mount が115行目に宣言 | E-01 | ○ |
| C-02 | fuse_vfsop_unmount が116行目に宣言 | E-01 | ○ |
| C-03 | vfsops構造体が123-124行目に定義 | E-01 | ○ |
| C-04 | fuse_vfsop_mount が296行目に定義 | E-01 | ○ |
| C-05 | fuse_vfsop_unmount が480行目に定義 | E-01 | ○ |
| C-06 | fuse_kernel.hにFUSEプロトコル定義 | E-03 | ○ |
| C-07 | fuse_vnops.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-08 | fuse_ipc.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-09 | fuse_device.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-10 | fuse_internal.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-11 | fuse_io.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-12 | fuse_node.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-13 | fuse_file.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-14 | fuse_main.cの存在 | E-02 | ○ |
| C-15 | mount_fusefs.cの存在 | E-06 | ○ |
| C-16 | /dev/fuseを介したIPC通信 | E-04, E-05 | ○ |
| C-17 | FUSEプロトコルバージョン7.x | **根拠なし** | △ |
| C-18 | Linux FUSEプロトコルとの互換性 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- FUSEプロトコルバージョンはfuse_kernel.hのFUSE_KERNEL_VERSION定義で確認可能
  - 候補：`sys/fs/fuse/fuse_kernel.h` のバージョン定数
- Linux互換性の範囲はfuse_kernel.hとLinuxリファレンス実装の比較が必要
  - 候補：Linux kernel fuse_kernel.h / FreeBSD FUSE man page

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - ソースファイル一覧はlsで確認済み
- 0: 低リスク - VFS操作の行番号はgrepで確認済み
- 1: 中リスク - FUSEプロトコルバージョンの正確性

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] fuse_vfsops.cの行番号が現在のソースと一致するか
- [ ] FUSEプロトコルバージョンがfuse_kernel.hと一致するか
- [ ] /dev/fuseの通信プロトコルが正確に記述されているか
- [ ] セキュリティオプション（allow_other, default_permissions）の動作が正確か
