---
generated_at: 2026-02-01 10:40:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 13
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.87
---

# 根拠レポート：55-ネットワークデバイスドライバ

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.87**
  - 根拠あり：13 / 15、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **個別ドライバの具体的なソースパス**：一部のドライバのパス確認が不十分
  2. **WPA3サポート**：ieee80211フレームワークでのWPA3対応の確認が必要

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `sys/dev/` ディレクトリ一覧 - デバイスドライバ群の存在確認
- E-02: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧
- E-03: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | sys/dev/以下に各種NICドライバが存在 | E-01 | ○ |
| C-02 | bge, bce, bnxt等のBroadcomドライバ | E-01 | ○ |
| C-03 | ath, bwn等の無線LANドライバ | E-01 | ○ |
| C-04 | ifnetフレームワークに準拠 | FreeBSDカーネルアーキテクチャの一般知識 | ○ |
| C-05 | 無線LAN設定画面(No.7)との関連 | E-03 | ○ |
| C-06 | ファームウェアインストール画面(No.27)との関連 | E-03 | ○ |
| C-07 | MSI-X対応マルチキュー | 一般的なNICドライバ実装パターン | ○ |
| C-08 | チェックサムオフロード、TSO、LROサポート | 一般的なNICドライバ実装パターン | ○ |
| C-09 | VLANハードウェアフィルタリング | 一般的なNICドライバ実装パターン | ○ |
| C-10 | ポーリングモード対応 | FreeBSDカーネルの既知機能 | ○ |
| C-11 | ieee80211フレームワークとの連携 | FreeBSDカーネルアーキテクチャ | ○ |
| C-12 | ジャンボフレーム対応 | 一般的なGbEドライバ機能 | ○ |
| C-13 | if_igb.cの具体的パス | E-01 (推定) | ○ |
| C-14 | WPA3サポート | **根拠なし** | △ |
| C-15 | 全ドライバのソースパスの正確性 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 個別ドライバの正確なソースパスはすべてを検証できていない（ドライバ数が多いため）
  - 候補：sys/dev/ 以下の各サブディレクトリの確認
- WPA3サポートの具体的な実装状況
  - 候補：sys/net80211/ 内のWPA3関連コード

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 1: 中リスク - 多数のドライバを包括的に記述しているため、個別ドライバの詳細は要確認
- 0: 低リスク - 画面機能マッピングとの関連は正確

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] 個別ドライバのソースパスが正確か確認
- [ ] ieee80211フレームワークのWPA3対応状況を確認
- [ ] 主要ドライバの一覧に漏れがないか確認
