---
generated_at: 2026-02-01 12:10:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.88
---

# 根拠レポート：53-700.kernelmsg

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.88**
  - 根拠あり：14 / 16、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **カーネルメッセージバッファがリングバッファである説明**：一般知識に基づく記載
  2. **パフォーマンス要件の処理時間**：根拠不足

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `usr.sbin/periodic/etc/security/700.kernelmsg`（ソースコード）
- E-02: `usr.sbin/periodic/periodic.conf`（設定ファイル、325-327行）
- E-03: `usr.sbin/periodic/etc/security/security.functions`（共通関数）
- E-04: `docs/code-to-docs/バッチ一覧/バッチ一覧.csv`（バッチ一覧、54行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | カーネルメッセージの異常を確認・報告する | E-01（29行目コメント）、E-04 | ○ |
| C-02 | デフォルト有効（security_status_kernelmsg_enable=YES） | E-02（326行目） | ○ |
| C-03 | 実行期間はデフォルト daily | E-02（327行目） | ○ |
| C-04 | check_yesno_period で有効/無効を判定 | E-01（44行目） | ○ |
| C-05 | security.functions を読み込む | E-01（40行目） | ○ |
| C-06 | dmesg コマンドでカーネルメッセージを取得 | E-01（46行目） | ○ |
| C-07 | dmesg の stderr を /dev/null にリダイレクト | E-01（46行目、`2>/dev/null`） | ○ |
| C-08 | check_diff new_only dmesg - でパイプ入力の差分検出 | E-01（47行目） | ○ |
| C-09 | "{host} kernel log messages:" のメッセージを出力 | E-01（47行目） | ○ |
| C-10 | check_diff の "-" はパイプ入力を一時ファイルに変換 | E-03（59-62行目） | ○ |
| C-11 | /var/log/dmesg.today に最新結果を保存 | E-03（check_diff 関数、64-78行目） | ○ |
| C-12 | 終了コード 0/1/3 の意味 | E-03（check_diff 関数） | ○ |
| C-13 | security_status_logdir のデフォルトは /var/log | E-02（265行目） | ○ |
| C-14 | security_status_diff_flags のデフォルトは "-b -U 0" | E-02（266行目） | ○ |
| C-15 | カーネルメッセージバッファはリングバッファ | **根拠なし** | △ |
| C-16 | 処理時間は数秒以内 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-15: カーネルメッセージバッファがリングバッファであるという記載は、FreeBSD カーネルの一般知識に基づくもので、本プロジェクトのソースコード内に明示的な根拠はない
  - 候補：FreeBSD カーネルソース（sys/kern/subr_prf.c） / dmesg(8) man ページ
- C-16: パフォーマンス要件は明示的な定義が存在しない
  - 候補：運用実績データ / 非機能要件定義書

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 非常にシンプルな読み取り専用スクリプトで、dmesg 出力の差分比較のみ

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] dmesg バッファサイズと差分検出の関係（バッファオーバーフロー時の挙動）を確認
- [ ] check_diff のファイルローテーション（today/yesterday）が正しく動作するか確認
- [ ] dmesg コマンドの権限要件を確認（一般ユーザでは制限される場合がある）
