---
generated_at: 2026-02-19 10:30:00
metrics:
  claims_total: 24
  claims_with_evidence: 22
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.92
---

# 根拠レポート：81-シーケンス変換

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.92**
  - 根拠あり：22 / 24、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **最適化パイプラインからの呼び出し方法**：Optimizer.fsの具体的な呼び出しコードを確認していない
  2. **パフォーマンス要件の具体的数値**：定性的な記述のみで定量的な根拠なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 1-725行目（全ファイル）
- E-02: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 39-66行目（LoweredSeqFirstPhaseResult型定義）
- E-03: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 98行目（ConvertSequenceExprToObject関数）
- E-04: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 151-156行目（ConvertSeqExprCode関数）
- E-05: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 159-186行目（SeqYieldパターン）
- E-06: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 193-221行目（SeqAppendパターン）
- E-07: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 254-286行目（SeqForEachパターン）
- E-08: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 288-340行目（SeqTryFinallyパターン）
- E-09: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 367-383行目（Expr.Letパターン）
- E-10: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 543-556行目（PC/ラベルマッピング）
- E-11: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 591-612行目（addJumpTable関数）
- E-12: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 624-689行目（handleExceptionsInDispose関数）
- E-13: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 100-111行目（RepresentBindingAsLocal）
- E-14: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 114-137行目（RepresentBindingAsStateMachineLocal）
- E-15: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 369行目（制約付きジェネリック関数の制限コメント）
- E-16: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 415-418行目（パターンマッチ制限コメント）
- E-17: `src/Compiler/Optimize/LowerSequences.fs` 475-488行目（yield!の末尾呼び出し最適化コメント）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | シーケンス式を状態マシンに変換する機能である | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | 2フェーズ変換を行う | E-02, E-04 | ○ |
| C-03 | LoweredSeqFirstPhaseResult型にphase2, entryPoints, stateVars等のフィールドがある | E-02 | ○ |
| C-04 | SeqYieldパターンでyield式を処理しラベルを生成する | E-05 | ○ |
| C-05 | SeqAppendで2つのシーケンスを連結する | E-06 | ○ |
| C-06 | SeqForEachでforループをGetEnumerator/MoveNext/Currentに展開する | E-07 | ○ |
| C-07 | SeqTryFinallyでtry/finally処理を変換する | E-08 | ○ |
| C-08 | Expr.Letでローカル変数か状態変数かを判定する | E-09 | ○ |
| C-09 | asyncVarsに含まれる変数は状態変数に昇格する | E-09, E-14 | ○ |
| C-10 | asyncVarsに含まれない変数はローカル変数として扱う | E-09, E-13 | ○ |
| C-11 | PC変数、current変数、next変数を生成する | E-10 | ○ |
| C-12 | ラベルからPCへのマッピングを生成する | E-10 | ○ |
| C-13 | addJumpTable関数でPC値に基づくswitch文を生成する | E-11 | ○ |
| C-14 | handleExceptionsInDisposeで複数finallyの例外処理を行う | E-12 | ○ |
| C-15 | significantClose=trueの場合のみ複雑なDispose処理を生成する | E-08, E-12 | ○ |
| C-16 | 戻り値コードは0=終了、1=値あり、2=末尾委譲である | E-05, E-17 | ○ |
| C-17 | 制約付きジェネリック関数を含むシーケンス式は未サポート | E-15 | ○ |
| C-18 | or-patternやアクティブパターンを含む複雑なパターンマッチは一部未対応 | E-16 | ○ |
| C-19 | 再帰的なyield!は末尾呼び出し最適化されるが完全ではない | E-17 | ○ |
| C-20 | GenerateNext、Dispose、CheckDisposeの3メソッドを生成する | E-02, E-03 | ○ |
| C-21 | ConvertSequenceExprToObjectがメインエントリーポイントである | E-03 | ○ |
| C-22 | IsPossibleSequenceExprで事前判定を行う | E-01 68-69行目 | ○ |
| C-23 | Optimizer.fsから呼び出される | **根拠なし** | △ |
| C-24 | 生成される状態マシンはヒープ割り当てを最小化する | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **C-23の根拠なし理由**: Optimizer.fsを読み込んでいないため、呼び出し関係を直接確認していない
  - 候補：`src/Compiler/Optimize/Optimizer.fs` を確認する
- **C-24の根拠なし理由**: パフォーマンス特性に関する定量的な根拠がない
  - 候補：ベンチマーク結果 / 設計ドキュメント / コメントでの言及

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0: 低リスク** - 全体的にソースコードと整合しており、主要な処理フローは正確に記述されている
- **1: 中リスク** - パフォーマンス要件の記述は定性的であり、実際の最適化効果を定量的に示す根拠がない

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Optimizer.fsからConvertSequenceExprToObjectの呼び出し箇所を確認
- [ ] 状態マシン生成後のメモリ効率に関する根拠を追加確認
- [ ] 制限事項（C-17, C-18, C-19）が最新のコードと整合しているか確認
- [ ] 戻り値コード（0, 1, 2）の仕様が実際の使用箇所と一致しているか確認
