---
generated_at: 2026-02-19 10:30:00
metrics:
  claims_total: 54
  claims_with_evidence: 54
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：FSharp-Compiler-Interactive-Settings 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：54 / 54、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-FIS-005**：例外発生時のInvoke動作 - 実行時挙動の確認が必要
  2. **UT-FIS-001〜008**：SimpleEventLoopのマルチスレッド動作 - 並行処理の検証が必要
  3. **UT-FIS-040〜041**：EventLoop切り替え時の再起動処理 - 状態遷移の検証が必要

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `src/FSharp.Compiler.Interactive.Settings/fsiaux.fs` - メイン実装ファイル（194行）
- E-02: `src/FSharp.Compiler.Interactive.Settings/fsiaux.fsi` - インターフェース定義ファイル（89行）
- E-03: `src/FSharp.Compiler.Interactive.Settings/fsiattrs.fs` - アセンブリ属性定義ファイル（7行）
- E-04: `docs/code-to-docs/単体テストケース一覧/plan.md` - テスト計画（モジュール情報）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

### IEventLoop インターフェース / SimpleEventLoop クラス
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | IEventLoopインターフェースがRun/Invoke/ScheduleRestartメソッドを持つ | E-01 (L16-19), E-02 (L7-20) | ○ |
| C-02 | SimpleEventLoopがAutoResetEventでシグナル管理を行う | E-01 (L24-26) | ○ |
| C-03 | SimpleEventLoopのRunがrunSignalとexitSignalを待機する | E-01 (L44-65) | ○ |
| C-04 | SimpleEventLoopのInvokeがキューに関数を追加しシグナルを待つ | E-01 (L67-71) | ○ |
| C-05 | SimpleEventLoopのScheduleRestartがrunning=trueの場合のみ動作する | E-01 (L73-78) | ○ |
| C-06 | SimpleEventLoopがIDisposableを実装している | E-01 (L80-84) | ○ |

### InteractiveSession クラス - プロパティ
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-07 | FloatingPointFormatのデフォルト値が"g10" | E-01 (L92) | ○ |
| C-08 | FormatProviderのデフォルト値がInvariantCulture | E-01 (L94-95) | ○ |
| C-09 | PrintWidthのデフォルト値が78 | E-01 (L97) | ○ |
| C-10 | PrintDepthのデフォルト値が100 | E-01 (L98) | ○ |
| C-11 | PrintLengthのデフォルト値が100 | E-01 (L99) | ○ |
| C-12 | PrintSizeのデフォルト値が10000 | E-01 (L100) | ○ |
| C-13 | ShowDeclarationValuesのデフォルト値がtrue | E-01 (L90) | ○ |
| C-14 | ShowPropertiesのデフォルト値がtrue | E-01 (L102) | ○ |
| C-15 | ShowIEnumerableのデフォルト値がtrue | E-01 (L101) | ○ |
| C-16 | ShowIDictionaryのデフォルト値がtrue | E-01 (L89) | ○ |
| C-17 | AddedPrintersのデフォルト値が空リスト | E-01 (L103) | ○ |
| C-18 | CommandLineArgsのデフォルト値がGetCommandLineArgs() | E-01 (L91) | ○ |

### InteractiveSession クラス - メソッド
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-19 | AddPrinterがChoice1Of2としてプリンターを追加する | E-01 (L153-154) | ○ |
| C-20 | AddPrinterが型情報を保持する | E-01 (L153) typeof<'T> | ○ |
| C-21 | AddPrintTransformerがChoice2Of2としてトランスフォーマーを追加する | E-01 (L162-163) | ○ |
| C-22 | EventLoop setterが旧イベントループのScheduleRestart()を呼ぶ | E-01 (L159) | ○ |
| C-23 | SetEventLoopが新しいIEventLoopを生成して設定する | E-01 (L165-176) | ○ |
| C-24 | SetEventLoopがScheduleRestart()を先に呼ぶ | E-01 (L166) | ○ |

### Settings モジュール
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-25 | Settings.fsiがInteractiveSessionのシングルトンインスタンス | E-01 (L179), E-02 (L74-77) | ○ |

### レガシー互換性 (Microsoft.FSharp.Compiler.Interactive)
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-26 | IEventLoopの型エイリアスが存在する | E-01 (L187), E-02 (L82) | ○ |
| C-27 | InteractiveSessionの型エイリアスが存在する | E-01 (L189), E-02 (L84) | ○ |
| C-28 | Settings.fsiがFSharp.Compiler.Interactive.Settings.fsiを参照する | E-01 (L193), E-02 (L88) | ○ |

### アセンブリ属性
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-29 | AutoOpen属性がFSharp.Compiler.Interactive.Settingsを指定している | E-03 (L5) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 該当なし - すべてのテストケースはソースコードから直接導出されています

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **リスクレベル 1（中リスク）**: SimpleEventLoopのマルチスレッド動作テスト
  - AutoResetEventを使用したスレッド同期の検証には、実際のマルチスレッド環境でのテストが必要
  - 競合状態（race condition）の検出には専用のテストツールが推奨される
- **リスクレベル 0（低リスク）**: プロパティのget/setテスト
  - 単純な値の設定・取得であり、実装と期待値が明確
- **リスクレベル 0（低リスク）**: レガシー互換性テスト
  - 型エイリアスの確認のみであり、動作への影響は限定的

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] SimpleEventLoopのシグナル処理テスト（UT-FIS-001〜008）が実際の並行処理シナリオをカバーしているか
- [ ] Invoke時の例外処理テスト（UT-FIS-005）の期待結果が実際の動作と一致するか確認
- [ ] EventLoop切り替えテスト（UT-FIS-040〜041）でScheduleRestartが呼ばれることの検証方法が適切か
- [ ] 境界値テスト（UT-FIS-015, 016, 035）で負の値や極端な値の処理が適切にテストされているか
- [ ] AddPrinter/AddPrintTransformerの型情報保持テスト（UT-FIS-036〜043）がジェネリック型の挙動を正しく検証しているか
