---
generated_at: 2026-02-19 11:15:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：10-静的リンク

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（すべての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` - 静的リンクメイン
- E-02: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 4行目 - モジュールドキュメント
- E-03: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 27-98行目 - TypeForwardingクラス
- E-04: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 104-256行目 - StaticLinkILModules関数
- E-05: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 112-121行目 - クォーテーションチェック
- E-06: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 123-129行目 - EXE・混合DLLチェック
- E-07: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 257-266行目 - Node型
- E-08: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 269-300行目 - FindDependentILModulesForStaticLinking
- E-09: `src/Compiler/Driver/StaticLinking.fs` 286-296行目 - assumedIndependentSet
- E-10: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 11行目 - 機能定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | 依存アセンブリを単一アセンブリにマージ | E-01, E-10 | ○ |
| C-02 | モジュール説明「Optional static linking」 | E-02 | ○ |
| C-03 | TypeForwardingで型転送処理 | E-03 | ○ |
| C-04 | ccuThunksQualifiedNameでCCU検索 | E-03 (30-33行目) | ○ |
| C-05 | ccuThunksSimpleNameで簡易名検索 | E-03 (36-43行目) | ○ |
| C-06 | followTypeForwardForILTypeRefで転送先取得 | E-03 (45-87行目) | ○ |
| C-07 | StaticLinkILModulesでILマージ | E-04 | ○ |
| C-08 | クォーテーション使用DLLの静的リンク禁止 | E-05 | ○ |
| C-09 | EXEの静的リンク禁止 | E-06 (124-125行目) | ○ |
| C-10 | 混合DLL（IsILOnlyでない）の静的リンク禁止 | E-06 (127-129行目) | ○ |
| C-11 | Node型で依存グラフノード表現 | E-07 | ○ |
| C-12 | Nodeはname、data、ccu、refs、edges、visitedを持つ | E-07 (259-266行目) | ○ |
| C-13 | FindDependentILModulesForStaticLinkingで依存検出 | E-08 | ○ |
| C-14 | assumedIndependentSetで除外アセンブリ定義 | E-09 | ○ |
| C-15 | mscorlib、System等は静的リンク対象外 | E-09 | ○ |
| C-16 | netstandard も除外対象 | E-09 (295行目) | ○ |
| C-17 | savedManifestAttrsで属性保存 | E-04 (148-157行目) | ○ |
| C-18 | savedResourcesでリソース保存 | E-04 (159-204行目) | ○ |
| C-19 | topTypeDefとnormalTypeDefsで型定義分類 | E-04 (214-228行目) | ○ |
| C-20 | ビルドプロパティページと連携 | E-10 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0（低リスク）**: すべての主張に根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] TypeForwardingの説明が正確か確認
- [ ] 静的リンク禁止条件が網羅されているか確認
- [ ] assumedIndependentSetのアセンブリ名が最新か確認
- [ ] コードリーディングガイドの行番号が現行ソースと一致するか確認
