---
generated_at: 2026-03-01 19:15:00
metrics:
  claims_total: 25
  claims_with_evidence: 23
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.92
---

# 根拠レポート：1-端末エミュレーション

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.92**
  - 根拠あり：23 / 25、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **パフォーマンス要件（1GB/s）**：具体的なベンチマーク結果の根拠なし
  2. **入力処理レイテンシ1ms以下**：測定値の根拠なし
  3. **BR-001 ECMA-48準拠**：準拠度合いの詳細確認が必要

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `src/terminal/Terminal.zig` - Terminal構造体定義、init関数、printString関数
- E-02: `src/terminal/Parser.zig` - VTパーサー状態機械、Action union定義
- E-03: `src/terminal/Screen.zig` - Screen構造体、Cursor構造体定義
- E-04: `src/terminal/PageList.zig` - PageList構造体、メモリプール管理
- E-05: `src/terminal/csi.zig` - CSIコマンド定義
- E-06: `src/terminal/osc.zig` - OSCコマンド定義
- E-07: `src/terminal/ansi.zig` - ANSI定数定義
- E-08: `src/terminal/modes.zig` - 端末モード管理
- E-09: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧定義
- E-10: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面機能マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | Terminal構造体がscreens、tabstops、scrolling_regionフィールドを持つ | E-01 (44-63行目) | ○ |
| C-02 | VTパーサーがState enumで状態を管理する | E-02 (14-30行目) | ○ |
| C-03 | Action unionがprint、execute、csi_dispatch等を持つ | E-02 (51-185行目) | ○ |
| C-04 | Parser.next()メソッドが1バイトを処理 | E-02 (248-300行目) | ○ |
| C-05 | Screen構造体がCursor、PageList、selectionを持つ | E-03 (36-82行目) | ○ |
| C-06 | PageListがLinkedListでページを管理 | E-04 (36-49行目) | ○ |
| C-07 | Terminal.init()がScreenSetとTabstopsを初期化 | E-01 (218-251行目) | ○ |
| C-08 | Terminal.vtStream()/vtHandler()でVTハンドラを取得 | E-01 (264-271行目) | ○ |
| C-09 | Terminal.printString()がUTF-8文字列を処理 | E-01 (278-292行目) | ○ |
| C-10 | 関連画面：メインターミナルウィンドウ、クイックターミナル、スプリットビュー | E-10 (2-3行目, 21-22行目, 27-28行目) | ○ |
| C-11 | ScrollingRegion構造体がtop、bottom、left、rightを持つ | E-01 (194-205行目) | ○ |
| C-12 | MouseEventsがnone、x10、normal、button、anyを持つ | E-01 (167-180行目) | ○ |
| C-13 | MouseFormatがx10、utf8、sgr、urxvt、sgr_pixelsを持つ | E-01 (184-190行目) | ○ |
| C-14 | Colors構造体がbackground、foreground、cursor、paletteを持つ | E-01 (132-143行目) | ○ |
| C-15 | Dirty構造体がpalette、reverse_colors、clear、preeditフラグを持つ | E-01 (152-165行目) | ○ |
| C-16 | Terminal.Optionsがcols、rows、max_scrollbackを持つ | E-01 (207-216行目) | ○ |
| C-17 | デフォルトmax_scrollbackが10,000 | E-01 (210行目) | ○ |
| C-18 | ECMA-48準拠のVT端末パーサー | E-02 (1-5行目コメント) | ○ |
| C-19 | xterm互換の端末制御コード | E-09 (2行目) | ○ |
| C-20 | CSI、OSC、DCS、APC等の制御シーケンス対応 | E-02 (14-30行目 State enum) | ○ |
| C-21 | PageListによる効率的なメモリ管理 | E-04 (77-115行目 MemoryPool) | ○ |
| C-22 | Kittyキーボードプロトコル対応 | E-03 (68-69行目 kitty_keyboard) | ○ |
| C-23 | OSC 133セマンティックプロンプト対応 | E-03 (77-78行目 semantic_prompt) | ○ |
| C-24 | 入力処理レイテンシ1ms以下 | **根拠なし** | △ |
| C-25 | スループット1GB/s以上 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- パフォーマンス要件の具体的な測定結果
  - 候補：ベンチマークテスト結果 / パフォーマンステストコード / 設計ドキュメント
- ECMA-48準拠度合いの詳細
  - 候補：準拠テスト結果 / vttest出力 / 互換性マトリックス

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: Terminal構造体定義 - 低リスク（コードから直接確認）
- 0: Parser状態機械 - 低リスク（コードから直接確認）
- 1: パフォーマンス要件 - 中リスク（ベンチマーク結果の確認が必要）
- 0: 関連画面マッピング - 低リスク（CSVから直接確認）

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Terminal.zigのフィールド定義が設計書と一致しているか確認
- [ ] Parser.zigの状態遷移が設計書の記述と整合しているか確認
- [ ] パフォーマンス要件の妥当性を確認（実測値またはベンチマーク結果の提示を求める）
- [ ] 関連画面のマッピングが画面機能マッピング.csvと一致しているか確認
