---
generated_at: 2026-01-23 12:00:00
metrics:
  claims_total: 40
  claims_with_evidence: 38
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：modules-hdr 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：38 / 40、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-HDR-028**: height=0の場合の挙動がコード上で明示的に検証されていない
  2. **UT-HDR-029**: width=0の場合の挙動がコード上で明示的に検証されていない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `modules/hdr/image_loader_hdr.cpp` - ImageLoaderHDRクラスの実装
- E-02: `modules/hdr/image_loader_hdr.h` - ImageLoaderHDRクラスのヘッダー定義
- E-03: `modules/hdr/register_types.cpp` - モジュール初期化・終了処理
- E-04: `modules/hdr/register_types.h` - モジュール初期化関数のヘッダー定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | RADIANCEヘッダー検証 | E-01 (line 36) | ○ |
| C-02 | RGBEヘッダー検証 | E-01 (line 36) | ○ |
| C-03 | 幅8未満でフラットデータ読み込み | E-01 (line 74-77) | ○ |
| C-04 | 幅32768以上でフラットデータ読み込み | E-01 (line 74-77) | ○ |
| C-05 | RLEエンコードデータのデコード | E-01 (line 78-122) | ○ |
| C-06 | RLE Runシーケンス処理 | E-01 (line 106-112) | ○ |
| C-07 | RLE Dumpシーケンス処理 | E-01 (line 113-118) | ○ |
| C-08 | 非RLE行のフォールバック処理 | E-01 (line 85-95) | ○ |
| C-09 | FLAG_FORCE_LINEARによる色空間変換 | E-01 (line 125, 135-137) | ○ |
| C-10 | 指数値範囲内での最適化パス | E-01 (line 131, 141-143) | ○ |
| C-11 | 指数値範囲外での標準パス | E-01 (line 131-139) | ○ |
| C-12 | FORMAT_RGBE9995での出力 | E-01 (line 150) | ○ |
| C-13 | 不正ヘッダーでERR_FILE_UNRECOGNIZED | E-01 (line 36) | ○ |
| C-14 | サポート外FORMATでエラー | E-01 (line 45) | ○ |
| C-15 | ヘッダー読み込み中EOF検出 | E-01 (line 40) | ○ |
| C-16 | -Yトークン検証 | E-01 (line 53) | ○ |
| C-17 | +Xトークン検証 | E-01 (line 59) | ○ |
| C-18 | RLEスキャンライン長検証 | E-01 (line 100) | ○ |
| C-19 | width=8でRLEパス選択 | E-01 (line 74) | ○ |
| C-20 | width=7でフラットパス選択 | E-01 (line 74) | ○ |
| C-21 | width=32767でRLEパス選択 | E-01 (line 74) | ○ |
| C-22 | 指数値-15で最適化パス | E-01 (line 131) | ○ |
| C-23 | 指数値15で最適化パス | E-01 (line 131) | ○ |
| C-24 | 指数値-16で標準パス | E-01 (line 131) | ○ |
| C-25 | 指数値16で標準パス | E-01 (line 131) | ○ |
| C-26 | RLE count=128でDump処理 | E-01 (line 106) | ○ |
| C-27 | RLE count=129でRun処理 | E-01 (line 106) | ○ |
| C-28 | height=0の処理 | **根拠なし** | △ |
| C-29 | width=0の処理 | **根拠なし** | △ |
| C-30 | コメント行の無視 | E-01 (line 46) | ○ |
| C-31 | 未知ヘッダー行で警告出力 | E-01 (line 46-47) | ○ |
| C-32 | hdr拡張子の登録 | E-01 (line 155-157) | ○ |
| C-33 | コンストラクタ正常完了 | E-01 (line 159-160), E-02 (line 40) | ○ |
| C-34 | SCENE初期化レベルでローダー登録 | E-03 (line 37-44) | ○ |
| C-35 | SCENE以外で早期リターン | E-03 (line 38-40) | ○ |
| C-36 | SCENE終了レベルでローダー解除 | E-03 (line 46-53) | ○ |
| C-37 | SCENE以外の終了で早期リターン | E-03 (line 47-49) | ○ |
| C-38 | p_scaleパラメータの受け渡し | E-01 (line 33), E-02 (line 37) | ○ |
| C-39 | 空ファイルでエラー | E-01 (line 34-36) | ○ |
| C-40 | 大規模データ処理 | E-01 (line 65-147) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- **height=0, width=0 の境界値処理**：コード内にこれらのケースに対する明示的な検証やエラーハンドリングが存在しない
  - 候補：Godotエンジンの上位層（FileAccess, Image）での検証 / HDRフォーマット仕様による暗黙的な制約 / 実行時の動作確認

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- **0: 低リスク** - ヘッダー検証、拡張子登録、モジュール初期化/終了
- **1: 中リスク** - 境界値テスト（width=0, height=0）、大規模データ処理
- **2: 高リスク** - なし

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] UT-HDR-028, UT-HDR-029: width=0, height=0の場合の実際の挙動を確認（クラッシュ、無限ループ等の可能性）
- [ ] RLEデコード処理のテストケースがすべてのエッジケースを網羅しているか確認
- [ ] 色空間変換（sRGB to linear）の数値精度についてテストケースが十分か確認
- [ ] RGBE9995への変換処理で、最適化パスと標準パスで結果が一致するか確認
- [ ] 実際のHDRファイル（.hdr）を使用した統合テストの必要性を検討
