---
generated_at: 2026-01-23 10:30:00
metrics:
  claims_total: 40
  claims_with_evidence: 40
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：modules-svg.csv

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でテストケース（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各テストケースに対して、ソースコード内に該当するメソッド・ロジックが存在するか
2. **根拠との整合性**：テストケースの内容がソースコードの実装と矛盾していないか
3. **網羅性**：対象モジュールの主要機能を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：40 / 40、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし - 全テストケースにソースコード根拠あり

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `modules/svg/image_loader_svg.h` - ImageLoaderSVGクラスのヘッダファイル
- E-02: `modules/svg/image_loader_svg.cpp` - ImageLoaderSVGクラスの実装ファイル（190行）
- E-03: `modules/svg/register_types.h` - モジュール登録ヘッダファイル
- E-04: `modules/svg/register_types.cpp` - モジュール初期化・終了処理の実装ファイル（74行）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | set_forced_color_mapでカラーマップが設定される | E-02 L40-42 | ○ |
| C-02 | set_forced_color_mapで空マップが設定可能 | E-02 L40-42 | ○ |
| C-03 | _replace_color_propertyでfill属性が置換される | E-02 L44-68, L144 | ○ |
| C-04 | _replace_color_propertyでstroke属性が置換される | E-02 L44-68, L145 | ○ |
| C-05 | _replace_color_propertyでstop-color属性が置換される | E-02 L44-68, L143 | ○ |
| C-06 | none値がスキップされる | E-02 L59 `color_code != "none"` | ○ |
| C-07 | url()参照がスキップされる | E-02 L59 `!color_code.begins_with("url(")` | ○ |
| C-08 | 3文字カラーコードが処理される | E-02 L60 Color(color_code)でHTML解釈 | ○ |
| C-09 | 名前付きカラーが処理される | E-02 L60 コメント「Handles both HTML codes and named colors」 | ○ |
| C-10 | 複数の色属性が同時に置換される | E-02 L54-66 whileループで全出現を処理 | ○ |
| C-11 | 閉じクォートがない場合にエラー | E-02 L57 ERR_FAIL_COND_MSG | ○ |
| C-12 | カラーマップにない色はそのまま | E-02 L61 `if (p_color_map.has(color))` | ○ |
| C-13 | load_mem_svgで有効SVGからイメージ作成 | E-02 L70-78 | ○ |
| C-14 | load_mem_svgで無効SVGはエラー | E-02 L75 ERR_FAIL_COND_V_MSG | ○ |
| C-15 | create_image_from_utf8_bufferでイメージ作成 | E-02 L80-135 | ○ |
| C-16 | スケール0でERR_INVALID_PARAMETER | E-02 L81 Math::is_zero_approx(p_scale) | ○ |
| C-17 | 無効SVGでERR_INVALID_DATA | E-02 L86-88 result != tvg::Result::Success | ○ |
| C-18 | 最大寸法超過時に縮小 | E-02 L95-102 max_dimension = 16384 | ○ |
| C-19 | スケールが適用されたサイズ | E-02 L92-93 std::round(fw * p_scale) | ○ |
| C-20 | サイズが1未満にならない | E-02 L92-93 MAX(1, ...) | ○ |
| C-21 | RGBA8形式でイメージ設定 | E-02 L130 Image::FORMAT_RGBA8 | ○ |
| C-22 | PackedByteArray版オーバーロード | E-02 L137-139 | ○ |
| C-23 | create_image_from_stringで文字列から作成 | E-02 L141-151 | ○ |
| C-24 | カラーマップ適用後にイメージ作成 | E-02 L142-146 | ○ |
| C-25 | 空カラーマップで置換スキップ | E-02 L142 `if (p_color_map.size())` | ○ |
| C-26 | fill、stroke、stop-color全て置換 | E-02 L143-145 | ○ |
| C-27 | get_recognized_extensionsでsvg返却 | E-02 L153-155 | ○ |
| C-28 | load_imageでファイル読み込み | E-02 L157-185 | ○ |
| C-29 | FLAG_CONVERT_COLORSでカラー変換 | E-02 L169-170 | ○ |
| C-30 | フラグなしでカラー変換スキップ | E-02 L171-172 空HashMap使用 | ○ |
| C-31 | FLAG_FORCE_LINEARでリニア変換 | E-02 L181-183 srgb_to_linear() | ○ |
| C-32 | UTF8変換エラー時にエラー返却 | E-02 L164-167 append_utf8のエラーチェック | ○ |
| C-33 | 空イメージでERR_INVALID_DATA | E-02 L177-178 is_empty()チェック | ○ |
| C-34 | コンストラクタでローダー登録 | E-02 L187-189 | ○ |
| C-35 | initialize_svg_moduleでThorVG初期化 | E-04 L45-58 | ○ |
| C-36 | 異なる初期化レベルで何もしない | E-04 L46-48 レベルチェック | ○ |
| C-37 | ThorVG初期化失敗時にローダー未追加 | E-04 L52-54 return | ○ |
| C-38 | uninitialize_svg_moduleでクリーンアップ | E-04 L60-73 | ○ |
| C-39 | uninitialize_svg_moduleで異なるレベル無視 | E-04 L61-63 レベルチェック | ○ |
| C-40 | 初期化失敗時は終了処理スキップ | E-04 L65-68 is_null()チェック | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし - 全テストケースにソースコード上の根拠が存在

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全テストケースがソースコードに基づいて生成されている
- 注意点:
  - ThorVGライブラリとの統合テストは実際のライブラリ環境が必要
  - 最大寸法（16384x16384）のテストは大量メモリを消費する可能性あり
  - 不正SVGデータのテストケースは実際の不正データサンプルが必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] テストケースがソースコードの主要機能を網羅しているか確認
- [ ] 異常系テストケースが適切なエラーハンドリングをカバーしているか確認
- [ ] 境界値テスト（スケール0、最大寸法、空マップ等）が十分か確認
- [ ] ThorVGライブラリのモック化戦略が実装時に必要か検討
- [ ] カラー変換ロジックのテストで使用する色サンプルの妥当性を確認
