---
generated_at: 2026-02-21 21:40:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 20
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：16-MemoryHandle

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：20 / 20、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. なし - 全ての主張に根拠あり

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/io/MemoryHandle.php` - MemoryHandleクラスの実装（全158行）
- E-02: `src/io/ReadHandle.php` - ReadHandleインターフェース定義
- E-03: `src/io/WriteHandle.php` - WriteHandleインターフェース定義
- E-04: `src/io/SeekableHandle.php` - SeekableHandleインターフェース定義
- E-05: `src/io/intersection_interfaces.php` - CloseableSeekableReadWriteHandle定義
- E-06: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` - 機能一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | MemoryHandleはCloseableSeekableReadWriteHandleを実装 | E-01（27行目: implements CloseableSeekableReadWriteHandle） | ○ |
| C-02 | ユニットテスト用途である | E-01（21-25行目のdocコメント） | ○ |
| C-03 | MemoryHandleWriteMode列挙型がOVERWRITEとAPPENDを持つ | E-01（16-19行目） | ○ |
| C-04 | オフセットを管理する | E-01（31行目: private int $offset = 0） | ○ |
| C-05 | openフラグを管理する | E-01（32行目: private bool $open = true） | ○ |
| C-06 | コンストラクタでバッファと書き込みモードを受け取る | E-01（34-38行目） | ○ |
| C-07 | close()でopenをfalse、offsetを-1に設定 | E-01（40-43行目） | ○ |
| C-08 | readImpl()でオフセット位置からデータを読み取る | E-01（57-71行目） | ○ |
| C-09 | seek()でオフセット位置を更新する | E-01（73-79行目） | ○ |
| C-10 | tell()で現在のオフセット位置を返す | E-01（81-84行目） | ○ |
| C-11 | writeImpl()はモードに応じて上書きまたは追記 | E-01（86-116行目） | ○ |
| C-12 | APPENDモードはバッファ末尾に追加 | E-01（94-98行目） | ○ |
| C-13 | OVERWRITEモードは現在位置から上書き | E-01（100-115行目） | ○ |
| C-14 | ゼロパディングを行う | E-01（89-92行目: Str\repeat("\0", $this->offset - $length)） | ○ |
| C-15 | getBuffer()でバッファ全体を取得 | E-01（125-127行目） | ○ |
| C-16 | reset()でバッファとオフセットをリセット | E-01（134-138行目） | ○ |
| C-17 | appendToBuffer()でオフセット変更せずに追加 | E-01（144-147行目） | ○ |
| C-18 | checkIsOpen()でクローズ済みチェック | E-01（149-156行目） | ○ |
| C-19 | クローズ済み時にEBADFをスロー | E-01（151-155行目） | ○ |
| C-20 | 機能説明「ユニットテスト用」 | E-06（17行目の機能一覧エントリ） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし - 全ての主張に対してソースコードからの根拠を確認済み

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] MemoryHandleが正しいインターフェースを実装しているか確認
- [ ] OVERWRITEとAPPENDモードの動作差異が正しく記述されているか確認
- [ ] ゼロパディングの動作が正確に記述されているか確認
- [ ] reset()とclose()の動作差異が明確か確認
