---
generated_at: 2026-02-21 10:45:00
metrics:
  claims_total: 13
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.92
---

# 根拠レポート：50-Pitch Shift

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.92**
  - 根拠あり：12 / 13、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **パラメータ0の値域と半音の対応関係**：pitc.dllの内部仕様

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 234-239行目（VSTロードと初期化）
- E-02: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 599-604行目（Pitch Shift終了処理）
- E-03: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 701-703行目（Pitch Shift開始処理）
- E-04: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 305-308行目（ユーザー定義Pitch Shift）
- E-05: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 396-398行目（フィルターPitch Shift）
- E-06: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` 51行目（機能定義）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | pitc.dllをプライオリティ20でロード | E-01 (235行目) | ○ |
| C-02 | 初期パラメータ0=0.50 | E-01 (236行目) | ○ |
| C-03 | 初期パラメータ1=700/44100 | E-01 (237行目) | ○ |
| C-04 | 初期パラメータ2=0.40*2.0=0.80 | E-01 (238行目) | ○ |
| C-05 | 初期パラメータ3=0.0(ByPass) | E-01 (239行目) | ○ |
| C-06 | ピッチ量=feffectparam/48/2+0.50 | E-03 (702行目) | ○ |
| C-07 | 開始時パラメータ3=1.0 | E-03 (703行目) | ○ |
| C-08 | 終了時パラメータ3=0.0 | E-02 (600行目) | ○ |
| C-09 | 他方レーザーでPitch継続時にパラメータ0再設定 | E-02 (601-603行目) | ○ |
| C-10 | ユーザー定義PitchはFXDEF_PITCHタイプ | E-04 | ○ |
| C-11 | フィルターPitchはpdstatベース補間 | E-05 | ○ |
| C-12 | pitc.dllはPitch Shift専用プラグイン | E-01 | ○ |
| C-13 | 0.50が原音(0半音)で±24半音(2オクターブ)の範囲 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-13: パラメータ0の値域と半音の対応関係はpitc.dllの内部仕様に依存する。コードの計算式（/48/2+0.50）から48段階と推定しているが、プラグインドキュメントは確認できない
  - 候補：pitc.dll開発者ドキュメント / VSTパラメータ仕様書

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - VSTロードと初期パラメータはコードで確認済み
- 0: 低リスク - ON/OFF切替ロジックはコードと一致
- 1: 中リスク - pitc.dllのパラメータ0の値域と半音の対応は外部仕様確認推奨

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] play_audio_effects.hsp 234-239行目のVSTロード処理を確認
- [ ] play_audio_effects.hsp 599-604行目と701-703行目のON/OFF切替を確認
- [ ] ピッチ量計算式（feffectparam/48/2+0.50）の半音対応を確認
- [ ] pitc.dllのパラメータ0の値域を実機確認
