---
generated_at: 2026-02-21 10:50:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：40-音楽ファイル再生

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/scene/play/play_chart_load.hsp` parseKSHChartParamLines関数内m=パラメータ処理（393-609行目）
- E-02: `src/scene/play/play_audio.hsp` processPlayTiming関数（1-94行目）
- E-03: `src/scene/play/play_audio.hsp` playSongIfTimeReachesOffset関数（96-138行目）
- E-04: `src/scene/play/play_audio.hsp` fixPlaybackDelay関数（140-148行目）
- E-05: `src/scene/play/play_init.hsp` start_play関数（67行目, 71行目）
- E-06: `src/scene/play/play_update.hsp` on_update_play関数（3行目, 37行目）
- E-07: `src/scene/play/play_key_input.hsp` processPlaybackControlInput関数（12-34行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | m=パラメータからセミコロン区切りでcsongfile配列を生成 | E-01（396-398行目: `split stat1,";",csongfile`） | ○ |
| C-02 | HTTP/HTTPS URLの場合BASS_StreamCreateURLを使用 | E-01（538-539行目: `if(strmid(ccsongfile,0,5)="http:"...):mid.cnt=BASS_StreamCreateURL(ccsongfile,0,0x20000,0,0,0)`） | ○ |
| C-03 | ローカルファイルはbloadでメモリにロード後BASS_StreamCreateFile(mem=1)で作成 | E-01（566-582行目: `bload ccsongfile,mdata0`...`mid.cnt=BASS_StreamCreateFile(1,mdataptr,0,0,strsize,0,0x20000)`） | ○ |
| C-04 | 1トラック目でmlength=BASS_ChannelGetLength_ms(mid.0) | E-01（585行目: `mlength=BASS_ChannelGetLength_ms(mid.cnt)` ※cnt=0時） | ○ |
| C-05 | 2トラック目以降でBASS_ChannelSetLinkによる連動設定 | E-01（587行目: `BASS_ChannelSetLink mid.0,mid.cnt`） | ○ |
| C-06 | auto=1かつ4トラック時にcsongfile.0=csongfile.1, csongfile.1=csongfile.3 | E-01（428-431行目: `if((auto=1)&(length(csongfile)>=4)...): csongfile.0=csongfile.1: csongfile.1=csongfile.3`） | ○ |
| C-07 | t_moex<=rtかつmfl=0等の条件で再生開始 | E-03（97行目: `if((t_moex<=rt)&(mfl=0)&(output=0)&(mendt=-1)&(mplayfl=1))`） | ○ |
| C-08 | BASS_ChannelPlayで再生開始しmfl=1に設定 | E-03（121行目: `BASS_ChannelPlay mid.cnt`、135行目: `mfl=1`） | ○ |
| C-09 | t=t_mo+stat1でBASS再生位置から基本時刻を計算 | E-02（30行目: `t=t_mo+stat1`） | ○ |
| C-10 | timingdif=(timingdif*7+(t-at))/8の移動平均でタイミング補正 | E-02（48行目: `timingdif=(timingdif*7+double(t-at))/8f`） | ○ |
| C-11 | t+=syncでAUTO SYNC補正を適用 | E-02（82行目: `t+=sync`） | ○ |
| C-12 | 複数トラック間の再生位置差が100ms超でtadj=2 | E-04（144-145行目: `if(abs(stat1-stat2)>100): tadj=2`） | ○ |
| C-13 | 再生位置が前フレームより500ms以上後退した場合に全トラックミュート | E-02（4行目: `if((stat1<mtp-500)&(mstop=0)&(stat179p=0))`、7-11行目: `BASS_ChannelSlideAttribute mid.cnt,2,0.0,0`） | ○ |
| C-14 | ChannelSetLink失敗時はmlinkfailedフラグでフォールバック | E-01（588-589行目: `if(BASS_ErrorGetCode()!=0): mlinkfailed=mlinkfailed|1`）、E-03（124-128行目: `if(mlinkfailed!=0): ...BASS_ChannelPlay mid_sw.cnt`） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] BASS_StreamCreateFileのフラグ0x20000の正確な意味を確認（BASS_SAMPLE_FLOAT vs BASS_STREAM_DECODE）
- [ ] mdata0-mdata3のライフタイム管理がストリーム再生中に問題ないか確認
- [ ] mlinkfailed時のフォールバック再生で同期がずれないか確認
- [ ] timingdifの移動平均による補正が大きなラグを生じないか確認
