---
generated_at: 2026-02-21 10:20:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.94
---

# 根拠レポート：55-Echo

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.94**
  - 根拠あり：15 / 16、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **regawo.dllのEcho内部アルゴリズム**：DLLバイナリのため検証不可

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `src/audio/fxdef.hsp` 172-182行目 - Echoパラメータテーブル
- E-02: `src/audio/fxdef.hsp` 21行目 - FX_EC4=18
- E-03: `src/audio/fxdef.hsp` 44行目 - FXDEF_FXTYPE_ECHO=8
- E-04: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 218-227行目 - 2インスタンスロード
- E-05: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 414-419行目 - BPM連動計算
- E-06: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 647-654行目 - OFF時処理
- E-07: `src/scene/play/play_audio_effects.hsp` 729-738行目 - ON時処理
- E-08: `src/scene/play/play_chart_load.hsp` 1181-1182行目 - fl_Echo設定

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | FX_EC4定数値は18 | E-02 | ○ |
| C-02 | FXDEF_FXTYPE_ECHO定数値は8 | E-03 | ○ |
| C-03 | regawo.dllを使用 | E-01 | ○ |
| C-04 | パラメータは6つ | E-01 | ○ |
| C-05 | L/R独立の2インスタンス | E-04 | ○ |
| C-06 | VSTプラグイン優先度は26 | E-01 | ○ |
| C-07 | echo_triggerの0/1トグルでインスタンス切替 | E-07 | ○ |
| C-08 | BPM連動waveLength計算 | E-05 | ○ |
| C-09 | fadeoutLength=waveLength*1.25 | E-05 | ○ |
| C-10 | feedbackLevel=feffectparam2/100 | E-07 | ○ |
| C-11 | OFF時にByPass=1, waveLength=0 | E-06 | ○ |
| C-12 | ON時にmix, rate, waveLength, feedbackLevel設定 | E-07 | ○ |
| C-13 | fl_Echo=1で制御 | E-08 | ○ |
| C-14 | 非アクティブ側のparam5=0 | E-07 | ○ |
| C-15 | linkprm=2 | E-01 | ○ |
| C-16 | regawo.dllの内部処理はディレイバッファベース | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- regawo.dll内部のEchoアルゴリズム詳細
  - 候補：DLL開発者のドキュメント / ソースコード

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: トリガートグル方式とBPM連動は明確に検証済み
- 1: regawo.dll内部動作は中リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] echo_triggerの0/1トグル方式が正しく説明されているか
- [ ] BPM連動のwaveLength/fadeoutLength計算式が正しいか
- [ ] feedbackLevel（feffectparam2/100）の設定が正しいか
- [ ] L/Rインスタンス切替ロジックが正しいか
