---
generated_at: 2026-02-02 12:00:00
metrics:
  claims_total: 110
  claims_with_evidence: 104
  claims_without_evidence: 6
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：cmd-kube-apiserver 単体テストケース一覧

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された単体テストケース一覧の信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：104 / 110、根拠なし：6
- 優先レビュー（高）
  1. **UT-KAS-087, UT-KAS-088**：buildServiceResolverの返却型の詳細確認が必要（インターフェース実装型の断定にはaggregatorapiserverパッケージの詳細確認が必要）
  2. **UT-KAS-091, UT-KAS-093**：Run/CreateServerChainの正常系テストは多数の外部依存を持ち、統合テスト的な性質がある
  3. **UT-KAS-107, UT-KAS-108**：GetEtcdClientsのテストは実稼働etcdサーバーとの結合が前提
  4. **UT-KAS-101, UT-KAS-104**：StartTestServer/StartTestServerOrDieは統合テスト的な性質であり単体テストとしての適切性要確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `cmd/kube-apiserver/apiserver.go` - main関数、NewAPIServerCommand呼び出し
- E-02: `cmd/kube-apiserver/app/aggregator.go` - apiVersionPriorities変数定義、merge関数（L31-68）
- E-03: `cmd/kube-apiserver/app/config.go` - Config構造体、ExtraConfig構造体、completedConfig構造体、CompletedConfig構造体、Complete()メソッド、NewConfig()関数（L33-109）
- E-04: `cmd/kube-apiserver/app/options/completion.go` - completedOptions構造体、CompletedOptions構造体、Complete()メソッド、getServiceIPAndRanges()関数（L34-134）
- E-05: `cmd/kube-apiserver/app/options/options.go` - ServerRunOptions構造体、Extra構造体、NewServerRunOptions()、Flags()（L39-157）
- E-06: `cmd/kube-apiserver/app/options/validation.go` - validateClusterIPFlags(), validateMaxCIDRRange(), validateServiceNodePort(), validatePublicIPServiceClusterIPRangeIPFamilies(), Validate()（L36-144）
- E-07: `cmd/kube-apiserver/app/server.go` - NewAPIServerCommand(), Run(), CreateServerChain(), CreateKubeAPIServerConfig(), SetServiceResolverForTests(), buildServiceResolver()（L70-310）
- E-08: `cmd/kube-apiserver/app/testing/testserver.go` - NewDefaultTestServerOptions(), StartTestServer(), GetEtcdClients(), createLocalhostListenerOnFreePort(), pkgPath(), StartTestServerOrDie()（L74-634）
- E-09: `cmd/kube-apiserver/app/options/completion_test.go` - 既存テストファイル（参考）
- E-10: `cmd/kube-apiserver/app/options/options_test.go` - 既存テストファイル（参考）
- E-11: `cmd/kube-apiserver/app/options/validation_test.go` - 既存テストファイル（参考）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | UT-KAS-001: merge関数が2つのマップを正しくマージする | E-02 (L63-68: merge関数定義、forループでb→aにコピー) | ○ |
| C-02 | UT-KAS-002: merge関数で重複キーはbの値が優先される | E-02 (L64: a[k] = vで上書き) | ○ |
| C-03 | UT-KAS-003: merge関数でaが空マップでも動作する | E-02 (L63-68: forループのため空マップでもエラーなし) | ○ |
| C-04 | UT-KAS-004: merge関数でbが空マップでも動作する | E-02 (L63-68: forループが0回実行) | ○ |
| C-05 | UT-KAS-005: merge関数で両方空マップでも動作する | E-02 (L63-68: forループが0回実行、aがそのまま返却) | ○ |
| C-06 | UT-KAS-006: apiVersionPrioritiesにコアAPIグループが含まれる | E-02 (L32: {Group: "", Version: "v1"}: {Group: 18000, Version: 1}) | ○ |
| C-07 | UT-KAS-007: apiVersionPrioritiesに主要APIグループが含まれる | E-02 (L34-57: apps, batch, networking等の定義) | ○ |
| C-08 | UT-KAS-008: DefaultGenericAPIServicePrioritiesがマージされている | E-02 (L31: merge(controlplaneapiserver.DefaultGenericAPIServicePriorities(), ...) | ○ |
| C-09 | UT-KAS-009: NewServerRunOptionsが非nilで生成される | E-05 (L66-97: NewServerRunOptions関数定義、return &s) | ○ |
| C-10 | UT-KAS-010: デフォルトEndpointReconcilerTypeがlease | E-05 (L71: EndpointReconcilerType: string(reconcilers.LeaseEndpointReconcilerType)) | ○ |
| C-11 | UT-KAS-011: デフォルトMasterCountが1 | E-05 (L90: MasterCount: 1) | ○ |
| C-12 | UT-KAS-012: KubeletConfig.Portのデフォルト値 | E-05 (L73: Port: ports.KubeletPort) | ○ |
| C-13 | UT-KAS-013: KubeletConfig.ReadOnlyPortのデフォルト値 | E-05 (L74: ReadOnlyPort: ports.KubeletReadOnlyPort) | ○ |
| C-14 | UT-KAS-014: KubeletConfig.HTTPTimeoutのデフォルト値 | E-05 (L87: HTTPTimeout: time.Duration(5) * time.Second) | ○ |
| C-15 | UT-KAS-015: PreferredAddressTypesの順序が正しい | E-05 (L75-86: Hostname→InternalDNS→InternalIP→ExternalDNS→ExternalIP) | ○ |
| C-16 | UT-KAS-016: SystemNamespacesにkube-node-leaseが追加される | E-05 (L94: s.Options.SystemNamespaces = append(..., v1.NamespaceNodeLease)) | ○ |
| C-17 | UT-KAS-017: ServiceNodePortRangeのデフォルト値 | E-05 (L89: ServiceNodePortRange: kubeoptions.DefaultServiceNodePortRange) | ○ |
| C-18 | UT-KAS-018: Flags()がNamedFlagSetsを返却する | E-05 (L100-157: Flags関数定義) | ○ |
| C-19 | UT-KAS-019: allow-privilegedフラグが存在する | E-05 (L107-108: fs.BoolVar &s.AllowPrivileged) | ○ |
| C-20 | UT-KAS-020: service-cluster-ip-rangeフラグが存在する | E-05 (L120-122: fs.StringVar &s.ServiceClusterIPRanges) | ○ |
| C-21 | UT-KAS-021: endpoint-reconciler-typeフラグが存在する | E-05 (L110-111: fs.StringVar &s.EndpointReconcilerType) | ○ |
| C-22 | UT-KAS-022: kubernetes-service-node-portフラグが存在する | E-05 (L115-118: fs.IntVar &s.KubernetesServiceNodePort) | ○ |
| C-23 | UT-KAS-023: service-node-port-rangeフラグが存在する | E-05 (L124-126: fs.Var &s.ServiceNodePortRange) | ○ |
| C-24 | UT-KAS-024: kubelet-portフラグが非推奨 | E-05 (L132-134: fs.UintVar, fs.MarkDeprecated("kubelet-port")) | ○ |
| C-25 | UT-KAS-025: apiserver-countフラグが非推奨 | E-05 (L152-154: fs.IntVar, fs.MarkDeprecated("apiserver-count")) | ○ |
| C-26 | UT-KAS-026: nilのServerRunOptionsでCompleteが安全に動作する | E-04 (L48-49: if s == nil チェック) | ○ |
| C-27 | UT-KAS-027: 有効なIPv4 CIDRでCompleteが成功する | E-04 (L47-92: Complete関数全体) | ○ |
| C-28 | UT-KAS-028: デュアルスタックCIDRでSecondaryが設定される | E-04 (L69-70: completed.SecondaryServiceClusterIPRange = secondaryServiceIPRange) | ○ |
| C-29 | UT-KAS-029: 空文字列でデフォルト値が使用される | E-04 (L94-112: getServiceIPAndRanges、len==0のケース) | ○ |
| C-30 | UT-KAS-030: 不正CIDRでCompleteがエラーを返す | E-04 (L54-57: getServiceIPAndRangesのエラーハンドリング) | ○ |
| C-31 | UT-KAS-031: WatchCacheSizesがマージされる | E-04 (L73-87: EnableWatchCacheブランチ) | ○ |
| C-32 | UT-KAS-032: 不正WatchCacheSizesでエラー | E-04 (L77-78: ParseWatchCacheSizesのエラーハンドリング) | ○ |
| C-33 | UT-KAS-033: APIServerServiceIPが最初のIPとして設定される | E-04 (L71: completed.APIServerServiceIP = apiServerServiceIP) | ○ |
| C-34 | UT-KAS-034: 空文字列でデフォルトIPレンジが返却される | E-04 (L94-112: getServiceIPAndRanges、len==0のケース) | ○ |
| C-35 | UT-KAS-035: 単一IPv4 CIDRが正しく解析される | E-04 (L114-122: ParseCIDRSloppy→ServiceIPRange) | ○ |
| C-36 | UT-KAS-036: デュアルスタックCIDRが両方解析される | E-04 (L126-132: secondaryServiceClusterCIDRの処理) | ○ |
| C-37 | UT-KAS-037: IPv6単一CIDRが解析される | E-04 (L114-122: ParseCIDRSloppyはIPv6対応) | ○ |
| C-38 | UT-KAS-038: 不正プライマリCIDRでエラーが返る | E-04 (L115-116: ParseCIDRSloppyのエラー→"is not a valid cidr") | ○ |
| C-39 | UT-KAS-039: 不正セカンダリCIDRでエラーが返る | E-04 (L128-129: ParseCIDRSloppyのエラー→"is not an ip net") | ○ |
| C-40 | UT-KAS-040: 空セカンダリCIDRの処理 | E-04 (L127: ParseCIDRSloppyで空文字列→エラー) | ○ |
| C-41 | UT-KAS-041: validateClusterIPFlagsが有効入力でエラーなし | E-06 (L36-84: validateClusterIPFlags関数) | ○ |
| C-42 | UT-KAS-042: PrimaryServiceClusterIPRange.IP==nilでエラー | E-06 (L42-43: nilチェック→"must contain at least one valid cidr") | ○ |
| C-43 | UT-KAS-043: 3つ以上のCIDRでエラー | E-06 (L47-49: len>2チェック→"must not contain more than two entries") | ○ |
| C-44 | UT-KAS-044: 同一IPファミリ(IPv4+IPv4)のデュアルスタックでエラー | E-06 (L67-73: IsDualStackCIDRs→"must be of different IP family") | ○ |
| C-45 | UT-KAS-045: 同一IPファミリ(IPv6+IPv6)のデュアルスタックでエラー | E-06 (L67-73: IsDualStackCIDRs→"must be of different IP family") | ○ |
| C-46 | UT-KAS-046: 有効なデュアルスタック(IPv4+IPv6)でエラーなし | E-06 (L67: IsDualStackCIDRs→true→エラーなし) | ○ |
| C-47 | UT-KAS-047: 有効CIDRサイズでvalidateMaxCIDRRangeが成功 | E-06 (L86-96: validateMaxCIDRRange関数) | ○ |
| C-48 | UT-KAS-048: 大きすぎるCIDRでエラー | E-06 (L91-93: bits-ones>maxCIDRBits→"is too large") | ○ |
| C-49 | UT-KAS-049: 境界値ちょうどでエラーなし | E-06 (L91: bits-ones > maxCIDRBitsの">"判定、等しい場合はパス) | ○ |
| C-50 | UT-KAS-050: 境界値を1超えでエラー | E-06 (L91: bits-ones > maxCIDRBits) | ○ |
| C-51 | UT-KAS-051: IPv6でも有効サイズならエラーなし | E-06 (L90: cidr.Mask.Size()はIPv6対応) | ○ |
| C-52 | UT-KAS-052: IPv6で大きすぎるCIDRでエラー | E-06 (L91: bits-ones > maxCIDRBits、IPv6でも同じ判定) | ○ |
| C-53 | UT-KAS-053: ポート0でvalidateServiceNodePortが成功 | E-06 (L101: KubernetesServiceNodePort<0のチェック、0は正常) | ○ |
| C-54 | UT-KAS-054: 有効NodePortでエラーなし | E-06 (L98-109: validateServiceNodePort関数) | ○ |
| C-55 | UT-KAS-055: 負のポートでエラー | E-06 (L101-102: <0チェック→"must be between 0 and 65535") | ○ |
| C-56 | UT-KAS-056: 65536でエラー | E-06 (L101-102: >65535チェック) | ○ |
| C-57 | UT-KAS-057: ポートレンジ外でエラー | E-06 (L105-107: !Contains→"doesn't contain") | ○ |
| C-58 | UT-KAS-058: ポート65535で境界値テスト | E-06 (L101: <=65535で正常) | ○ |
| C-59 | UT-KAS-059: ポートレンジ下限ちょうどで正常 | E-06 (L105: Contains判定、下限は含む) | ○ |
| C-60 | UT-KAS-060: ポートレンジ上限ちょうどで正常 | E-06 (L105: Contains判定、上限は含む) | ○ |
| C-61 | UT-KAS-061: ポートレンジ下限-1でエラー | E-06 (L105-107: !Contains→"doesn't contain") | ○ |
| C-62 | UT-KAS-062: ポートレンジ上限+1でエラー | E-06 (L105-107: !Contains→"doesn't contain") | ○ |
| C-63 | UT-KAS-063: IPv4 IPファミリ一致で正常 | E-06 (L111-128: validatePublicIPServiceClusterIPRangeIPFamilies) | ○ |
| C-64 | UT-KAS-064: IPv6 IPファミリ一致で正常 | E-06 (L122: IsIPv4CIDR==IsIPv4→一致) | ○ |
| C-65 | UT-KAS-065: IPv4 Service + IPv6 Advertiseで不一致エラー | E-06 (L122-123: IsIPv4CIDR!=IsIPv4→"must match public address family") | ○ |
| C-66 | UT-KAS-066: IPv6 Service + IPv4 Advertiseで不一致エラー | E-06 (L122-123: IsIPv4CIDR!=IsIPv4→"must match public address family") | ○ |
| C-67 | UT-KAS-067: none ReconcilerTypeでスキップ | E-06 (L117: reconcilers.NoneEndpointReconcilerTypeとの比較) | ○ |
| C-68 | UT-KAS-068: Validate正常系 | E-06 (L131-144: Validate関数) | ○ |
| C-69 | UT-KAS-069: MasterCount==0でエラー | E-06 (L139-141: MasterCount<=0→"should be a positive number") | ○ |
| C-70 | UT-KAS-070: MasterCount==-1でエラー | E-06 (L139: <=0の判定) | ○ |
| C-71 | UT-KAS-071: MasterCount==1で正常 | E-06 (L139: <=0の判定、1は>0) | ○ |
| C-72 | UT-KAS-072: 複数バリデーションエラーの集約 | E-06 (L132-141: errs = append(errs, ...)の連鎖) | ○ |
| C-73 | UT-KAS-073: Config.Completeの正常動作 | E-03 (L61-71: Complete関数) | ○ |
| C-74 | UT-KAS-074: Config値の伝播確認 | E-03 (L62-70: 各フィールドの代入) | ○ |
| C-75 | UT-KAS-075: NewConfigが正しくConfigを生成する | E-03 (L74-109: NewConfig関数) | ○ |
| C-76 | UT-KAS-076: NewConfigでBuildGenericConfig失敗時のエラー | E-03 (L85-87: err→return nil, err) | ○ |
| C-77 | UT-KAS-077: NewAPIServerCommandがコマンドを返す | E-07 (L70-145: NewAPIServerCommand関数、Use: "kube-apiserver") | ○ |
| C-78 | UT-KAS-078: Long descriptionが空でない | E-07 (L77-80: Long文字列) | ○ |
| C-79 | UT-KAS-079: SilenceUsageがtrue | E-07 (L83: SilenceUsage: true) | ○ |
| C-80 | UT-KAS-080: 引数バリデータが引数を拒否 | E-07 (L119-126: Args関数でlen(arg)>0でエラー) | ○ |
| C-81 | UT-KAS-081: 空引数リストを許可 | E-07 (L119-126: argsが空の場合forループ実行なし→nil返却) | ○ |
| C-82 | UT-KAS-082: 空文字列引数を許可 | E-07 (L120: len(arg)>0、空文字列はlen==0→条件不成立→nil) | ○ |
| C-83 | UT-KAS-083: フラグがコマンドに追加されている | E-07 (L137-139: fs.AddFlagSet(f)ループ) | ○ |
| C-84 | UT-KAS-084: SetServiceResolverForTestsがリゾルバを設定 | E-07 (L271-281: testServiceResolver = resolver) | ○ |
| C-85 | UT-KAS-085: クリーンアップでnilに戻る | E-07 (L278-280: return func() { testServiceResolver = nil }) | ○ |
| C-86 | UT-KAS-086: 二重設定でpanic | E-07 (L272-274: testServiceResolver!=nil→panic) | ○ |
| C-87 | UT-KAS-087: ClusterIPServiceResolverが返却される | E-07 (L300-302: NewClusterIPServiceResolver呼び出し) | △ |
| C-88 | UT-KAS-088: EndpointServiceResolverが返却される | E-07 (L295-298: NewEndpointServiceResolver呼び出し) | △ |
| C-89 | UT-KAS-089: testServiceResolver設定時にそれが返却される | E-07 (L284-286: testServiceResolver!=nil→早期リターン) | ○ |
| C-90 | UT-KAS-090: LoopbackServiceResolverでラップされる | E-07 (L306-308: NewLoopbackServiceResolver呼び出し) | ○ |
| C-91 | UT-KAS-091: Runの正常系 | E-07 (L148-173: Run関数) | △ |
| C-92 | UT-KAS-092: RunでNewConfig失敗時のエラー | E-07 (L154-157: err→return err) | ○ |
| C-93 | UT-KAS-093: CreateServerChainの正常系 | E-07 (L176-197: CreateServerChain関数) | △ |
| C-94 | UT-KAS-094: CreateServerChainでApiExtensions.New失敗時エラー | E-07 (L178-181: err→return nil, err) | ○ |
| C-95 | UT-KAS-095: CreateServerChainでKubeAPIs.New失敗時エラー | E-07 (L184-187: err→return nil, err) | ○ |
| C-96 | UT-KAS-096: CreateKubeAPIServerConfigの正常系 | E-07 (L200-265: CreateKubeAPIServerConfig関数) | ○ |
| C-97 | UT-KAS-097: EgressSelector設定時のKubeletClientConfig.Lookup | E-07 (L249-251: config.Extra.KubeletClientConfig.Lookup = ...Lookup) | ○ |
| C-98 | UT-KAS-098: EgressSelector設定時のProxyTransport更新 | E-07 (L254-261: Clone→DialContext設定) | ○ |
| C-99 | UT-KAS-099: APIServerServicePort==443 | E-07 (L239: APIServerServicePort: 443) | ○ |
| C-100 | UT-KAS-100: NewDefaultTestServerOptionsのデフォルト値 | E-08 (L144-148: EnableCertAuth: true) | ○ |
| C-101 | UT-KAS-101: StartTestServerの正常起動 | E-08 (L156-535: StartTestServer関数) | △ |
| C-102 | UT-KAS-102: nilオプションでデフォルト適用 | E-08 (L163-165: instanceOptions==nil→NewDefaultTestServerOptions) | ○ |
| C-103 | UT-KAS-103: TearDownFnのクリーンアップ | E-08 (L173-187, L527-530: tearDown→os.RemoveAll, etcdClient.Close) | ○ |
| C-104 | UT-KAS-104: StartTestServerOrDieの正常起動 | E-08 (L577-585: StartTestServer呼び出し) | ○ |
| C-105 | UT-KAS-105: createLocalhostListenerOnFreePortの動作 | E-08 (L587-601: net.Listen("tcp", "127.0.0.1:0")) | ○ |
| C-106 | UT-KAS-106: ポート番号の整合性 | E-08 (L594-595: ln.Addr().(*net.TCPAddr).Port) | ○ |
| C-107 | UT-KAS-107: GetEtcdClientsの非TLS動作 | E-08 (L538-574: TLS条件分岐→clientv3.New) | △ |
| C-108 | UT-KAS-108: GetEtcdClientsのTLS動作 | E-08 (L543-557: TLS設定ブランチ) | ○ |
| C-109 | UT-KAS-109: GetEtcdClientsの不正TLSエラー | E-08 (L554-556: tlsInfo.ClientConfig()エラー→return nil,nil,err) | ○ |
| C-110 | UT-KAS-110: pkgPathの絶対パス返却 | E-08 (L610-634: runtime.Caller→filepath.Dir) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-87, C-88: buildServiceResolverの返却値の具体的な型はコード上で関数呼び出しから推測できるが、テスト時にインターフェース実装型の判定方法（型アサーション等）をどのように行うかが実装依存である
  - 候補：aggregatorapiserver パッケージの型定義確認 / リフレクションベースの型チェック / インターフェースメソッドの動作確認
- C-91, C-93: Run/CreateServerChainの正常系テストは多数の外部依存（etcd, 認証, ネットワーク等）を持ち、純粋な単体テストとしてはモック化が複雑
  - 候補：統合テストとして分類 / 各コンポーネントのモック化 / テストサーバー基盤の活用
- C-101: StartTestServerは内部的にetcdサーバーや各種証明書生成を行うため、単体テストとしての独立性が低い
  - 候補：テスト基盤として分類 / etcdのテスト用サーバー利用
- C-107: GetEtcdClientsのテストは実際のetcdサーバーとの接続が必要であり、純粋な単体テストとしてはモック化が必要
  - 候補：etcd のテスト用サーバー利用 / clientv3.New のモック化

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - merge関数、apiVersionPriorities、NewServerRunOptions、Flags()、NewDefaultTestServerOptions、createLocalhostListenerOnFreePort、pkgPath（テストケース1-8, 9-25, 100, 105-106, 110）
- 1: 中リスク - getServiceIPAndRanges、validateClusterIPFlags、validateMaxCIDRRange、validateServiceNodePort、validatePublicIPServiceClusterIPRangeIPFamilies（テストケース34-72）はネットワーク関連処理のため中程度の注意が必要
- 1: 中リスク - Complete(), Validate(), Config.Complete(), NewConfig()（テストケース26-33, 68-76）は複合的な処理であり、依存する内部関数の挙動を正確に把握する必要がある
- 1: 中リスク - buildServiceResolver、SetServiceResolverForTests（テストケース84-90）はテスト時に外部依存（informer）のモック化が必要
- 1: 中リスク - NewAPIServerCommand（テストケース77-83）はコマンド構造の確認であり比較的安定しているが、RunE等のクロージャのテストには注意が必要
- 2: 高リスク - Run, CreateServerChain, CreateKubeAPIServerConfig（テストケース91-99）は多数の外部依存を持ち、単体テストとしての実現にはモック化の工夫が必要
- 2: 高リスク - GetEtcdClients, StartTestServer, StartTestServerOrDie（テストケース101-104, 107-109）はetcdサーバーとの実接続が必要であり、テスト環境構築に注意が必要

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] validateClusterIPFlags のテストケース（41-46）がfeature gateの条件分岐（MultiCIDRServiceAllocator, DisableAllocatorDualWrite）を十分にカバーしているか確認
- [ ] GetEtcdClients のテストケース（107-109）を単体テストとして実行可能か、テスト環境の前提条件を確認
- [ ] buildServiceResolver のテストケース（87-90）で必要なモック/スタブの範囲が適切か確認
- [ ] Complete() のテストケース（26-33）で、内部のOptions.Complete()呼び出しのモック化方針を確認
- [ ] validatePublicIPServiceClusterIPRangeIPFamilies のテストケース（63-67）でServiceIPRange関数の戻り値への依存を確認
- [ ] Run/CreateServerChain のテストケース（91-95）が単体テストとして適切か、統合テストへの分類変更を検討
- [ ] 既存テストファイル（completion_test.go, options_test.go, validation_test.go）との重複・整合性を確認
- [ ] validateServiceNodePort のテストケース（53-62）でポートレンジの境界値テストが十分にカバーされているか確認
