---
generated_at: 2026-02-02 10:00:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 10
  claims_without_evidence: 2
confidence_derived: 0.83
---

# 根拠レポート：51-FailedPrepareDynamicResources

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.83**
  - 根拠あり：10 / 12、根拠なし：2
- 優先レビュー（高）
  1. **DRAドライバー未応答エラーケース**：推測に基づく記述
  2. **kubelet同期間隔のデフォルト値**：コードからの直接確認が困難

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `pkg/kubelet/events/event.go` 84行目 - FailedPrepareDynamicResources定数定義
- E-02: `pkg/kubelet/kuberuntime/kuberuntime_manager.go` 1530-1541行目 - イベント発行処理
- E-03: `pkg/kubelet/kuberuntime/kuberuntime_manager.go` 1537行目 - Eventf呼び出し（Warning, FailedPrepareDynamicResources）
- E-04: `pkg/kubelet/kuberuntime/kuberuntime_manager.go` 1532行目 - ref.GetReference呼び出し
- E-05: `docs/code-to-docs/通知一覧/通知一覧.csv` 52行目 - 通知定義（EventType: Warning / 発行元: kubelet runtime manager）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | イベント名がFailedPrepareDynamicResourcesである | E-01 | ○ |
| C-02 | EventTypeがWarningである | E-03, E-05 | ○ |
| C-03 | 発行元がkubelet runtime managerである | E-02, E-05 | ○ |
| C-04 | フィーチャーゲートDynamicResourceAllocationが有効な場合のみ発行 | E-02 | ○ |
| C-05 | PrepareDynamicResourcesの失敗時に発行される | E-02 | ○ |
| C-06 | メッセージ形式が「Failed to prepare dynamic resources: %v」 | E-03 | ○ |
| C-07 | Pod参照取得失敗時はイベント発行がスキップされる | E-04 | ○ |
| C-08 | SyncPod処理フロー内で同期的に発行される | E-02 | ○ |
| C-09 | Pod起動がブロックされる | E-02 | ○ |
| C-10 | kubeletのSyncPodループにより再試行される | E-02 | ○ |
| C-11 | DRAドライバー未応答がエラー原因の一つ | **根拠なし** | △ |
| C-12 | kubelet同期間隔のデフォルトが10秒 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- C-11: DRAドライバー関連のエラーケースは一般的な知識に基づく推測。具体的なエラーパターンはDRAドライバーの実装に依存する。
  - 候補：DRAドライバーソースコード / DRA仕様書 / kubelet DRA integration テスト
- C-12: kubeletの同期間隔はkubelet設定に依存しており、コード上で直接確認が困難。
  - 候補：kubelet設定ドキュメント / kubelet起動パラメータ定義

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: イベント定数定義と発行ロジック（コードで明確に確認済み）
- 1: エラーケース一覧（推測を含む）
- 0: 処理フロー図（コードフローと一致）

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] DRAフィーチャーゲートの正式な機能名・バージョンを最新ドキュメントで確認
- [ ] PrepareDynamicResourcesの具体的なエラーパターンをDRAドライバー実装から確認
- [ ] kubelet同期間隔のデフォルト値を公式ドキュメントで検証
