---
generated_at: 2026-02-22 10:15:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：74-TTYモードリセット

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：12 / 12、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 全ての主張に根拠があるため、優先レビュー項目はなし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L841 - uv_tty_reset_mode()宣言
- E-02: `src/unix/tty.c` L486-503 - Unix版uv_tty_reset_mode()実装
- E-03: `src/unix/tty.c` L65-67 - グローバル変数定義
- E-04: `src/unix/tty.c` L345-373 - uv__tty_close()実装
- E-05: `src/unix/tty.c` L482-485 - async-signal-safeコメント
- E-06: `src/win/tty.c` L2323以降 - Windows版実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_tty_reset_mode()は引数なしのグローバル関数 | E-01 (L841) | ○ |
| C-02 | async-signal-safeに設計されている | E-05 (L482-485コメント) | ○ |
| C-03 | atomic_exchangeでspinlock取得 | E-02 (L492) | ○ |
| C-04 | ロック済みならUV_EBUSYを返す | E-02 (L493) | ○ |
| C-05 | orig_termios_fd != -1でtcsetattrを呼ぶ | E-02 (L496-497) | ○ |
| C-06 | TCSANOWモードで即座に適用 | E-02 (L497) | ○ |
| C-07 | errnoを保存・復元する | E-02 (L490, L500) | ○ |
| C-08 | atomic_storeでspinlock解放 | E-02 (L499) | ○ |
| C-09 | uv__tty_close()でもorig_termiosを復元 | E-04 (L358-366) | ○ |
| C-10 | Windows版はコンソール入力モードリセット | E-06 | ○ |
| C-11 | 画面No.20(TTY)に主機能として関連 | 画面機能マッピング.csv | ○ |
| C-12 | orig_termios_fd == -1なら何もしない | E-02 (L496) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 根拠なしの項目は存在しない

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張がソースコードにより裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] async-signal-safe性の制限事項が正確に記述されているか
- [ ] spinlockのCASパターンが正しく説明されているか
- [ ] TCSANOWとTCSADRAINの使い分けが適切に記述されているか
