---
generated_at: 2026-02-22 12:35:00
metrics:
  claims_total: 10
  claims_with_evidence: 10
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：118-FSポーリング初期化

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：10 / 10、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L1709 - uv_fs_poll_init()のAPI宣言
- E-02: `include/uv.h` L1700-1707 - uv_fs_poll_s構造体定義
- E-03: `src/fs-poll.c` L59-63 - uv_fs_poll_init()の実装
- E-04: `src/fs-poll.c` L37-49 - struct poll_ctxの定義
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` L111 - 画面23との関連

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_fs_poll_initはFSポーリングハンドルを初期化する | E-01, E-03 | ○ |
| C-02 | uv__handle_initでUV_FS_POLLタイプを設定 | E-03 (L60) | ○ |
| C-03 | poll_ctxをNULLに初期化 | E-03 (L61) | ○ |
| C-04 | 常に0を返す | E-03 (L62) | ○ |
| C-05 | uv_fs_poll_sはUV_HANDLE_FIELDSとpoll_ctxで構成 | E-02 | ○ |
| C-06 | poll_ctxはtimer_handle, fs_req, statbuf等を含む | E-04 | ○ |
| C-07 | poll_ctxは可変長構造体（path[1]） | E-04 (L48) | ○ |
| C-08 | previousフィールドでリンクリスト管理 | E-04 (L47) | ○ |
| C-09 | 画面23「ファイルシステムポーリング」と関連 | E-05 | ○ |
| C-10 | init関数は監視を開始しない | E-03（start呼び出しなし） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク。非常にシンプルな初期化処理。

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] poll_ctxの可変長構造体の確保サイズが正しいか（start関数側で確認）
