---
generated_at: 2026-02-22 12:00:00
metrics:
  claims_total: 45
  claims_with_evidence: 42
  claims_without_evidence: 3
confidence_derived: 0.93
---

# 根拠レポート：データベース設計書

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.93**
  - 根拠あり：42 / 45、根拠なし：3
- 優先レビュー（高）
  1. **Windows環境固有のプライベートフィールド詳細**：本設計書はUnix環境を中心に記述しており、Windows固有のフィールド（UV_xxx_PRIVATE_FIELDSマクロ内容）の詳細は省略されている
  2. **プラットフォーム固有拡張フィールド**：UV_PLATFORM_LOOP_FIELDS等のプラットフォーム依存マクロの展開内容（Linux io_uring、macOS kqueue等）は詳細化されていない
  3. **インメモリデータモデルとしてのデータベース設計書の妥当性**：libuvはデータベースを使用しないプロジェクトであるため、データ構造をテーブルとして記述するアプローチ自体の妥当性について要確認

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。抽出フェーズで付けたIDをそのまま出す。

- E-01: `include/uv.h` - libuvのメイン公開ヘッダ。全ハンドル型・リクエスト型の構造体定義とAPI宣言
- E-02: `include/uv/unix.h` - Unix環境固有のプライベートフィールドマクロ定義
- E-03: `src/uv-common.h` - クロスプラットフォーム共通の内部定義。ハンドルフラグ、マクロ、内部構造体
- E-04: `src/heap-inl.h` - バイナリ最小ヒープの実装（タイマー管理用）
- E-05: `src/queue.h` - 双方向リンクリスト（キュー）の実装
- E-06: `include/uv/tree.h` - 赤黒木の実装（シグナル管理用）
- E-07: `docs/src/design.rst` - libuvの設計ドキュメント

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | libuvはC言語で実装された非同期I/Oライブラリである | E-01, E-07 | ○ |
| C-02 | libuvは外部永続化ストレージを使用しない | E-01, E-03 | ○ |
| C-03 | uv_loop_sはイベントループの中核データ構造である | E-01 (L.1941-1956) | ○ |
| C-04 | uv_loop_sにdata, active_handles, handle_queue, stop_flagフィールドが存在する | E-01 (L.1941-1956) | ○ |
| C-05 | uv_loop_sのUnix固有フィールド（backend_fd, watchers, timer_heap等） | E-02 (L.217-248) | ○ |
| C-06 | uv_handle_sは全ハンドルの抽象基底構造体である | E-01 (L.463-481) | ○ |
| C-07 | uv_handle_sにdata, loop, type, close_cb, handle_queue, u.fdフィールドが存在する | E-01 (L.463-481) | ○ |
| C-08 | uv_handle_sのUnix固有フィールド（next_closing, flags） | E-02 (L.281-283) | ○ |
| C-09 | uv_stream_sはuv_handle_sを継承し、TCP/Pipe/TTYの基底となる | E-01 (L.529-538) | ○ |
| C-10 | uv_stream_sにwrite_queue_size, alloc_cb, read_cbフィールドが存在する | E-01 (L.520-526) | ○ |
| C-11 | uv_stream_sのUnix固有フィールド（connect_req, shutdown_req, io_watcher等） | E-02 (L.285-295) | ○ |
| C-12 | uv_tcp_sはuv_stream_sを継承し、Unix環境ではTCP固有プライベートフィールドは空 | E-01 (L.592-596), E-02 (L.297) | ○ |
| C-13 | uv_udp_sはuv_handle_sを継承し、send_queue_size, send_queue_countフィールドを持つ | E-01 (L.721-734) | ○ |
| C-14 | uv_udp_sのUnix固有フィールド（alloc_cb, recv_cb, io_watcher等） | E-02 (L.299-304) | ○ |
| C-15 | uv_pipe_sはuv_stream_sを継承し、ipc, pipe_fnameフィールドを持つ | E-01 (L.868-873), E-02 (L.306-307) | ○ |
| C-16 | uv_tty_sはuv_stream_sを継承し、orig_termios, modeフィールドを持つ | E-01 (L.806-810), E-02 (L.379-381) | ○ |
| C-17 | uv_poll_sはuv_handle_sを継承し、poll_cb, io_watcherフィールドを持つ | E-01 (L.904-908), E-02 (L.309-310) | ○ |
| C-18 | uv_timer_sはuv_handle_sを継承し、timer_cb, node.heap, timeout, repeat, start_idフィールドを持つ | E-01 (L.971-974), E-02 (L.329-337) | ○ |
| C-19 | uv_prepare_s, uv_check_s, uv_idle_sの構造と各フィールド | E-01 (L.925-952), E-02 (L.312-322) | ○ |
| C-20 | uv_async_sはasync_cb, queue, pendingフィールドを持つ | E-01 (L.955-958), E-02 (L.324-327) | ○ |
| C-21 | uv_process_sはexit_cb, pidフィールドを持ち、Unix固有でqueue, statusを持つ | E-01 (L.1169-1174), E-02 (L.357-359) | ○ |
| C-22 | uv_fs_event_sはpath, cbフィールドを持つ | E-01 (L.1692-1697), E-02 (L.395-397) | ○ |
| C-23 | uv_fs_poll_sはpoll_ctxフィールドを持つ | E-01 (L.1703-1707) | ○ |
| C-24 | uv_signal_sはsignal_cb, signum, tree_entry（赤黒木）, caught_signals, dispatched_signalsフィールドを持つ | E-01 (L.1720-1725), E-02 (L.383-393) | ○ |
| C-25 | uv_req_sは全リクエストの基底でdata, type, reservedフィールドを持つ | E-01 (L.432-444) | ○ |
| C-26 | uv_write_sはcb, send_handle, handleフィールドを持つ | E-01 (L.570-576) | ○ |
| C-27 | uv_write_sのUnix固有フィールド（queue, write_index, bufs, nbufs, error, bufsml） | E-02 (L.256-262) | ○ |
| C-28 | uv_connect_sはcb, handleフィールドを持つ | E-01 (L.644-649) | ○ |
| C-29 | uv_shutdown_sはhandle, cbフィールドを持つ | E-01 (L.455-460) | ○ |
| C-30 | uv_udp_send_sはhandle, cbフィールドを持ち、Unix固有でqueue等を持つ | E-01 (L.737-742), E-02 (L.269-279) | ○ |
| C-31 | uv_fs_sはfs_type, loop, cb, result, ptr, path, statbufフィールドを持つ | E-01 (L.1450-1460) | ○ |
| C-32 | uv_fs_sのUnix固有フィールド（new_path, file, flags, mode, nbufs, bufs, off, uid, gid, atime, mtime, work_req, bufsml） | E-02 (L.361-374) | ○ |
| C-33 | uv_work_sはloop, work_cb, after_work_cbフィールドを持つ | E-01 (L.1187-1193) | ○ |
| C-34 | uv_getaddrinfo_sはloop, work_req, cb, hints, hostname, service, addrinfo, retcodeフィールドを持つ | E-01 (L.993-999), E-02 (L.339-346) | ○ |
| C-35 | uv_getnameinfo_sはloop, work_req, getnameinfo_cb, storage, flags, host, service, retcodeフィールドを持つ | E-01 (L.1016-1022), E-02 (L.348-355) | ○ |
| C-36 | uv_random_sはloop, status, buf, buflen, cb, work_reqフィールドを持つ | E-01 (L.1791-1801) | ○ |
| C-37 | heapはmin, neltsフィールドを持つバイナリ最小ヒープである | E-04 (L.40-43) | ○ |
| C-38 | heap_nodeはleft, right, parentフィールドを持つ | E-04 (L.27-31) | ○ |
| C-39 | uv__queueはnext, prevフィールドを持つ双方向リンクリストである | E-01 (L.62-65), E-05 | ○ |
| C-40 | uv__io_sはbits, pending_queue, watcher_queue, pevents, events, fdフィールドを持つ | E-02 (L.90-98) | ○ |
| C-41 | uv_stat_tのフィールド構成（st_dev, st_mode, st_nlink等16フィールド） | E-01 (L.384-401) | ○ |
| C-42 | uv__loop_internal_fields_sはflags, loop_metrics, current_timeoutフィールドを持つ | E-03 (L.430-439) | ○ |
| C-43 | Windows環境ではプライベートフィールドが異なる実装を持つ | **根拠不足** | △ |
| C-44 | UV_PLATFORM_LOOP_FIELDSの展開内容がプラットフォームにより異なる | **根拠不足** | △ |
| C-45 | インメモリデータ構造をデータベース設計書の「テーブル」として記述するアプローチの妥当性 | **根拠なし** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- Windows環境固有フィールドの詳細（`include/uv/win.h`内のUV_xxx_PRIVATE_FIELDSマクロの展開内容）
  - 候補：`include/uv/win.h` / `src/win/internal.h` / `src/win/handle-inl.h`
- プラットフォーム固有ループフィールドの詳細（Linux io_uring、macOS kqueue/CFRunLoop）
  - 候補：`include/uv/linux.h` / `include/uv/darwin.h` / `include/uv/bsd.h`
- libuvのデータベース設計書としての位置づけに関する公式見解
  - 候補：プロジェクトの要件定義書 / アーキテクチャ設計書（存在しない可能性あり）

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - ハンドルおよびリクエストの基底構造体のフィールド定義はヘッダファイルから直接確認可能
- 0: 低リスク - キュー、ヒープ等のデータ構造の定義はソースコードから直接確認可能
- 1: 中リスク - Unix固有のプライベートフィールドはマクロ展開によりヘッダに分散しているため、一部の解釈に誤りがある可能性がある
- 1: 中リスク - Windows固有フィールドが未記載のため、クロスプラットフォーム対応を要する場合は情報不足
- 2: 高リスク - libuvはデータベースを使用しないプロジェクトであるため、「データベース設計書」というフレームワークでの記述が本質的に適切でない可能性がある。本設計書の内容は「インメモリデータモデル設計書」として読むべきである

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] libuvがデータベースを使用しないことを前提に、本設計書を「インメモリデータモデル設計書」として理解しているか
- [ ] 各構造体のフィールド定義がソースコード（`include/uv.h`, `include/uv/unix.h`）と一致しているか
- [ ] 継承関係（UV_HANDLE_FIELDS, UV_STREAM_FIELDSマクロによる）が正確に反映されているか
- [ ] Windows環境固有のフィールドが必要な場合、別途`include/uv/win.h`を参照して補完しているか
- [ ] ER図のmermaid構文が正しくレンダリングされるか確認しているか
- [ ] プラットフォーム固有のフィールド（UV_PLATFORM_LOOP_FIELDS等）が必要な場合、対応するプラットフォームヘッダを参照して補完しているか
