---
generated_at: 2026-02-22 10:05:00
metrics:
  claims_total: 20
  claims_with_evidence: 19
  claims_without_evidence: 1
confidence_derived: 0.95
---

# 根拠レポート：182-ライブラリシャットダウン

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**0.95**
  - 根拠あり：19 / 20、根拠なし：1
- 優先レビュー（高）
  1. **C-20**: uv__signal_cleanup()の具体的な処理内容 - シグナルクリーンアップの内部実装を完全には読み込んでいない

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 283行目 - uv_library_shutdown()宣言
- E-02: `src/uv-common.c` 971-988行目 - uv_library_shutdown()実装
- E-03: `src/uv-common.h` 69-75行目 - uv__exchange_int_relaxedマクロ定義
- E-04: `src/uv-common.h` 239-241行目 - クリーンアップ関数プロトタイプ宣言
- E-05: `src/unix/proctitle.c` 154-157行目 - uv__process_title_cleanup()実装
- E-06: `src/threadpool.c` 168-191行目 - uv__threadpool_cleanup()実装
- E-07: `src/threadpool.c` 143-161行目 - post()関数（exit_message投入）
- E-08: `src/threadpool.c` 57-140行目 - worker()関数（exit_message受信処理）
- E-09: 機能一覧.csv No.182行 - 機能定義
- E-10: 画面機能マッピング.csv 193行目 - 画面関連定義

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_library_shutdown()はパラメータなし・戻り値voidの関数 | E-01, E-02 | ○ |
| C-02 | static int was_shutdownによる多重呼び出し防止 | E-02 | ○ |
| C-03 | uv__exchange_int_relaxedによるアトミック交換 | E-02, E-03 | ○ |
| C-04 | MSVCではInterlockedExchangeNoFenceを使用 | E-03 | ○ |
| C-05 | GCC/ClangではC11のatomic_exchange_explicitを使用 | E-03 | ○ |
| C-06 | memory_order_relaxedを使用 | E-03 | ○ |
| C-07 | uv__process_title_cleanup()が呼ばれる | E-02, E-05 | ○ |
| C-08 | uv__process_title_cleanup()はargs_memをfreeする | E-05 | ○ |
| C-09 | uv__signal_cleanup()が呼ばれる | E-02 | ○ |
| C-10 | 非z/OS環境ではuv__threadpool_cleanup()が呼ばれる | E-02 | ○ |
| C-11 | z/OS環境ではuv__os390_cleanup()が呼ばれる | E-02 | ○ |
| C-12 | GCC/Clang環境でdestructor属性が付与される | E-02 | ○ |
| C-13 | Windows環境ではdestructor属性は付与されない | E-02 | ○ |
| C-14 | uv__threadpool_cleanup()はexit_messageをpost | E-06, E-07 | ○ |
| C-15 | 全ワーカースレッドのjoinを待機する | E-06 | ○ |
| C-16 | nthreads==0なら即座にreturn | E-06 | ○ |
| C-17 | threads != default_threadsの場合にuv__freeでメモリ解放 | E-06 | ○ |
| C-18 | ミューテックスとコンディション変数を破棄する | E-06 | ○ |
| C-19 | 画面No29「その他ユーティリティ」に関連する | E-10 | ○ |
| C-20 | uv__signal_cleanup()はシグナル関連リソースを解放する | **根拠不足** | △ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- uv__signal_cleanup()の内部実装の詳細を完全には確認していない（src/unix/signal.cの該当部分を部分的にのみ読み込み）
  - 候補：`src/unix/signal.c` / `src/win/signal.c`

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - C-20以外はすべてソースコードで確認済み。C-20も関数の呼び出し自体は確認済みで、内部実装の詳細のみ未確認

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_library_shutdown()の多重呼び出し防止ロジックを確認
- [ ] destructor属性の条件分岐（Windows/非Windows）を確認
- [ ] uv__signal_cleanup()の内部実装がシグナルリソースの解放を行っているか確認
- [ ] z/OS環境でのuv__os390_cleanup()の動作を確認（該当環境の場合）
