---
generated_at: 2026-02-22 10:30:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：7-ストリームデータ到着通知

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - 特になし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 323-328行目 - uv_alloc_cb/uv_read_cb型定義
- E-02: `include/uv.h` 523-524行目 - UV_STREAM_FIELDSのalloc_cb/read_cb
- E-03: `include/uv.h` 546-547行目 - uv_read_start() API宣言
- E-04: `src/unix/stream.c` 81-116行目 - uv__stream_init()
- E-05: `src/unix/stream.c` 1024-1158行目 - uv__read()
- E-06: `src/unix/stream.c` 1190-1199行目 - uv__stream_io()
- E-07: `src/unix/stream.c` 931-938行目 - uv__stream_eof()
- E-08: `docs/code-to-docs/通知一覧/通知一覧.csv` - 通知一覧

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_read_cbは3引数（stream, nread, buf） | E-01 | ○ |
| C-02 | alloc_cbでバッファ確保後にread | E-05 (1048-1049行目) | ○ |
| C-03 | 最大32回のreadループ制限 | E-05 (1036行目) | ○ |
| C-04 | suggested_size = 64KB固定 | E-05 (1049行目) | ○ |
| C-05 | alloc_cbがNULLバッファでUV_ENOBUFS | E-05 (1050-1052行目) | ○ |
| C-06 | EAGAIN時nread=0でコールバック | E-05 (1083-1089行目) | ○ |
| C-07 | EOFでuv__stream_eof()→UV_EOF通知 | E-07 (937行目) | ○ |
| C-08 | エラー時UV__ERR(errno)でコールバック | E-05 (1098行目) | ○ |
| C-09 | IPC時はrecvmsg()使用 | E-05 (1064-1078行目) | ○ |
| C-10 | SCM_RIGHTSでfd受信サポート | E-05のuv__stream_recv_cmsg()参照 | ○ |
| C-11 | uv__stream_io()からuv__read()呼び出し | E-06 | ○ |
| C-12 | UV_HANDLE_READINGフラグで監視状態管理 | E-05 (1044行目) | ○ |
| C-13 | EOF時にUV_HANDLE_READ_EOFフラグ設定 | E-07 (932行目) | ○ |
| C-14 | macOSのselect()スレッドワークアラウンド | E-04 (111-113行目) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 全ての主張にソースコードの根拠がある

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv_read_start()の完全な実装を確認（stream.c内の対応箇所）
- [ ] IPCモードでのfd受信のセキュリティ影響を確認
- [ ] バッファ管理のメモリリーク可能性をレビュー
