---
generated_at: 2026-02-22 12:30:00
metrics:
  claims_total: 15
  claims_with_evidence: 15
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：107-ファイルタイムスタンプ変更

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：15 / 15、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` 1601-1602行目 -- UV_FS_UTIME_NOW/UTIME_OMITマクロ定義
- E-02: `include/uv.h` 1603-1620行目 -- utime/futime/lutime API宣言
- E-03: `src/unix/fs.c` 2193-2204行目 -- uv_fs_utime()公開関数
- E-04: `src/unix/fs.c` 1911-1922行目 -- uv_fs_futime()公開関数
- E-05: `src/unix/fs.c` 1924-1935行目 -- uv_fs_lutime()公開関数
- E-06: `src/unix/fs.c` 216-232行目 -- uv__fs_to_timespec()変換関数
- E-07: `src/unix/fs.c` 1141-1173行目 -- uv__fs_utime()内部実装
- E-08: `src/unix/fs.c` 236-263行目 -- uv__fs_futime()内部実装
- E-09: `src/unix/fs.c` 1176-1195行目 -- uv__fs_lutime()内部実装

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | utimeでパス指定のタイムスタンプ変更 | E-02, E-03, E-07 | ○ |
| C-02 | futimeでFD指定のタイムスタンプ変更 | E-02, E-04, E-08 | ○ |
| C-03 | lutimeでシンボリックリンク非追跡のタイムスタンプ変更 | E-02, E-05, E-09 | ○ |
| C-04 | UV_FS_UTIME_NOWはINFINITYとして定義 | E-01 | ○ |
| C-05 | UV_FS_UTIME_OMITはNANとして定義 | E-01 | ○ |
| C-06 | INFINITYがUTIME_NOWに変換される | E-06 | ○ |
| C-07 | NANがUTIME_OMITに変換される | E-06 | ○ |
| C-08 | ナノ秒精度の変換ロジック | E-06 | ○ |
| C-09 | 負ナノ秒の補正ロジック | E-06 | ○ |
| C-10 | utimensatにAT_SYMLINK_NOFOLLOWを使用（lutime） | E-09 | ○ |
| C-11 | AIXフォールバックでutime()を使用 | E-07 | ○ |
| C-12 | MVS環境で__fchattr/__lchattrを使用 | E-07, E-08 | ○ |
| C-13 | 非対応環境でENOSYSを返す | E-07, E-09 | ○ |
| C-14 | req->atime/req->mtimeにdouble値を設定 | E-03, E-04, E-05 | ○ |
| C-15 | futimensを使用（futime） | E-08 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 特になし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 全主張についてソースコードで直接確認済み -- 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] INFINITY/NAN検出関数（uv__isinf/uv__isnan）の正確性を確認
- [ ] doubleからtimespecへの変換で精度損失がないか確認
- [ ] プラットフォーム別のフォールバック動作を確認
