---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：97-ファイル読み書き

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L1480-1497（API宣言）
- E-02: `src/unix/fs.c` L2018-2051（uv_fs_read実装）
- E-03: `src/unix/fs.c` L2207-2238（uv_fs_write実装）
- E-04: `src/unix/fs.c` L505-535（uv__fs_read内部実装）
- E-05: `src/unix/fs.c` L1198-1224（uv__fs_write内部実装）
- E-06: `src/unix/fs.c` L1681-1738（uv__fs_work）
- E-07: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` L115, L207

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | bufs==NULL or nbufs==0でUV_EINVALを返す | E-02 L2026-2027, E-03 L2216-2217 | ○ |
| C-02 | 非同期時にバッファ配列をコピーする | E-02 L2037-2044 | ○ |
| C-03 | bufsmlスタックバッファで少数バッファ時のmalloc回避 | E-02 L2037-2039 | ○ |
| C-04 | off < 0でread()/readv()を使用（現在位置） | E-04 L523-527 | ○ |
| C-05 | off >= 0でpread()/preadv()を使用（位置指定） | E-04 L528-532 | ○ |
| C-06 | nbufs==1で単一バッファAPI、nbufs>1でベクトルI/O | E-04 L524-527 | ○ |
| C-07 | write側もoff < 0で write()/writev()、off >= 0でpwrite()/pwritev() | E-05 L1211-1221 | ○ |
| C-08 | io_uring高速パスの試行（read） | E-02 L2046 | ○ |
| C-09 | io_uring高速パスの試行（write） | E-03 L2233-2234 | ○ |
| C-10 | READ操作はEINTRリトライ対象外 | E-06 L1687-1688 | ○ |
| C-11 | uv__fs_write_allで全データ書き込みを保証 | E-06 L1734 | ○ |
| C-12 | iovmax制限がuv__getiovmax()で取得される | E-04 L518-520 | ○ |
| C-13 | req->off, req->file, req->bufs, req->nbufsを設定 | E-02 L2029-2032 | ○ |
| C-14 | 関連画面はファイルシステム操作（No.24）とファイルシステム（No.34） | E-07 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv__fs_write_all()の全書き込み保証ロジックの確認
- [ ] Windows版の読み書き実装との差異確認
