---
generated_at: 2026-02-22 10:15:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：164-環境変数一覧取得

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：12 / 12、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
- E-01: `include/uv.h` L1364-1367（uv_env_item_s構造体定義）
- E-02: `include/uv.h` L1369-1370（API宣言）
- E-03: `src/unix/core.c` L1524-1577（uv_os_environ Unix実装）
- E-04: `src/uv-common.c` L941-949（uv_os_free_environ共通実装）
- E-05: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` No.164
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` 機能No.164

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | environ外部変数を走査して環境変数を取得 | E-03 (L1531) | ○ |
| C-02 | uv__calloc()で配列メモリを確保 | E-03 (L1533) | ○ |
| C-03 | uv__strdup()で各文字列を複製 | E-03 (L1545) | ○ |
| C-04 | '='で文字列を分割してname/valueを設定 | E-03 (L1549-1559) | ○ |
| C-05 | '='がない場合はスキップ | E-03 (L1550-1552) | ○ |
| C-06 | メモリ不足時UV_ENOMEMを返す | E-03 (L1536, L1576) | ○ |
| C-07 | エラー時に確保済みメモリをクリーンアップ | E-03 (L1567-1576: failラベル) | ○ |
| C-08 | uv_os_free_environ()でnameのみfreeして配列全体を解放 | E-04 (L944-948) | ○ |
| C-09 | uv_env_item_t構造体にname, valueフィールド | E-01 (L1365-1366) | ○ |
| C-10 | uv_os_free_environ()はuv-common.cに実装 | E-04 | ○ |
| C-11 | 画面No.29関連 | E-06 | ○ |
| C-12 | 機能一覧の説明と一致 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードから直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] マルチスレッド環境でのenviron配列アクセスの安全性確認
- [ ] Windows実装（src/win/util.c）との差異確認
