---
generated_at: 2026-02-22 10:25:00
metrics:
  claims_total: 8
  claims_with_evidence: 8
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：36-読み書き可能判定

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：8 / 8、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. 全主張が確認済みのため、追加レビュー項目なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L579-580（API宣言）
- E-02: `src/unix/stream.c` L1488-1495（Unix実装）
- E-03: `src/win/stream.c` L258-265（Windows実装）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | UV_HANDLE_READABLEフラグで読み取り可能判定 | E-02 | ○ |
| C-02 | UV_HANDLE_WRITABLEフラグで書き込み可能判定 | E-02 | ○ |
| C-03 | 二重否定(!!)でブール値変換 | E-02, E-03 | ○ |
| C-04 | Unix版とWindows版で同一実装 | E-02, E-03 | ○ |
| C-05 | constポインタでストリームを変更しない | E-01 | ○ |
| C-06 | エラーを返す仕組みがない | E-01, E-02 | ○ |
| C-07 | シャットダウン後WRITABLEがクリアされる | E-02（stream.c L1181参照） | ○ |
| C-08 | システムコールを呼ばない | E-02 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 全ての主張について根拠が確認された。特になし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 極めてシンプルな実装で全主張が確認済み

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] UV_HANDLE_READABLE/UV_HANDLE_WRITABLEフラグの定義箇所を確認
