---
generated_at: 2026-02-22 10:20:00
metrics:
  claims_total: 16
  claims_with_evidence: 16
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：125-スレッド作成

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：16 / 16、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全件根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L1894, L1897-1913 - API宣言と型定義
- E-02: `src/unix/thread.c` L126-130 - uv_thread_create()実装
- E-03: `src/unix/thread.c` L138-187 - uv_thread_create_ex()実装
- E-04: `src/unix/thread.c` L72-81 - uv__min_stack_size()
- E-05: `src/unix/thread.c` L87-95 - uv__default_stack_size()
- E-06: `src/unix/thread.c` L101-123 - uv__thread_stack_size()
- E-07: `src/win/thread.c` L95-99 - Windows版uv_thread_create()
- E-08: `src/win/thread.c` L110-171 - Windows版uv_thread_create_ex()
- E-09: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面関連情報

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_thread_create()はuv_thread_create_ex()のラッパー | E-02 (L126-130) | ○ |
| C-02 | UV_THREAD_NO_FLAGSで拡張版を呼び出す | E-02 (L128) | ○ |
| C-03 | UV_THREAD_HAS_STACK_SIZEフラグでスタックサイズ指定 | E-03 (L155-156) | ○ |
| C-04 | スタックサイズがページアラインメントされる | E-03 (L162-164) | ○ |
| C-05 | 最小スタックサイズはPTHREAD_STACK_MINまたは8192 | E-04 (L72-81) | ○ |
| C-06 | Linuxデフォルトスタックサイズは2MB/4MB | E-05 (L87-95) | ○ |
| C-07 | macOS/LinuxでRLIMIT_STACKに基づく調整 | E-06 (L101-123) | ○ |
| C-08 | Unixではpthread_create()で作成 | E-03 (L181) | ○ |
| C-09 | Windowsでは_beginthreadex()で作成 | E-08 (L143-148) | ○ |
| C-10 | WindowsではSUSPENDED状態で作成後Resume | E-08 (L143-157) | ○ |
| C-11 | 関数ポインタのキャスト対策にunionを使用 | E-03 (L150-153) | ○ |
| C-12 | pthread_attr設定後にpthread_attr_destroy | E-03 (L183-184) | ○ |
| C-13 | stack_size==0でattr==NULLの場合がある | E-03 (L158-159, L170) | ○ |
| C-14 | 関連画面がスレッド画面（画面No.28） | E-09 | ○ |
| C-15 | Windows版ではthread_ctxにselfハンドルを渡す | E-08 (L134-139, L155) | ○ |
| C-16 | エラー時にUV__ERR()でlibuvエラーコードに変換 | E-03 (L186) | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードにより直接裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Unix/Windows間のスタックサイズ処理の差異が正確に記載されているか確認
- [ ] muslとglibcのスタックサイズ差異に関する説明が適切か確認
