---
generated_at: 2026-02-22 12:10:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：14-ハンドル参照カウント制御

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：12 / 12、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）
> ここに「実在するもの」だけ列挙。

- E-01: `include/uv.h` L313-315 - uv_ref()/uv_unref()/uv_has_ref()関数宣言
- E-02: `src/uv-common.c` L623-635 - 公開API実装
- E-03: `src/uv-common.h` L304-323 - uv__handle_ref/unref/has_refマクロ定義
- E-04: `src/uv-common.h` L80-85 - ハンドルフラグ定数定義（UV_HANDLE_REF=0x08）
- E-05: `src/uv-common.h` L331-339 - uv__handle_initマクロ（初期値UV_HANDLE_REF）
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面マッピング

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_ref()はUV_HANDLE_REFフラグをセットする | E-03 (L307) | ○ |
| C-02 | uv_unref()はUV_HANDLE_REFフラグを解除する | E-03 (L316) | ○ |
| C-03 | uv_has_ref()はUV_HANDLE_REFフラグの状態を返す | E-03 (L322-323) | ○ |
| C-04 | 既にref状態ならuv_ref()は何もしない（冪等性） | E-03 (L306) | ○ |
| C-05 | ACTIVEかつREFの場合のみactive_handlesを加算する | E-03 (L309) | ○ |
| C-06 | CLOSINGフラグがセットされていればactive_handlesは操作しない | E-03 (L308) | ○ |
| C-07 | ハンドルはデフォルトでref状態（UV_HANDLE_REF）で初期化される | E-05 (L335) | ○ |
| C-08 | UV_HANDLE_REFの値は0x00000008である | E-04 (L85) | ○ |
| C-09 | 画面No.7（ハンドル基底）に関連する | E-06 | ○ |
| C-10 | 画面No.2（設計概要）に関連する | E-06 | ○ |
| C-11 | uv_ref()の戻り値はvoidである | E-01 | ○ |
| C-12 | uv_has_ref()の戻り値はintである | E-01 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - マクロ定義から直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] uv__handle_ref/unrefマクロの条件分岐が設計書に正しく反映されているか確認
- [ ] active_handlesカウンタの加減算ロジックが正しいか確認
