---
generated_at: 2026-02-22 10:40:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：39-TCP初期化

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  1. 全主張が確認済みのため、追加レビュー項目なし

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L592-599（uv_tcp_s構造体とAPI宣言）
- E-02: `src/unix/tcp.c` L113-148（uv_tcp_init_ex/uv_tcp_init実装）
- E-03: `src/unix/tcp.c` L64-82（new_socket実装）
- E-04: `src/unix/tcp.c` L85-110（maybe_new_socket実装）
- E-05: `src/unix/stream.c` L81-116（uv__stream_init実装）
- E-06: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv`

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_tcp_init()はuv_tcp_init_ex(loop, tcp, AF_UNSPEC)と等価 | E-02 | ○ |
| C-02 | flagsの下位8ビットがドメイン | E-02 | ○ |
| C-03 | AF_INET/AF_INET6/AF_UNSPEC以外はUV_EINVAL | E-02 | ○ |
| C-04 | 上位ビットが非ゼロならUV_EINVAL | E-02 | ○ |
| C-05 | uv__stream_initでストリーム基底を初期化 | E-02, E-05 | ○ |
| C-06 | AF_UNSPECでない場合new_socket()でソケット作成 | E-02 | ○ |
| C-07 | new_socket()はuv__socket()とuv__stream_open()を呼ぶ | E-03 | ○ |
| C-08 | ソケット作成はSOCK_STREAMで行う | E-03 | ○ |
| C-09 | エラー時にハンドルキューから除去 | E-02 | ○ |
| C-10 | エラー時にFDをクローズ | E-02 | ○ |
| C-11 | uv__stream_initでio_watcherを初期化 | E-05 | ○ |
| C-12 | write_queue, write_completed_queueの初期化 | E-05 | ○ |
| C-13 | emfile_fdトリック用の/dev/nullオープン | E-05 | ○ |
| C-14 | write_queue_sizeは0に初期化 | E-05 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- 全ての主張について根拠が確認された。特になし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がソースコードで裏付けられている

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版uv_tcp_init_exの実装が同等であることを確認
- [ ] uv__socket()内のCLOEXEC/NONBLOCKフラグ設定を確認
