---
generated_at: 2026-02-22 10:00:00
metrics:
  claims_total: 14
  claims_with_evidence: 14
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：171-クロック時刻取得

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：14 / 14、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全ての主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `include/uv.h` L357-360（uv_clock_id 列挙体の定義）
- E-02: `include/uv.h` L368-371（uv_timespec64_t 構造体の定義）
- E-03: `include/uv.h` L1836（uv_clock_gettime() API宣言）
- E-04: `src/unix/core.c` L126-151（Unix版実装）
- E-05: `src/win/util.c` L428-443（Windows版実装）
- E-06: `include/uv.h` L362（2038年問題に関するコメント）
- E-07: `docs/code-to-docs/機能一覧/機能一覧.csv` No.171
- E-08: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` 画面No.29

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）

| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | uv_clock_gettime()はMONOTONIC/REALTIMEクロック時刻を取得する | E-03, E-04, E-05 | ○ |
| C-02 | clock_idはUV_CLOCK_MONOTONICとUV_CLOCK_REALTIMEの2値 | E-01 | ○ |
| C-03 | 結果はuv_timespec64_t（tv_sec: int64_t, tv_nsec: int32_t）に格納 | E-02 | ○ |
| C-04 | tsがNULLの場合UV_EFAULTを返す | E-04 L130-131, E-05 L432-433 | ○ |
| C-05 | 無効なclock_idの場合UV_EINVALを返す | E-04 L134-135 | ○ |
| C-06 | UnixではPOSIXのclock_gettime()を使用 | E-04 L137, L140 | ○ |
| C-07 | WindowsのMONOTONICではuv__hrtime()を使用 | E-05 L438 | ○ |
| C-08 | WindowsのREALTIMEではGetSystemTimePreciseAsFileTimeを使用 | E-05 L443 | ○ |
| C-09 | 同期関数である | E-04, E-05（非同期コールバック不使用） | ○ |
| C-10 | 戻り値は成功時0、失敗時は負のエラーコード | E-04 L150, L145 | ○ |
| C-11 | Unix実装でclock_gettime失敗時はerrnoをUVエラーに変換 | E-04 L144-145 | ○ |
| C-12 | libuv issue #1674を契機に追加された | E-04 L125（コメント）, E-05 L427 | ○ |
| C-13 | 2038年問題に関する注記がある | E-06 | ○ |
| C-14 | 画面No.29のその他ユーティリティに関連 | E-08 | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全ての主張にソースコードによる根拠あり

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] Windows版REALTIMEクロックのエポック変換計算が正確であることの確認（src/win/util.c 443行目以降）
- [ ] uv_timespec64_tの2038年問題対応状況の確認
