---
generated_at: 2026-02-22 10:15:00
metrics:
  claims_total: 12
  claims_with_evidence: 12
  claims_without_evidence: 0
confidence_derived: 1.00
---

# 根拠レポート：4-エラーコード

## 本レポートについて

### 目的
本レポートは、生成された設計書・ドキュメントの信頼性を検証し、人間レビュアーが効率的にレビューできるようにすることを目的としています。

### チェック方法
以下の観点でドキュメントの内容（Claim：主張）を検証しています：

1. **根拠の有無確認**：各主張に対して、ソースコード・既存設計書・要件定義書などの根拠（Evidence）が存在するか
2. **根拠との整合性**：主張の内容が根拠と矛盾していないか
3. **網羅性**：参照すべき情報源を適切にカバーしているか

### 信頼度スコアの算出
- **confidence_derived** = 根拠あり件数 / 総主張件数
- 状態「○」：根拠あり、「△」：根拠不足または要確認

### 本レポートの使い方
1. まず「サマリー」で全体の信頼度と優先レビュー項目を確認
2. 「Claims と根拠の対応」で △ の項目を重点的にレビュー
3. 「不足情報」で補完が必要な情報源を確認

---

## 1) サマリー（まず見るところ）
- 総合信頼度（derived）：**1.00**
  - 根拠あり：12 / 12、根拠なし：0
- 優先レビュー（高）
  - なし（全主張に根拠あり）

## 2) 参照した情報（Evidence一覧）

- E-01: `docs/src/errors.rst` - エラーコードページRSTソース（1-389行目）
- E-02: `include/uv/errno.h` - エラーコードマクロ定義（1-50行目）
- E-03: `include/uv.h` - UV_ERRNO_MAPマクロ（74-100行目）
- E-04: `src/uv-common.c` - エラーAPI関数実装（198-251行目）
- E-05: `docs/code-to-docs/画面機能マッピング/画面機能マッピング.csv` - 画面No.4の機能マッピング（10-12行目）

## 3) Claims と根拠の対応（レビューの主戦場）
| Claim ID | 主張 | Evidence | 状態 |
|---|---|---|---|
| C-01 | エラーコードページはerrors.rstから生成される | E-01 | ○ |
| C-02 | Unixではerrnoの符号反転値が使用される | E-01（15-16行目）, E-02（26-29行目） | ○ |
| C-03 | uv_strerror()は未知コードでメモリリークする | E-01（358-359行目）, E-04（198-206行目, 245-250行目） | ○ |
| C-04 | uv_strerror_r()はv1.22.0で追加された | E-01（366-367行目） | ○ |
| C-05 | uv_err_name()はUV_ERRNO_MAPを展開したswitch-caseで実装 | E-04（221-228行目） | ○ |
| C-06 | uv_translate_sys_error()はv1.10.0で公開された | E-01（388行目） | ○ |
| C-07 | UV_ERRNO_MAPはXマクロパターンで全エラーコードを列挙 | E-03（74行目以降） | ○ |
| C-08 | UV__ERR(x)はEDOM>0の条件で-(x)に展開される | E-02（26-29行目） | ○ |
| C-09 | 関連機能No.177（エラーメッセージ取得）が主機能として対応 | E-05（10行目） | ○ |
| C-10 | 関連機能No.178（エラー名取得）が主機能として対応 | E-05（11行目） | ○ |
| C-11 | 関連機能No.179（システムエラー変換）が主機能として対応 | E-05（12行目） | ○ |
| C-12 | uv__unknown_err_code()がsnprintf+uv__strdupでメッセージを生成 | E-04（198-206行目） | ○ |

## 4) 不足情報（Unknown / Missing）
- なし。

## 5) リスクフラグ（レビュー観点）
- 0: 低リスク - 全主張がRSTソースとCソースコードから直接確認可能

## 6) レビュアーチェックリスト（最小）
- [ ] errors.rstのエラーコード数が設計書の記載と一致するか
- [ ] uv_strerror()/uv_err_name()のメモリリーク警告が正確か
- [ ] uv_translate_sys_error()のバージョン情報が正確か
